ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по поставке и монтажу металлических противопожарных дверей

1. Наименование выполняемых работ: (далее – работы): выполнение работ по поставке и замене (демонтаж, монтаж) деревянных дверных блоков на противопожарные.
2. Наименование заказчика: УФНС России по Сахалинской области.
3. Местонахождение заказчика: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 14.
4. Место выполнения работ: 694620, Сахалинская область, г. Холмск,              ул. Школьная, 35.
5. Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

1. Общие требования к выполнению работ.
Выполнение работ по установке противопожарных дверей (далее – Работы) включает себя:
- демонтаж дверных коробок (4 шт.) со снятием деревянных полотен;
- доставку, разгрузку противопожарных дверей;
- подготовка дверного проема под установку металлических дверей;
- монтаж металлических дверей;
- выполнение отделочных работ;
- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для дверей должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости.
О начале работ Подрядчик информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала выполнения работ.
Работы производятся без прекращения рабочего процесса, в эксплуатируемом здании не нарушающие режим учреждения (с низким уровнем шума).
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по текущему ремонту.
Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика.
Для выполнения работ, Подрядчик обеспечивает своевременную поставку на Объект необходимых материалов, комплектующих изделий, оборудования и инструментов. 
Подрядчик обязан за свой счет и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время выполнения работ по контракту. Складские и бытовые помещения Заказчиком Подрядчику не предоставляются. Не допускается хранение материалов, необходимых для выполнения работ на местах производства работ. При хранении материалов на Объекте Подрядчиком обеспечивается пожарная безопасность и нормы охраны труда.
Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счёт.
Подрядчик обязан приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполнения работ или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполняемых работ сообщить об этом Заказчику.
Подрядчик обязан в процессе выполнения работ обеспечить надлежащие санитарно-техническое состояние и своевременную уборку мест проведения работ. Строительный мусор и демонтированные материалы регулярно вывозятся Подрядчиком.
Работы выполняются в полном объеме, в установленные сроки.
При выполнении работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания работ освободить Объект от строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.
Подрядчик вправе выполнить работы, предусмотренные контрактом, досрочно, порядок оплаты при этом не изменяется.

2. Требования к охране труда, технике безопасности
и пожарной безопасности
За состояние охраны труда, техники безопасности при выполнении работ отвечает Подрядчик.
Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на Объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.
Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, а именно:
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
- Постановление Правительства РФ от 216.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме"
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Дата введения 1 января 2003 г.).
- ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость (Дата введения 2010-01-01);
- ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний (Дата введения 2017-07-01);
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) (Дата введения 1998-01-01);
- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования (Дата введения 1996-01-01);
- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

3. Требования к гарантии качества выполненных работ и применяемых материалов и оборудования.
Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается сроком на 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных Работ. 
На используемые материалы и оборудование – согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
В случае обнаружения дефектов в период эксплуатации Объекта, но в пределах гарантийного срока, Заказчик обязан вызвать уполномоченного представителя Подрядчика для составления двухстороннего акта путем направления уведомления посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления. 
В случае отказа от явки для участия в составлении акта (неявки уполномоченного представителя в установленные в уведомлении сроки) Заказчик создает (формирует) комиссию для оформления и подписания указанного акта, выводы которого будут обязательны для Сторон контракта.
Согласование сроков осуществляется только в письменном виде по форме акта осмотра выполненных работ на качество, в котором отражаются наименование работ, перечень, характер недостатков и сроки их устранения. Для составления акта Подрядчик обязан направить своего представителя, имеющего доверенность, в  сроки, указанные Заказчиком. В случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта, указанного настоящим пунктом, а равно отсутствие представителя Подрядчика в день оформления акта, Заказчик (Представитель Заказчика) вправе оформить и подписать указанный акт, выводы которого будут обязательны для Сторон контракта.
Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию.
Подрядчик устраняет недостатки и дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам 
используемых материалов.
Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Подрядчик при выполнении работ обязан предоставлять по требованию Заказчика указанные документы.
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, являются новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Подрядчик обязуется не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).
Самовольная не согласованная с Заказчиком замена материалов и оборудования на этапе выполнения работ не допускается. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ.
После окончания работ Подрядчик готовит и сдает Заказчику исполнительную документацию, включающую:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- копии, заверенные печатью Подрядчика, сертификатов соответствия, паспортов, санитарно-эпидемиологические заключений, сертификатов пожарной безопасности и других документов, удостоверяющих качество примененных для выполнения работ строительных материалов;
- акты о приемке выполненных работ;
- акт сдачи-приемки работ.

5. Требования к персоналу:
Учитывая режимный характер Объекта, за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления документов на право пропуска на Объект список персонала, который будет задействован на Объекте при выполнении работ, с указанием сведений о них.
В случае внесения Подрядчиком изменений в список персонала, Подрядчик заблаговременно представляет Заказчику список персонала на согласование.
Персонал Подрядчика допускается на территорию Объекта по документам, удостоверяющим личность на территории Российской Федерации в соответствии с представленным списком. 



Ведущий специалист-эксперт отдела кадров,
[bookmark: _GoBack]профилактики коррупционных и иных 
правонарушений и безопасности 						          В.В. Коломыльцев

























Приложение 
к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
	№   п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дверь противопожарная 

	Материал внешней стороны – металл
Материал внутренней стороны – металл
Тип двери – EI (огнестойкая)
Тип двери по наличию остекления - глухая
Покрытие внешней и внутренней сторон – полимерно порошковая краска
Наполнение – минеральная вата
Тип конструкции - полуторная
Сторона открывания - правая
Размер - 1250мм.*2050мм.
Толщина двери – 50мм.
Толщина металла двери – 0,8мм.
Предел огнестойкости – 60 мин.
Тип замка – цилиндровый 
Толщина металла дверной коробки – 1,2мм.
Толщина дверной коробки-76 мм.
Тип дверной коробки - закрытая
Количество петель – 3
Тип петель – наружные
	Шт.
	1

	2
	Дверь противопожарная 

	Материал внешней стороны – металл
Материал внутренней стороны – металл
Тип двери – EI (огнестойкая)
Тип двери по наличию остекления - глухая
Покрытие внешней и внутренней сторон – полимерно порошковая краска
Наполнение – минеральная вата
Тип конструкции - однопольная
Сторона открывания - правая
Размер - 850мм.*2050мм.
Толщина двери – 50мм.
Толщина металла двери – 0,8мм.
Предел огнестойкости – 60 мин.
Тип замка – цилиндровый 
Толщина металла дверной коробки – 1,2мм.
Толщина дверной коробки-76 мм.
Тип дверной коробки - открытая
Количество петель – 3
Тип петель – наружные
	Шт.
	2

	3
	Дверь противопожарная 

	Материал внешней стороны – металл
Материал внутренней стороны – металл
Тип двери – EI (огнестойкая)
Тип двери по наличию остекления - глухая
Покрытие внешней и внутренней сторон – полимерно порошковая краска
Наполнение – минеральная вата
Тип конструкции - однопольная
Сторона открывания - левая
Размер - 850мм.*2050мм.
Толщина двери – 50мм.
Толщина металла двери – 0,8мм.
Предел огнестойкости – 60 мин.
Тип замка – цилиндровый 
Толщина металла дверной коробки – 1,2мм.
Толщина дверной коробки-76 мм.
Тип дверной коробки - открытая
Количество петель – 3
Тип петель – наружные
	Шт.
	1



