                                                                Приложение №1 к Электронной версии контракта по закупке № _____________ от «» ___ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электротоваров

1. Предмет закупки: электротовары - (далее-Товар).  
2. Место и время поставки Товара: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, стр. 1, в рабочие часы Заказчика (понедельник - четверг с 09:00 до 17:00 часов; пятница- с 09:00 до 16:00 часов)
3. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Порядок поставки Товара: 
Поставка Товара по адресу Заказчика осуществляются силами и транспортом Поставщика (или привлеченным). Все расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, переносом на первый этаж административного здания, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, несет Поставщик.
Поставщик обязан передать Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка Товара, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должна исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.
5.  Срок приемки заказчиком товара:
           Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки. При обнаружении недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней с момента поставки Товара составляет акт и направляет Поставщику претензию об устранении нарушений. Поставщик за свой счет должен произвести замену или допоставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.
6. Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту:
Поставщик должен передать Заказчику вместе с Товаром по одному экземпляру следующих документов: 
- счет на оплату;
- УПД (в случае, если Товар попадает в список товаров, подлежащих прослеживаемости, то Поставщик указывает в УПД регистрационный номер партии товара или РНПТ);
- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок расчетов.
            Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания УПД.

        8.Требования к техническим, функциональным характеристикам Товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2/КТРУ
	Характеристики товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Соединительная гильза ГСИ 1,5
	27.33.13.130
	Тип
гильза
Сечение провода
0.75-1.5 мм²
Номинальный ток
19 А
Материал
медь луженая
Цвет
красный
Количество в упаковке
30 шт
Наличие изоляции
да
Изоляция
ПВХ
Вес нетто
0.44 кг
Тип монтажа
опрессовка/обжим
Модельный ряд
ГСИ
ГОСТ
нет

	1
	уп. 

	2
	Кабель ВВГ НГ (LS) 3X1,5  ( 30 М)  
	27.32.1
	Тип
ВВГнг(А)-LS
Количество жил
3 шт
Сечение жилы кабеля
1.5 мм²
Номинальное напряжение
660 В
Материал
медь
Структура жилы
ОП
Изоляция
ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением
Материал оболочки
ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением
Цвет
черный
Длина
30 м
Стандарт
ГОСТ
Огнестойкий
нет
С пониженным дымовыделением
да
С пониженной токсичностью 
нет
Упаковка
бухта
Форма провода
круглый
Max рабочая температура
50 °С
Min рабочая температура
-50 °С
Min радиус изгиба
10 внешних диаметров
	1
	Шт. 

	3
	Дюбель -хомут для крепления круг. кабеля   11x18
	22.21.29
	Длина:54 мм
Диаметр:15 мм
Тип фасовки: шт.
Фасовка:100 шт
Материал: нейлон
Размер круглого кабеля:11-18 мм

	1
	уп.

	4
	Клемма WAGO 222-412 50 шт.12Вт
	27.33.13.120
	Тип
клемма
Материал корпуса
пластик
Номинальный ток
32 А
Наличие изоляции
да
Количество в упаковке
50 шт
Цвет
оранжевый
Max сечение провода
4 мм²
Min сечение провода
0.14 мм²
На DIN-рейку
нет
Модельный ряд
221
Габариты без упаковки
18.6х18.7х8.3 мм
Вес нетто
0.15 кг
Номинальное напряжение
450 В

	1
	уп.

	5
	Изолента ПВХ 19 мм х 20 м, синяя
	22.29.21.000
	Ширина:19 мм
Длина:20 м
Толщина:0.15 мм
Материал: ПВХ
Температурный диапазон    использования: от -30 до +80 °С
Max напряжение:4000 В
Стойкость к ультрафиолету :да

	5
	Шт.

	6
	Гильза медная луженая ГМЛ 6
	27.33.13.130
	Тип
гильза
Сечение кабеля (Al)
6 мм²
Сечение кабеля (Cu)
6 мм²
Материал
медь луженая
Количество в упаковке
20 шт
Наличие изоляции
нет
Изоляция
нет
Модельный ряд
ГМЛ
Тип монтажа
опрессовка/обжим
Вес нетто
0.06 кг
Габариты без упаковки
12х95х25 мм
Внутренний диаметр
4 мм
Внешний диаметр
6 мм
Длина
30 мм

	1
	уп.

	7
	Источник питания (драйвер) ТрансЭТ СОТ20-060.350.10
	26.20.40.110
	Назначение
для светодиодных светильников
Принцип работы
импульсный
Мощность
20 Вт
Защита от пыли и влаги
IP 20
Входное напряжение
176-264 В
Выходное напряжение
30-58 В
Выходной ток
0.35 А
Диапазон рабочих температур
от -25 до 45 °С
Защита от короткого замыкания
да
Защита от повышенного напряжения
нет
На DIN-рейку
нет
Вес нетто
0.07 кг
Габариты без упаковки
110x34x26 мм
Длина
110 мм
Ширина
34 мм
Высота
26 мм
Встроенный вентилятор
нет
Тип
блок питания

	1
	Шт.

	8
	Кабель-канал  22/1x10 дл. 2м 
	27.33.14.000
	Вид: магистральный (парапетный)
Материал короба: ПВХ
Материал аксессуаров: ПВХ
Количество в упаковке:1 шт
Длина:2000 мм
Степень защиты:IP40
Цвет: белый

	10
	Шт.

	9
	Кабель-канал  40/1x17 дл.2м 
	27.33.14.000
	Вид :магистральный (парапетный)
Материал короба: ПВХ
Материал аксессуаров :ПВХ
Количество в упаковке:1 шт
Длина:2000 мм
Степень защиты:IP40
Цвет :белый

	10
	Шт.

	10
	Кабель-канал  ПВХ 25x16 мм Белый 
	27.33.14.000
	Вид: магистральный (парапетный)
Материал короба :ПВХ
Материал аксессуаров :ПВХ
Количество в упаковке:1 шт
Длина:2000 мм
Степень защиты:IP40
Цвет: белый

	10
	Шт.

	11
	Автоматический Выключатель модульный  C 100 А 
	27.12.10
	Тип
модульный
Род тока
AC(переменный ток)
Тип монтажа
на DIN-рейку
Номинальное напряжение
400 В
Отключающая способность
10 кА
Степень защиты
IP20
Количество полюсов
3
Тип расцепления
C
Цвет корпуса
белый
Номинальный ток
100 А
Высота
80 мм
Ширина
81 мм
Глубина
78.5 мм
Модельный ряд
NXB-125

	2
	Шт.

	12
	Автоматический Выключатель модульный  C 125 А
	27.12.10
	Тип
модульный
Род тока
AC(переменный ток)
Тип монтажа
на DIN-рейку
Номинальное напряжение
400 В
Отключающая способность
10 кА
Степень защиты
IP20
Количество полюсов
3
Тип расцепления
C
Цвет корпуса
белый
Номинальный ток
125 А
Высота
80 мм
Ширина
81 мм
Глубина
78.5 мм
Модельный ряд
NXB-125

	2
	Шт. 

	13
	Кабельный наконечник 95мм2 М12 (10 шт)
	27.33.13
	Тип
наконечник кольцевой прямой
Тип монтажа
опрессовка/обжим
Количество в упаковке
10 шт
Сечение кабеля (Cu)
95 мм²
Диаметр кольца
13 мм
Крепление винта
М12
Наличие изоляции
нет
Изоляция
нет
Материал
медь луженая
Модельный ряд
DIN 46235
Габариты без упаковки
190х120х10 мм
ГОСТ
DIN 46234

	1
	уп.

	14
	Силовой кабель ВВГнг(А) LS 95мм2 ( 20 метров )
	

27.32.13.111
	Тип
ВВГнг(А)-LS
Количество жил
1 шт
Сечение жилы кабеля
95 мм²
Номинальное напряжение
660 В
Материал
медь
Структура жилы
ОП
Диаметр
17.7 мм
Изоляция
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Материал оболочки
ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением, не содержит галогенов
Цвет
черный
Длина
20 м
Стандарт
ГОСТ
Огнестойкий
нет
С пониженным дымовыделением
да
С пониженной токсичностью 
нет
Max нагрузка
1 кВт
Форма провода
круглый
Max рабочая температура
50 °С
Min рабочая температура
-50 °С
Min радиус изгиба
10 внешних диаметров

	1
	Шт.



9. Контактное лицо – Крашенев Максим Иванович,  Тел. 8 (499) 190-17-62. 
Электронная почта: krashenev@fcitep.ru 
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