Техническое задание

Полотно нетканое объемное термоскрепленное из полых полиэфирных высокоизвитых волокон с антистатическими свойствами, поверхностной плотностью 2500 г/м2, толщиной 80 мм, р-р: 186х70 см, высота борта 8,5 см.
