Техническое задание
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Грузополучатель – ФКУ КП-2 ГУФСИН России по г. Москве
Код КТРУ: 25.12.10.000-00000011
Срок поставки – в течении 10 рабочих дней с момента заключения контракта
                            
Наименование, технические и качественные характеристики, функциональные (потребительские свойства) характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара и количество товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Дверь 
	Вид применения – Входная противопожарная, Глухая;
Тип открывания – Поворотный;
Ширина (мм) – 900;
Высота (мм) – 2000;
Огнестойкость - EI-15;
Остекление – Глухая;
Открывание – Левое;
Страна-производитель - Россия 
Гарантия - 3 года минимум;
Отделка - Порошковое напыление;
Цвет - Серый;
Толщина листов металла - 1,5 мм;
Толщина полотна – минимум 58 мм;
Заполнение полотна – Минплита;
Сопротивление теплопередаче полотна - 1,1 м² * °С/Вт;
Ширина коробки - 35 мм;
Толщина коробки - 81 мм;
Петли на опорных подшипниках - Ø20мм;
Звукоизоляция - 34 дб;
Количество циклов открывания - не менее 440 000;
Уплотнитель - тип D 16х14 по притвору полотна;
Противодымный уплотнитель - по торцу коробки;
Наличник - с трех сторон, ширина 50 мм;
Тип фурнитуры – Ручка металлическая;
Цвет фурнитуры – Черный;
Замок - Противопожарный замок;
Способ монтажа - Через раму в отверстия 
	Компл.
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	2
	Дверь 
	Вид применения – Входная противопожарная, Глухая;
Тип открывания – Поворотный;
Количество створок – Полуторная;
Ширина (мм) – 1400;
Высота (мм) – 2100;
Огнестойкость - EIS
Открывание – Правое;
Страна-производитель - Россия
Гарантия  -3 года минимум
Отделка - Порошковое напыление
Цвет – Серый;
Толщина листов металла - 1,5 мм;
Толщина полотна - 58 мм;
Заполнение полотна – Минплита;
Сопротивление теплопередаче полотна - 1,1 м² * °С/Вт;
Ширина коробки - 35 мм;
Толщина коробки - 81 мм;
Петли - на опорных подшипниках Ø20мм;
Звукоизоляция - 34 дб;
Количество циклов открывания - не менее 440 000;
Уплотнитель тип D 16х14 - по притвору полотна;
Противодымный уплотнитель - по торцу коробки;
Наличник - с трех сторон, ширина 50 мм;
Тип фурнитуры - ручка металлическая;
Цвет фурнитуры – черный;
Замок - противопожарный замок;
Способ монтажа - Через раму в отверстия
	Компл.
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	ИТОГО:
	



Размеры готовых изделий по согласованию с заказчиком могут меняться - 
+/- 15см









