Приложение №1 к Контракту № __________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Замена блоков СКЗИ в тахографах на транспортных средствах ФГБНУ ФНЦ Садоводства (далее товар).

2. Место доставки поставляемого товара: Московская область, городской округ Ступино, пгт. Михнево, ул. Тимирязева, дом 14 территория ФГБНУ ФНЦ Садоводства, в рабочее время: понедельник – пятница с 08:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00), Товар поставляется по предварительному согласованию даты и времени поставки с Заказчиком. Возможно досрочное исполнение обязательств по Договору.

3. Срок поставки товара: в течение 7 календарных дней с даты заключения договора
4. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара (пункт 5 технического задания), количество товара (таблица 1) должны соответствовать требованиям, указанным ниже.

Таблица 1

	№
	Товары (работы, услуги)


	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Блок СКЗИ с комплексной заменой блока СКЗИ в тахографе
	шт
	1


5. Замена блоков СКЗИ в Тахографах на транспортные средствах включает в себя:

- приобретение и доставку блоков СКЗИ Тахо графов и дополнительного оборудования, необходимого для установки, подключения, активации, калибровки и опломбирования Тахографов, с приездом на территорию заказчика;

- установка, подключение, активация, калибровка и опломбирование Тахографов и/или установка, подключение и опломбирование дополнительного оборудования (с приездом на территорию заказчика.

Требования к поставляемым блокам СКЗИ к Тахографам (далее - товар), качество товара и гарантийный срок:


Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:
- Приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к Тахо графам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых Тахо графами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографа, установленных на транспортные средства»; 

- Иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». 
- Иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

- Иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии.

Поставляемые блоки СКЗИ к Тахо графам должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не допускается поставка товара выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов). Блоки СКЗИ к Тахо графам, дополнительное оборудование, инструменты, должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей комплектующих. Блоки СКЗИ к Тахо графам и дополнительное оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц.

Информация о модели блоков СКЗИ к Тахо графам должна содержаться в «Перечне сведений о моделях Тахо графов, устанавливаемых на транспортные средства, эксплуатируемые на территории Российской Федерации» ФБУ «Росавтотранс».

Блоки СКЗИ к Тахо графам должны производиться серийно, его качество должно отвечать требованиям технической документации организации-изготовителя.

Объем гарантии качества распространяется на весь перечень поставляемого товара.

Поставляемые блоки СКЗИ к Тахо графам должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, согласно действующему законодательству РФ. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя.

Гарантийный срок блоков СКЗИ к Тахо графам составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента установки сертифицированной организацией и подписания акта приема- передачи товара, но не менее срока гарантии, установленного производителем.

Гарантийные обязательства распространяются на все комплектующие Товара, в соответствии с условиями гарантии производителей Товара и его комплектующих.

Товар должен находиться в индивидуальной упаковке завода-изготовителя, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения. На упаковке должны отсутствовать внешние повреждения. На каждой упаковке товара должна быть нанесена маркировка, указан производитель, габаритные размеры, технические характеристики.

Поставляемый товар должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

Параметры контроля:

· регистрация скорости движения,

· пройденного пути,

· время управления транспортным средством,

· время нахождения на рабочем месте и время других работ,

время перерывов в работе и отдыха водителей.

В контрольном устройстве должны быть предусмотрены:

· Накопление и хранение данных не менее 365 дней;

· Индикация на дисплее и сохранение в памяти устройства скорости, пробега транспортного средства, режимов работы водителей;

· Система визуального и звукового предупреждения водителя о нарушении параметров движения транспортного средства и контроля режимов труда и отдыха водителя;

· Распечатка всех отчетов (либо вывод на дисплей);

· Регистрация и хранение данных о неисправности и вмешательстве в контрольное устройство (случаи доступа к данным регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов от датчика движения);

· Контрольное устройство должно поставляться с установленным программным обеспечением;

· Контрольное устройство должно иметь средство взаимной идентификации и работать с российскими картами водителя, предприятия, мастерской, контролера;

· Автоматический переход в режим в вид деятельности водителя «Отдых» при выключении зажигания;

Исполнитель осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Договором на основании:

· лицензии ФСБ на осуществление деятельности по распространению, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, то есть разрешение на работы, предусмотренные пунктами 12,20,21 перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств, являющегося приложением Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313;

· уведомления Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» об учёте Исполнителя в перечне мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту Тахо графов с присвоением регистрационного номера РФ.

· Все используемое оборудование устанавливается, подключается, настраивается и проверяется в соответствии с технической документацией заводов изготовителей и требований действующих нормативных документов.
Перечень техники, подлежащей замене блока СКЗИ в Тахографе:

	№ п/п
	Марка автомобиля


	Наименование работ

	1. 
	ЗИЛ КО-520


	замена блока СКЗИ в Тахографе


Подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства" (ФГБНУ ФНЦ Садоводства) 
ИНН: 7724074190 КПП: 772401001 

115598, г.Москва, ул. Загорьевская, д. 4

ОКПО 00669039, ОГРН 1027700331328

Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ФГБНУ ФНЦ Садоводства л/с 20736У14660)

Банк: ОКЦ №1 ГУ Банка России по  ЦФО // УФК  по г. Москве г. Москва, 

БИК 004525988

Единый казначейский счет 40102810545370000003

Казначейский счет 03214643000000017300

ОКТМО: 45911000000 

Адрес электронной почты: vstispbuh@yandex.ru 
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