                                                  Техническое задание
на поставку мебели
1. Общая информация об объекте закупки:

1.1. Объект закупки: Кресло руководителя, стул для посетителей, тумба для пластинок (далее – Товар).
1.2. Место поставки товаров: г. Москва, ул. Фадеева, д.4.

1.3. Приложения: Приложение № 1 к техническому заданию.

2. Стандарт товара
2.1. Поставляемый товар, должны соответствовать техническим и качественным характеристикам в соответствии с настоящим Техническим заданием.
2.2. Товар должен быть поставлен единовременно, разгружен силами Поставщика на территории Заказчика в период действия Договора в рабочие часы в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием. 

2.3. При организации доставки (разгрузки) Товара Поставщик обязан соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режима Заказчика. 

2.4. В день поставки (разгрузки) Товара Поставщик обязан передать Заказчику комплект закрывающих документов в соответствии с требованиями Договора (или передать их посредством ЭДО СБИС).
2.5. Не допускается поставка (разгрузка) Товара, имеющего механические и иные виды повреждения с просроченным сроком хранения.

2.6. Поставляемый (разгружаемый) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц. При этом Поставщик до размещения заказа на производство или отгрузки обязан направить Заказчику детальную спецификацию с фотографиями и описанием внешнего вида Товара (п.1 Приложения №1) для фиксации цветового решения, внешнего оформления Товара. Поставка без предварительного письменного согласования внешнего вида и образца Товара не допускается.
2.7. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное (контактное) лицо и уведомить об этом Заказчика (агент по снабжению Моллаев Довлет Нурджанович 8-925-077-66-66).

3. Гарантия качества

3.1. Качество товара удостоверяется действующими документами:

Сертификат соответствия (сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

3.2. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты поставки (разгрузки), если иной гарантийный срок не установлен в дополнительных соглашениях. 

4. Требования к безопасности Товара​

4.1. Соответствие Товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

                                    Приложение № 1 к техническому заданию
	№ п.п
	Наименование товара
	Изображение
	Кол-во
	Размер, характеристики
	Цвет

	  1
	Кресло руководителя
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	1 шт.
	Кресло руководителя. Внешние размеры: ширина ≥68 см и <71 см, глубина >77 см и ≤80 см, высота в нижнем положении ≥120,5 см и ≤123 см, высота в верхнем положении ≥126 см и до 130 см. Материал: натуральная кожа (Toscana) со следующими эксплуатационными свойствами: воздухопроницаемость ≥15 мл/см2 час (ГОСТ 938.18-70), гигроскопичность ≥19,6% (ГОСТ 8971-78), устойчивость к истиранию ≥80 000 циклов и ≤100 000 циклов. Цвет: бордо. Каркас: должен быть не монолитный. Механизм подъема и спуска должен быть усиленный- 3 класса надежности, должен иметь рычаг управлением вертикальной регулировкой сиденья. Механизм качания должен быть мультиблок люкс, с фиксацией наклона кресла в нескольких положениях, а также должен быть с регулировкой под вес сидящего (≥120 кг). Диаметр штока должен быть ≥11 мм., эргономичные сиденье и спинка. На спинке и сиденье кресла должна быть декоративная прошивка. На спинке должна быть декоративная прошивка в виде каретной стяжки, с углублениями в местах пересечения строчек. Подлокотники должны быть выполнены из массива дерева, покрытые тонированным лаком, а также должны быть не регулируемыми, и должны иметь высоту ≥24 см и <32 см. Цвет: по согласованию с заказчиком. На деревянных подлокотниках должны быть накладки из натуральной кожи в цвет кресла. Колесных опор должно быть ≥5 шт. (диаметром ≥5 см и <7 см), которые должны быть изготовлены, из пластика покрытого специальным резиновым слоем предотвращающим повреждения напольного покрытия. Ролики должны быть в закрытом чехле, колеса с силиконовым покрытием. Статическая прочность должна быть согласно ГОСТ 19917-2014: сиденья, ≥130 даН; спинки, ≥55 даН; подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки, ≥80 даН. Устойчивость должна быть согласно ГОСТ 19917-2014: одноместных изделий для сидения, >15 даН в направлении назад; остаточная деформация изделий с эластичным или гибким основаниями, ≤10 %. Долговечность (усталость) сиденья, ≥25000 циклов. Долговечность (усталость) спинки, >25000 циклов. Долговечность поворотных опор и опор качения, ≥5000 циклов. Диаметр штока должен быть ≥11 мм. Для изготовления мягких элементов должен использоваться синтетический пенополиуретан (поролон) различных степеней жесткости с дополнительным термо и влагозащитным слоем из синтепона, толщиной ≥8 см и <11 см. Крестовина должна быть металлическая (труба должна быть сечением ≥20х15 мм и ≤25х35 мм) с деревянными накладками из массива дерева, которые должны быть покрыты тонированным лаком, рабочая нагрузка ≥120 кг. Цвет: по согласованию с заказчиком. Упаковываться должен в полиэтилен, и в гофрокартон- на основе целлюлозного сырья марки (П-32) с бурым поверхностным слоем
	Бордо

	2
	Стул для посетителей
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	4 шт.
	Габаритные размеры: ширина ≥51 см и <54 см, глубина >54 см и ≤57 см, высота ≥96 см и <99 см.  Материал: должна быть натуральная кожа (Toscana), обладающая следующими характеристиками, воздухопроницаемость ≥15 мл/см2 час (ГОСТ 938.18-70), гигроскопичность ≥19,6% (ГОСТ 8971-78), устойчивость к истиранию ≥80 000 циклов и ≤100 000 циклов Цвет: бордо. Стул должен быть классического дизайна. Каркас: должен быть монолитный, должен быть изготовлен из натурального дерева, цвета орех, тонированный ТА 20. Основа должна быть из гнуто-клееной многослойной фанеры. Сиденье и спинка должны быть мягкие. Наполнитель сиденья и спинки стула: должен быть ППУ различных степеней жесткости. Отделка спинки по периметру с лицевой стороны и отделка сиденья по всему периметру: должны быть декоративные гвоздики, цвет под состаренную «бронзу». Опоры должны быть резной формы, и должны иметь мягкие или пластиковые накладки для предотвращения повреждения напольного покрытия. Упаковываться должен в полиэтилен, и в гофрокартон- на основе целлюлозного сырья марки (П-32) с бурым поверхностным слоем.
	Бордо

	3
	Тумба для пластинок
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	1 шт.
	Габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота): ≥59 см и до 61,5 см, >39,5 см и <41 см, ≥77 см и ≤78,5 см. Цвет – Дуб Барокко Янтарный. Топ, дно, боковые панели, полки и перегородки должны быть выполнены из шлифованного ДСП с обычной поверхностью типа Р1\Р2, I или II сорта. Покрытие ДСП должно быть высококачественное, должно быть ламинированное. Покрытие должно быть устойчиво к горячему, механическим повреждениям и кратковременному воздействию агрессивных сред – спиртовых растворов. Толщина топа должна быть от 15 мм и <19 мм. Толщина дна, боковых панелей, полок и перегородок должна быть ≥15 мм и ≤19 мм. Кромка топа должна быть из ПВХ или АБС толщиной ≥2 мм. Кромка дна, боковых панелей, полок и перегородок из ПВХ или АБС толщиной ≥0,4 мм. Прочность и деформация корпуса должна быть ≤3,0 мм. Тумба должна устанавливаться ≥чем на 4 регулируемые опоры, которые должны быть изготовлены из пластика черного цвета. Размеры опор (Ширина х Глубина х Высота): ≥48,5 мм и <52 мм, ≥49 мм и до 51 мм, от 26 мм и ≤29 мм. Снизу на опорах должны быть заглушки, которые должны быть выполнены из пластика для предотвращения повреждений напольного покрытия. Регулировка опор должна быть <11 мм. Тумба должна быть разделена вертикальными перегородками и горизонтальными полками ≥ чем на 6 одинаковых ячеек.

Задняя стенка должна быть выполнена из шлифованного ДСП с обычной поверхностью типа Р1\Р2, I или II сорта, толщиной ≥15 мм и ≤19 мм. Фурнитура: должны быть специальные крепежные соединения и конструкции, соединения должны быть рассчитаны на многократную сборку-разборку изделия без травмирования деталей, шкант- деревянный мебельный ≥6х30 мм, дерево-бук. Предел прочности при изгибе должен быть ≥14,0 Мпа. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти ≥50 H/мм. Удельное сопротивление выдергиванию из кромки ≥40 H/мм. Влажность должна быть <15 %. Углубления (выступы), царапины на пласти не допускаются. Плотность ДСП должна быть ≥650 кг/м3.  Концентрация формальдегида согласно ГОСТ 16371-2014 должна быть ≤0,01 мг/м. Упаковка должна быть из пятислойного картона на основе целлюлозного сырья марки (П-32) с бурым поверхностным слоем.
	Дуб Барокко Янтарный. К536 RW
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