Приложение 2 к электронному контракту по форме ЕАТ
Техническое задание
на поставку средств индивидуальной защиты  
 для нужд  ИНЭОС РАН

	1. Общие данные:

	1.1. Адрес поставки
	119334,  Москва,  ул. Вавилова, д. 28, стр. 1.


	1.2. Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН)

	2. Общие требования:

	2.1. Требования  (функциональные характеристики)
	Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ, действующий на момент поставки о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р. 


	2.2. Количество, виды и характеристики поставляемых товаров
	Согласно Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). 

	2.3. Требования к качеству и безопасности товаров
	Поставляемый товар должен соответствовать своему целевому назначению.
Наличие маркировки, наносимой непосредственно на изделие спецодежды или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, где указана чёткая маркировка: тип защиты, концентрация веществ, срок годности, наименование производителя, номер партии и т.д. Готовые изделия не должны иметь концов  от  ниток, концы всех строчек надежно закреплены, после стирки изделие не должно давать усадку. Товар должен быть поставлен в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением  требований к упаковочным материалам и способу  упаковывания, использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность товара при перевозке всеми видами транспорта. Претензии по количеству и качеству, выявленные после приемки товара, Заказчик вправе предъявить в течение 15-ти рабочих дней с момента получения товара.
Качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям стандартов  и технических условий, деклараций, сертификации, установленных в РФ, а также должно быть подтверждено паспортом качества предприятия изготовителя, один экземпляр которого передается Покупателю вместе с Товаром;
Соответствие продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товару в РФ.
Качество поставляемой продукции, в соответствии с ее видом и назначением, должны соответствовать техническому заданию и требованию документов: 
· Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 019/2011) «О безопасности средств индивидуальной защиты». Согласно приложению №4 (пункты 15, 18), халаты для защиты от растворов кислот и щелочей подлежат обязательной сертификации. Само СИЗ в целом должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
· ГОСТ 12.4.251-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования». Стандарт регламентирует требования к материалам, защитным свойствам, методам испытаний и маркировке. 
· ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Общие технические требования». Устанавливает общие требования к спецодежде для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
·  ГОСТ 12.4.279-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка». Распространяется на одежду (включая халаты) для защиты от умеренно опасных и малоопасных химических веществ. Методы испытаний: конкретные процедуры проверки соответствия требованиям стандартов.
Информация должна быть указана на русском языке.
Предоставление проколов испытаний, на основании которых выданы сертификаты на соответствие ТР ТС 019/2011.
Гарантийный срок эксплуатации – в пределах установленного заводом-изготовителем в соответствии с ГОСТами и ТУ
Товар, не подошедший по размеру, качеству подлежит обмену в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

	
	Товар должен быть фабричным, новым и не может быть бывшим в употреблении даже при условии его полного восстановления. Товар должен поставляться в упаковке с указанием даты выпуска. Товар не должен иметь следов ее предшествующего использования.
 СИЗ, которые выпускаются в обращение на рынке ЕАЭС, должны иметь действующий: сертификат или декларацию соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Документ должен действовать на момент поставки.
Поставленный Товар должен соответствовать размерам, количеству, указанному в Техническом задании Заказчика.
Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме, согласно письменной заявке Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заявки Поставщику.
Вместе с товаром поставщик передает товаросопроводительную документацию, где отражены сведения о документе, о подтверждении соответствия (номер, срок действия, кто выдал). Также на самой упаковке (и на самом изделии, и на ярлыке) должна быть корректная маркировка: наименование, идентификатор, данные производителя, дата выпуска, размер (для одежды и обуви), пиктограммы, обозначающие защитные свойства, и знак обращения ЕАС
Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для  данного вида Товаров стандартами и техническими условиями (условия хранения и сроки годности должны быть указаны в прилагаемой к товару документации завода-изготовителя).
Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативной документации на данный вид Товара.
Соответствовать иным требованиям, предъявляемым к указанным Товарам для реализации их оптовой и розничной торговли на территории РФ. 
По согласованию с покупателем возможна досрочная поставка.
Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от поставки той или иной номенклатуры Продукции, заявленной в конкурсной процедуре, либо уменьшить объемы поставок данной Продукции.

	3. Условия поставки

	3.1. Срок поставки
	Поставка осуществляется поэтапно, двумя частями, по заявкам Заказчика Поставщику.
Первая партия поставляемого товара в течении 10 календарных дней с даты направления заявки ( все позиции Приложения № 1 кроме части  п 3, а именно: 
Размеры :60-62/170-176 – 2 шт.
Размеры: 64-66/170-176 – 2 шт.
Размеры: 60-62/158-164 – 2 шт.)
Вторая партия , в связи с закупкой СИЗ больших размеров,  включает поставку  Товара предусмотренную  Приложением №1 Технического задания  в части  п. 3:
Размеры :60-62/170-176 – 2 шт.
Размеры: 64-66/170-176 – 2 шт.
Размеры: 60-62/158-164 – 2 шт., и 
осуществляется  по заявке, направляемой Заказчиком  Поставщику, но в срок  - не более 70 календарных дней с даты заключения данного контракта.
 

	3.2. Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров 
	Условия поставки и контрактная информация ответственных лиц Заказчика приведены в Приложении №1 к Контракту.
Доставка до склада Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика за его счет. 

	4. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	4.1. Необходимые документы при поставке товара
	Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: 
Действующего Сертификата соответствия на продукцию в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, а также действующее заключение Минпромторга РФ.
Действующего Сертификата соответствия изготовителя на ткань, заверенный печатью Производителя и Поставщика; 
Товарных накладных по унифицированной форме в 2 экз. или универсальных передаточных документов в 2 экз. и счета-фактуры.
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в течение гарантийного срока, начиная с момента передачи товара Покупателю.
Поставщик должен обладать необходимыми сертификатами на Товар в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого Договора.

	5. Гарантийные обязательства

	5.1. Условия исполнения гарантийных обязательств
	Гарантийный срок хранения/эксплуатации – в пределах установленного заводом - изготовителем в соответствии с ГОСТами и ТУ.
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты поставки товара, при этом срок действия гарантии должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного Товара. Некачественный товар, обнаруженный Заказчиком, подлежит замене Поставщиком за его счет. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного товара (брак, производственный дефект) или некомплектного товара Поставщик обязан заменить или доукомплектовать такой товар. Товар не соответствующий установленным требованиям, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с характеристиками в соответствии с заказом на поставку товара без изменения цены товара. Замена некачественного товара производится Поставщиком в десятидневный рабочий срок с момента получения уведомления от Заказчика, за счет Поставщика. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика с соблюдением требований законодательства к данной группе товаров. 
     При возникновении сомнений в качестве поставляемой продукции Заказчик вправе произвести экспертизу. Некачественный товар, обнаруженный Заказчиком, подлежит замене Поставщиком за его счет. Транспортные расходы, а также любые иные расходы по доставке СИЗ Заказчику  включаются  в общую стоимость  договора .













Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	
Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб. 
	Стоимость, руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	










1
	Требуется халат женский рабочий синий для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истираний). Ткань состав: 100% хлопок, пл. не менее 148  г/м².
Соответствие стандартам:
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 11209-2014
Защитные свойства:3, Ми
Ми – защита от механических воздействий (истираний)
З – защита от общих производственных загрязнений
Халат, длина ниже колена,
должен иметь:
· центральную застёжку на пуговицы
· накладные карманы
· спинку с хлястиком по линии талии
· рукава втачные длинные, с регулируемыми манжетами, застёгивающимися на пуговицы,запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве.
Обязательно наличие заключения Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ.
Размеры: 44-46/158-164 – 5 шт.

[image: Халат рабочий ДИАГОНАЛЬ летний, синий, женский]
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2
	Требуется халат мужской рабочий синий для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). Ткань состав: 100% хлопок, пл. не менее 148  г/м². 
Соответствие стандартам:
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.132-83
Защитные свойства: 3 Ми
Ми – защита от механических воздействий (истираний)
З – защита от общих производственных загрязнений
Традиционная модель мужского рабочего халата длина ниже колена .
Халат должен иметь:
· центральную застёжку на пуговицы
· три накладных кармана
· спинку с хлястиком по линии талии
· рукава втачные длинные, с регулируемыми  манжетами, застёгивающимися на пуговицы, запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве.
Обязательно наличие заключения  Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ.
Размеры: 48-50/170-176 – 6 шт.
Размеры: 52-54/170-176 – 10 шт.
Размеры: 52-54/182-188 – 10 шт.
[image: Халат рабочий ДИАГОНАЛЬ летний, синий]
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3
	Требуется халат женский белый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истираний).
Ткань 100% хлопок, плотность не менее 145 гр/м2.
Соответствие стандартам:
ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011
Защитные свойства: З , Ми
Халат  длина ниже колена,
должен быть прямого силуэта, длина ниже колена,c центральной застёжкой на 5 петель и пуговиц, запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве. Нагрудные вытачки на полочках.Нижний накладной карман на каждой полочке в боковом шве
Нагрудный накладной карман на левой полочке для мелких предметов Отложной воротник с лацканами Спинка со средним швом, объём талии
регулируется вшивным поясом на пуговице. Длинные  втачные  рукава с притачными регулируемыми манжетами на петле и пуговице для удобной посадки по запястью
Запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве. 
Обязательно наличие заключения Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ.
Размеры: 44-46/170-176 – 10 шт.
Размеры: 60-62/170-176 – 2 шт.
Размеры: 64-66/170-176 – 2 шт.
Размеры: 44-46/158-164 – 10 шт.
Размеры: 48-50/158-164 – 10 шт.
Размеры: 56-58/158-164 – 2 шт.
Размеры: 60-62/158-164 – 2 ш
[image: https://www.f-tk.ru/upload/iblock/65c/4929b9aa_3c64_11e6_a0b6_00155d142304_bb2e1242_ba41_11eb_baad_0050560114b3.jpg]
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4
	Требуется халат мужской белый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).
Ткань 100% хлопок, плотность не менее 145 гр/м2.Соответствие стандартам:
ГОСТ 12.4.280-2014; ГОСТ 12.4.132-83
ТР ТС 019/2011
Защитные свойства: З , Ми Халат длина ниже колена, запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве, должен быть прямого силуэта,
центральная застежка на пуговицы
втачной  длинный рукав с регулируемой манжетой на пуговице. отложной  воротник боковые вместительные карманы один нагрудный карман гипоаллергенный экологически чистый материал.
Обязательно наличие заключения  Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ.
Размеры: 44-46/170-176 – 10 шт.
Размеры: 48-50/182-188 – 5 шт.
Размеры: 64-66/170-176 – 2 шт.


[image: https://www.f-tk.ru/upload/iblock/56a/4929b9ab_3c64_11e6_a0b6_00155d142304_9266dfb2_739e_11ec_babf_0050560114b3.jpg]

	










Шт
	










17
	
	

	















 

5
	Требуется халат кислотощелочестойкий (КЩС) женский синий . 100% лавсан, плотность 240-250 г/м², КЩС-пропитка (кислотнощелочная стойкость),.длина ниже колена. Маркировка  К50  (растворы кислот концентрацией от2 0 до 50% (по серной кислоте). По  ГОСТ 12.4.251-2013. 2 класс — до 50%;
Соответствие стандартам:
ТР ТС 019/2011,
ТУ 14.12.21.120-002-26456430-2021
модель должна иметь супатную застёжку на пуговицы, для  безопасной  работы с предметами, которые можно поцарапать или повредить фурнитурой, а также для дополнительной защиты центральной части изделия от проникновения кислот, щелочей, других загрязнений.
Халат: прямого силуэта, удлиненный, Воротник отложной. Пояс-хлястик на спине.
Втачные длинные  рукава с регулируемыми манжетами на пуговицах 
Карманы: нагрудный и два нижних накладных, запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве.
Обязательно наличие заключения Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ..
Размеры: 44-46/170-176 – 17 шт.
Размеры: 44-46/158-164 – 3 шт.
Размеры: 64-66/170-176 – 3 шт.
Размеры: 60-62/170-176 – 3 шт.

[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-goods_pic/13844802/hatb1c178ee32387369aac0947bbe9ebe20/orig]
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6
	Требуется халат защитный мужской КЩС Состав основной
ткани  100% лавсан, плотность  240-250 г/м², КЩС-пропитка (кислотнощелочная стойкость), Маркировка  К50  (растворы кислот концентрацией от 20 до 50%  (по серной кислоте). По  ГОСТ 12.4.251-2013. 2 класс — до 50%;
Соответствие стандартам:
ТР ТС 019/2011,
ТУ 14.12.11.120-002-26456430-2021;ГОСТ 12.4.132-83
модель должна  иметь супатную застёжку на пуговицы.,
Халат: прямого силуэта, удлиненный, Воротник отложной. Пояс-хлястик,
Втачные  длинные рукава с регулируемыми манжетами на пуговицах. Карманы: нагрудный и два нижних накладных, запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве.
Обязательно наличие заключения  Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ
Размеры: 48-50/182-188 – 10 шт.
Размеры: 44-46/170-176 – 10 шт.
Размеры: 48-50/ 170-176– 2 шт.

[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-goods_pic/13992280/hata7abb51074d6b6e013acbf2acf07779d/orig]
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7
	Костюм рабочий мужской летний  от производственных загрязнений, проколов и порезов, и истираний.
Защитные свойства:3, Ми,Мп.
Комплектность: Куртка, брюки
Основной материал:	Ткань; 65% полиэфир / 35% хлопок (+/-5%), плотность  210 -240 гр/м2, ВО-пропитка
Соответствие стандартам:
ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
Защитные свойства:	Мп, З , Ми
КУРТКА:
Прямой силуэт с центральной застежкой на пять петель и пуговиц для надежной фиксации,карманы .
Втачные длинные  рукава с усиленными налокотниками и регулируемые манжеты.
Светоотражающие элементы на кокетках и манжетах рукавов для безопасности, запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве.
БРЮКИ:
Прямой силуэт с застежкой-гульфиком на молнию и дополнительной пуговицей на поясе
Усиленные наколенники из основной ткани со светоотражающей полосой (СОП),
 боковые карманы с наклонным входом,светоотражающие элементы в области голени для видимости в темноте
Удобная посадка: пояс с пятью шлевками под ремень и талиевые вытачки.
Обязательно наличие заключения  Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ
р 48-50/158-164 -1 шт.
р 48-50/170-176 -1 шт.
р 52-54/170-176 – 1 шт.
р 52-54/182-188 - 2 шт.
[image: https://www.f-tk.ru/upload/iblock/f44/a4cf5298_f8f1_11eb_bab2_0050560114b3_ebb1c0e5_e709_11ec_bade_0050560114b3.jpg]
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 8
	Фартук от :
— от повышенных температур,
— от механических повреждений (от истирания),
— от общепроизводственных загрязнений,
— от окалины,
— от кратковременного воздействия открытого пламени,
— от конвективной теплоты,
— от теплового излучения,
— от брызг расплавленного металла..
Класс защиты — 2.
Соответствие стандартам Изделие соответствует ГОСТ 11611-2011; ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ТО 14.12.30-37635420-014-2022, ТО 14.12.30-37635420-022-2025, ТР ТС 019/2011. 
[bookmark: _GoBack]Требуется фартук тип Б (Спилок не менее 0,9 мм), черный, серый 100% натуральная кожа. Обязательно наличие заключения Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ.
Длина фартука не менее 90 см.
[image: https://www.f-tk.ru/upload/iblock/d3e/53b237bf_4f26_11ef_bb95_0050560114b3_3360d710_4a14_11f1_bbda_0050560114b3.jpg]
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9
	Требуется костюм сварщика усиленный летний  с СОП , синий
Костюм от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от кратковременного воздействия открытого пламени, от конвективной теплоты, от теплового излучения, от механических повреждений, от общепроизводственных загрязнений, от истирания.
Класс защиты — 2
Отделка ткани – огнезащитная, состав ткани -100% хлопок, плотность основной ткани – не менее 420 г/м².
Соответствует стандартам ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019. Соответствие стандартам:
ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ТР ТС 019/2011
Вид костюм: куртка, брюки
Состав основной ткани
огнестойкая (100% хлопок), плотность  не менее  420 г/м²
Состав подкладочной ткани
огнестойкая (100% хлопок), плотность не менее 320 г/м²
Потребительские свойства
Огнестойкость. Наличие  усилительных элементов на  куртке — полочки, кокетки, длинные рукава с регулируемыми манжетами  дублированы усилительными накладками; на брюках — накладки по передним половинкам частично проходит вдоль бокового шва со стороны спинки, вдоль боковых и шаговых швов, запасной лоскут ткани с запасной пуговицей в левом боковом шве., передние половинки с усилением выше шагового шва по всей длине и ширине передних половинок. 
Обязательно наличие заключения  Минпромторга РФ и сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза ТР ТС 019/2011 о безопасности СИЗ
Размер 56-58/194-200
[image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b8013893849892724b825ae70d1b998b_l-16502671-images-thumbs&n=13]
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                       Специалист по охране труда                                                                          Твердохлеб А.Л.
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