Техническое задание на изготовление табличек
Общие положения
· Наименование работ: Изготовление и монтаж информационных табличек для дверей кабинетов.
Назначение изделия Таблички предназначены для визуальной идентификации служебных помещений (кабинеты сотрудников, переговорные комнаты, зоны отдыха) в соответствии с утвержденным планом рассадки.
Технические характеристики
	№
	Наименование
	Характеристика

	1. 
	Табличка на дверь тип 1
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «1 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ГРУППА»

	2. 
	Табличка на дверь тип 2
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «2 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ГРУППА»

	3. 
	Табличка на дверь тип 3
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «3 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ГРУППА»

	4. 
	Табличка на дверь тип 4
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «4 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ГРУППА»

	5. 
	Табличка на дверь тип 5
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «5 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ГРУППА»

	6. 
	Табличка на дверь тип 6
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1»

	7. 
	Табличка на дверь тип 7
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ №2»

	8. 
	Табличка на дверь тип 8
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ №3»

	9. 
	Табличка на дверь тип 9
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ №4»

	10. 
	Табличка на дверь тип 10
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ №5»

	11. 
	Табличка на дверь тип 11
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ №6»

	12. 
	Табличка на дверь тип 12
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ №7»

	13. 
	Табличка на дверь тип 13
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «СПОРТЗАЛ»

	14. 
	Табличка на дверь тип 14
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 40 см
Высота – не менее 30 см
Текст нанесения – «УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ/ГОСТЕВАЯ»

	15. 
	Табличка на дверь тип 15
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «СКЛАД №1»

	16. 
	Табличка на дверь тип 16
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «СКЛАД №2»

	17. 
	Табличка на дверь тип 17
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «СКЛАД №3»

	18. 
	Табличка на дверь тип 18
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «СКЛАД №4»

	19. 
	Табличка на дверь тип 19
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «ЗАЛ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ»

	20. 
	Табличка на дверь тип 20
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «УМЫВАЛЬНИК»

	21. 
	Табличка на дверь тип 21
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «РАЗДЕВАЛКА»

	22. 
	Табличка на дверь тип 22
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

	23. 
	Табличка на дверь тип 23
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ»

	24. 
	Табличка на дверь тип 24
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «КОСТЮМЕРНАЯ»

	25. 
	Табличка на дверь тип 25
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «КАБИНЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ»

	26. 
	Табличка на дверь тип 26
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ»

	27. 
	Табличка на дверь тип 27
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ»

	28. 
	Табличка на дверь тип 28
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «ЩИТОВАЯ»

	29. 
	Табличка на дверь тип 29
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «БИБЛИОТЕКА»

	30. 
	Табличка на дверь тип 30
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «СУШИЛКА»

	31. 
	Табличка на дверь тип 31
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «ВПК «ПАТРИОТ»»

	32. 
	Табличка на дверь тип 32
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по ВР Цишев Айдамир Аскарбиевич»

	33. 
	Табличка на дверь тип 33
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 30 см
Высота – не менее 15 см
Текст нанесения – «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по У ПР Тхайцухов Каплан Сафарбиевич»

	34. 
	Табличка на дверь тип 34
	Материал основы – серебряный зеркальный композит
Толщина основы – не менее 3 мм.
Тип нанесения – метод аппликации чёрной матовой плёнкой
Размер:
Ширина – не менее 10 см
Высота – не менее 10 см
Текст нанесения – «WC»



