
Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«На поставку автозапчастей для автомобиля КАМАЗ 43118-24»
Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки: 
Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Автозапчасти для автомобиля КАМАЗ 43118-24»
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД2: 
29.32.30.141- Камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические.
26.51.66.132- Аппаратура для балансировки вращающихся частей машин в собственных подшипниках.
29.32.30.213 - Элементы направляющего аппарата подвески, хода подвески, детали установки упругих элементов.
Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
Дробление объема поставки на несколько партий не допустимо, за исключением случаев, когда это согласовано Сторонами.
Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения по 31.12.2026 г.
2. Краткие характеристики поставляемых Товаров:
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении).   Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товаров.
3. Количество и описание поставляемых Товаров:
Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование Товара
	ОКПД 2:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество 

	1
	Энергоаккумулятор тормозной № 24 для автомобиля КАМАЗ-43118 или эквивалент.
	29.32.30.141	Камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические
	Назначение
	Энергоаккумулятор предназначен для работы в составе пневматической тормозной системы автомобиля КАМАЗ-43118, обеспечения действия рабочей и стояночной тормозных систем.
	Шт.
	1

	
	
	
	Вид изделия
	Энергоаккумулятор тормозной
	
	

	
	
	
	Тип
	Пружинный, мембранный
	
	

	
	
	
	Типоразмер
		
	№ 24



	
	

	
	
	
	Рабочая камера
	Мембранная
	
	

	
	
	
	Камера стояночного тормоза
	Пружинная
	
	

	
	
	
	Корпус
	Металлический
	
	

	
	
	
	Привод
	Пневматический
	
	

	
	
	
	Установка
	На штатное место автомобиля
	
	

	
	
	
	Состояние
	
	Новый, не бывший в эксплуатации



	

	

	
	
	
	Производитель
		МоторДеталь или эквивалент



	
	

	
	
	
	Комплектность
	В соответствии с требованиями изготовителя
	
	

	2
	Втулка балансира
	26.51.66.132- Аппаратура для балансировки вращающихся частей машин в собственных подшипниках
	Назначение
	Втулки предназначены для установки в узел балансира задней подвески автомобиля КАМАЗ-43118 и обеспечения надежной работы балансирной подвески.
	Комплект
	1

	
	
	
	Применяемость
	КАМАЗ-43118
	
	

	
	
	
	Узел установки
	Балансир задней подвески
	
	

	
	
	
	Количество
	4 шт.
	
	

	
	
	
	Комплект поставки
	4 втулки
	
	

	
	
	
	Материал
	Износостойкий материал согласно документации изготовителя
	
	

	
	
	
	Производитель
	«Элемент» или эквивалент
	
	

	
	
	
	Состояние
	Новые, не бывшие в эксплуатации
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Со штатным узлом балансира КАМАЗ-43118
	
	

	
	
	
	Установка
	На штатное место без конструктивных доработок
	
	

	3
	Тяга реактивная обжимная для автомобиля КАМАЗ-43118, с креплением на 4 болта, или эквивалент.
	29.32.30.213 -
Элементы направляющего аппарата подвески, хода подвески, детали установки упругих элементов
	Назначение
	Тяга предназначена для установки в составе задней балансирной подвески автомобиля КАМАЗ-43118 и обеспечения фиксации и ограничения перемещения элементов моста относительно рамы автомобиля.
	Шт
	4

	
	
	
	Наименование
	Тяга реактивная
	
	

	
	
	
	Тип
	Обжимная
	
	

	
	
	
	Применяемость
	КАМАЗ-43118
	
	

	
	
	
	Крепление
	4-болтовое
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для задней балансирной подвески
	
	

	
	
	
	Конструкция
	Усиленная
	
	

	
	
	
	Материал
	Конструкционная сталь
	
	

	
	
	
	Состояние
	Новая, не бывшая в эксплуатации
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Со штатными узлами подвески КАМАЗ-43118
	
	

	
	
	
	Установка
	На штатное место, без доработки конструкции
	
	



4. Требования к таре и упаковке товара:
          4.1. Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, и с сохранением всех защитных знаков производителя. Товар должен иметь ярлыки (маркировку). Маркировка должна содержать следующую информацию:
            - наименование Товара;
            - товарный знак изготовителя (при наличии);
             - указания по применению;
         4.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.
         4.3 При поставке Товара необходимо предоставить гарантийный талон.

5. Срок поставки Товара
         Поставка Товара в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Контракта. Конкретная дата и время доставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки. 

         6. Место поставки Товара:
6.1 Поставка Товара включает в себя поставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузка из транспортного средства 
и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская 291Б.
6.2 Поставка, отгрузка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни с учетом рабочего времени Заказчика.
6.3 Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв 
с 12:00 до 12:48.     
6.4 Приемку Товара, услуги осуществляет представитель заказчика – заведующий хозяйством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» г. Иркутска, тел. 8(3952) 35-06-15, доб.184., доб.186. Он осуществляет осмотр Товара, а также проверку Товара, оказанной услуги по количеству и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.5 Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется в электронном виде. Осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок.
[bookmark: _GoBack]
7. Требования к гарантийному сроку Товара, объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.
7.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока на Товар, который соответствует сроку гарантии, установленной заводом-изготовителем. 
7.4. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика и в указанные последним сроки, заменить некачественный, дефектный, некомплектный Товар или произвести его ремонт.
7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

Начальник отдела хозяйственного                                                                                     
обеспечения и строительства                                                                                                                                                                Д.С. Домбровский

