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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование объекта закупки: поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) – очки защитные открытые
2.  Место выполнения работ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, проезд Шлюзовой, 9.
3. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.    
4. Условия поставки товара: Поставка товара должна осуществляться на склад Заказчика по адресу: Пермский край г. Чайковский, проезд Шлюзовой, 9 силами и за счёт Поставщика.
5. Общие требования к товару, требование к его качеству, потребительским свойствам: Качество товара должно соответствовать установленным     в Российской Федерации техническим регламентам. Продукт должен быть зарегистрирован в программе «Честный знак».  Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».  Маркировка обуви специальной должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, ГОСТ 7296-2025 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ 12.4.103-2020 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук». Качество и комплектность Товара должны соответствовать настоящему к описанию предмета закупки, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами.
6. Количество и характеристики поставляемого товара:
.
	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУКИ
на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для нужд «ЧРГСС»

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Очки защитные открытые



	[bookmark: _GoBack]Материал защитного стекла: поликарбонат. Оптический класс: 1. С покрытием от запотевания. Цвет защитного стекла-светофильтра бесцветный (2-1,2). Вид носоупора: литой. Увеличенная защита сверху и с боков от механического повреждения. Возможность использования с корригирующими очками.  Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C. 
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