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Техническое задание 
Поставка знаков безопасности и эвакуационных лент ФЭС.
 1.Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ОКВЭД2[footnoteRef:1] [1:  Указывается в формате 00.0(0).(00)] 

	ОКПД2[footnoteRef:2] [2:  Указывается в формате 00.00.00.000] 

	КТРУ[footnoteRef:3] [3:  Указывается при наличии реестрового номера в каталоге товаров, работ услуг (http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/allPage.html), в формате 00.00.00.000-00000000] 

	Характеристики поставляемого товара (Требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг)[footnoteRef:4] [4:  Осуществляется описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33. «Правила описания объекта закупки» Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В описание объекта закупки в обязательном порядке включаются требования, установленные описанием товара, работы, услуги в реестровом номере в каталоге товаров, работ, услуг.] 

	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Знаки безопасности на самоклеящейся пленке

	1
	Запрещающий знак безопасности
«Курение запрещено»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.22.000
	-
	Название - Знак P01 «Запрещается курить».

Код знака - P01
Документация - ГОСТ 12.4.026
Защитное покрытие – Да.
Самоклеящаяся основа – Да.
Толщина – не менее 0.1 мм.
Исполнение - Самоклеящаяся пленка premium.
Размер - 150×150 мм.

	30

	2
	Предупреждающий знак безопасности
«Опасность поражения электрическим током»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.22.000
	-
	Название - Знак W08 «Опасность поражения электрическим током».

Код знака - W08.
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Защитное покрытие – Да.
Самоклеящаяся основа – Да.
Толщина – не менее 0.1 мм.
Исполнение - Самоклеящаяся пленка premium.
Размер - 150×150 мм.
	10

	3
	Предупреждающий знак безопасности
«Осторожно. Возможность падения с высоты»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.22.000
	-
	Название - Знак W15 «Осторожно. Возможность падения с высоты» (W15TH150150).

Код знака - W15.
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Защитное покрытие – Да.
Самоклеящаяся основа – Да.
Толщина - 0.18 мм.
Исполнение - Самоклеящаяся пленка premium
Размер - 150×150 мм.
	20

	4
	Предупреждающий знак безопасности
«Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие)
вещества» 
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.22.000
	-
	Название - Знак W18 «Осторожно. Вредные для здоровья вещества».

Код знака - W18
Документация - ГОСТ 12.4.026
Защитное покрытие - Да
Самоклеящаяся основа – Да.
Толщина – не менее 0.1 мм.
Исполнение - Самоклеящаяся пленка premium.
Размер - 150×150 мм.
	





10

	2. Знаки безопасности на пластике (ПВХ) с фотолюминесцентной пленкой, размер 200х200

	5
	Эвакуационный знак
«Выход здесь (левосторонний)»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E01-01 «Выход здесь (левосторонний)». 

Код знака - E01-01.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.

	50

	6
	Эвакуационный знак
«Выход здесь (правосторонний)»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E01-02 «Выход здесь (правосторонний)».

Код знака - E01-02.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.
	50

	7
	Эвакуационный знак
«Направляющая стрелка»
[image: ]

	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E02-01 «Направляющая стрелка»

Код знака - E02-01.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.
	50

	8
	Эвакуационный знак
«Направляющая стрелка под углом 45°»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E02-02 «Направляющая стрелка под углом 45°».

Код знака - E02-01.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.
	50

	9
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E13 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз».

Код знака - E13.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.
	50

	10
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E14 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз».

Код знака - E14.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.
	50

	11
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E15 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх».

Код знака - E15.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.
	50

	12
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E16 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх».

Код знака - E16.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.
	50

	13
	Эвакуационный знак
«Пункт (место) сбора»

[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E21 «Пункт (место) сбора».

Код знака - E21.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×200 мм.
	5

	3. Знаки безопасности (на ПВХ пластике) с фотолюминесцентной пленкой, размер 200х100

	14
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу направо»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E03 «Направление к эвакуационному выходу направо».

Код знака - E03.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	50

	15
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу налево»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E04 «Направление к эвакуационному выходу налево».

Код знака - E04.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	50

	16
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу направо вверх»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E05 «Направление к эвакуационному выходу направо вверх».

Код знака - E05.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	50

	17
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу налево вверх»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E06 «Направление к эвакуационному выходу налево вверх».

Код знака - Знак E06.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	50

	18
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу направо вниз»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E07 «Направление к эвакуационному выходу направо вниз».

Код знака - E07.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	50

	19
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу налево вниз»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E08 «Направление к эвакуационному выходу налево вниз».

Код знака - E08.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	


50

	20
	Эвакуационный знак
«Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E09 «Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)».

Код знака - E09.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	50

	21
	Эвакуационный знак
«Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E10 «Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)».

Код знака – Е10.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	50

	22
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу прямо»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E11 «Направление к эвакуационному выходу прямо».

Код знака - E11.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	


50

	23
	Эвакуационный знак
«Направление к эвакуационному выходу прямо»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак E12 «Направление к эвакуационному выходу прямо».

Код знака – Е12.
Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Размер - 200×100 мм.
	50

	4. Знаки безопасности (на ПВХ пластике), размер 200х200

	24
	Запрещающий знак безопасности
«Доступ посторонним запрещен»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак P06 «Доступ посторонним запрещен».

Код знака -  P06.
Документация - ГОСТ 12.4.026
Толщина – не менее 2,0 мм
Размер - 200×200 мм
Исполнение - ПВХ пластик

	15

	25
	Предупреждающий знак безопасности
«Осторожно. Малозаметное препятствие»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак W14 «Осторожно. Малозаметное препятствие».

Код знака - W14.
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик.
Размер - 200×200 мм.
	50

	26
	Знак пожарной безопасности
«Огнетушитель»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак F04 «Огнетушитель».

Код знака - F04.
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Толщина – не менее 2 мм.
Вес - 43.2 г.
Исполнение - ПВХ пластик.
Размер - 200×200 мм.
	60

	27
	Знак пожарной безопасности
«Место размещения средств противопожарной защиты»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак F06 «Место размещения средств противопожарной защиты».

Код знака - F06
Документация - ГОСТ 12.4.026
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик.
Размер - 200×200 мм.
	10

	28
	Знак пожарной безопасности
«Кнопка включения систем пожарной автоматики»
[image: ]

	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак F10 «Кнопка включения систем пожарной автоматики».

Код знака - F10.
Документация - ГОСТ 12.4.026
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик.
Размер - 200×200 мм.
	100

	29
	Знак пожарной безопасности
«Звуковой оповещатель пожарной тревоги»
[image: ]
	Шт.
	22.29.
	22.29.29.190
	-
	Название - Знак F11 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги». 

Код знака - F11.
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Толщина – не менее 2 мм.
Исполнение - ПВХ пластик.
Размер - 200×200 мм.
	4

	5. Знаки безопасности (на металле с отверстиями) размер 200х200

	30
	Запрещающий знак безопасности 
«Запрещается пользоваться открытым огнем и курить»
[image: ]
	Шт.
	25.99.
	25.99.29.190
	-
	Название - Знак P02 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить».

Код знака - P02
Документация - ГОСТ 12.4.026
Толщина – не менее 0.45 мм.
Исполнение - Металл с отверстиями.
Размер – не менее 200×200 мм.

	10

	31
	Запрещающий знак безопасности «Запрещается тушить водой»
[image: ]
	Шт.
	25.99.
	25.99.29.190
	-
	Название - Знак P04 «Запрещается тушить водой.

Код знака -  P04.
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Толщина – не менее 0.45 мм.
Исполнение - Металл с отверстиями.
Размер - 200×200 мм.

	5

	32
	Предупреждающий знак безопасности
 «Взрывоопасно»
[image: ]
	Шт.
	25.99.
	25.99.29.190
	-
	Название - Знак W02 «Взрывоопасно».

Код знака - W02
Документация - ГОСТ 12.4.026
Толщина – не менее 0.45 мм
Исполнение - Металл с отверстиями.
Размер
200×200 мм
	4

	33
	Знак пожарной безопасности
«Пожарная лестница»
[image: ]

	Шт.
	25.99.
	25.99.29.190
	-
	Название - Знак F03 «Пожарная лестница».

Код знака - F03
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Толщина – не менее 0.45 мм.
Исполнение - Металл с отверстиями.
Размер - 200×200 мм.




	10

	34
	Знак пожарной безопасности
«Пожарный сухотрубный стояк»
[image: ]

	Шт.
	25.99.
	25.99.29.190
	-
	Название - Знак F08 «Пожарный сухотрубный стояк».

Код знака - F08.
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Толщина – не менее 0.45 мм.
Исполнение - Металл с отверстиями.
Размер - 200×200 мм.
	1

	35
	Знак пожарной безопасности
«Пожарный гидрант»
[image: ]
	Шт.
	25.99.
	25.99.29.190
	-
	Название - Знак F09 «Пожарный гидрант».

Код знака - F09.
Документация - ГОСТ 12.4.026.
Толщина – не менее 0.45 мм.
Исполнение - Металл с отверстиями.
Размер - 200×200 мм.
	



2

	6. Знаки безопасности (на металле) размер 270х200

	36
	Табличка 

[image: ]
	Шт.
	25.99.
	25.99.29.190
	-
	Название - Табличка «Внимание! Пожарный проезд, машины не ставить»

Документация - согласно ГОСТ Р 52290-2004.
Материал - оцинкованный металл с отбортовкой (загиб кромки по периметру).
Размер – 270х200.
Поверхность – с ламинированием.
	5

	7. Самоклеящаяся пленка эвакуационная

	37
	Фотолюминесцентная эвакуационная лента ФЭС
[image: ]

	Шт.
	22.29.
	22.29.22.00
	-
	Лента - самоклеящаяся фотолюминесцентная треугольная.
Применение - используется для обеспечения эвакуации людей.

Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Самоклеящаяся основа – Да.
Длина рулона - 10 м.
Исполнение - AS premium.
Клей - Специальный клей на основе растворителя с высоким уровнем начальной и конечной адгезии.
Ширина рулона - 50 мм.
	2



1. Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)
	№ п/п
	Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	1
	Московская область, г.Бронницы, проезд Заводской, д.1.



2. Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), сроки выполнения отдельных этапов работ (оказания услуг, поставки товаров).
	№ п/п
	Сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	1
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.



3. Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)
	№ п/п
	Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	1
	          Целью оказания услуг является:
           - Соблюдение требований пункта 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».   
- Для повышения пожарной безопасности, формирования культуры безопасного поведения и проведения в Учреждении профилактических работ по противопожарной безопасности.

	2
	   Поставка товара производится за счет сил и средств Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора Поставка товара осуществляется с учетом режима работы Заказчика, с понедельника по пятницу с 08:00-16:00 часов по адресу: Московская область, г. Бронницы, проезд Заводской, д.1.
Суббота и воскресенье – выходные дни.
Доставка товара осуществляется:
- Силами и за счет Поставщика.
- Срок поставки товара – 10 рабочих дней с даты подписания Договора.
- При поставке товара предоставить документы: УПД, счет.
Все расходы на перевозку, доставку до адреса, указанного Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала осуществляются за счет средств Поставщика и собственными силами. Упаковка товара должна обеспечивать ее товарный вид и сохранность при транспортировке. 
Поставщик за 3 (три) дня до дня поставки, разгрузки товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. 
Приемка поставленной на территорию Заказчика продукции проводится по количеству, включая проверку соответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений товара. Продукция, в отношении которой при проведении входного контроля выявлены замечания и несоответствия, считается не прошедшей входной контроль и не подлежит дальнейшему использованию на территории Заказчика до устранения выявленных замечаний, несоответствий. 
Товар должен транспортироваться в упаковке и таре, обеспечивающие его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Транспортирование товаров без наружной упаковки возможно только в контейнерах, в остальных случаях они должны быть упакованы в дощатые, картонные или фанерные ящики. 
Товар должен быть оригинальным (от производителя), новым, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и/или третьих лиц, не подвергавшийся ранее модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом, а также не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставляемых Товаров в условиях, обычных для России.
Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с техническими условиями производителя и на него должна распространяться полная гарантия производителя. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. 
Товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
Качество товара должно соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
        Поставщик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
       Гарантийный срок на Товар – не менее 12 месяцев. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных Поставщик услуг не соответствует нормативным требованиям, и (или) оказанные услуги предоставлены Исполнителем с отступлениями от установленных требований, либо с иными недостатками, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Исполнителю. 



4. Коды ОКВЭД2[footnoteRef:5] [5:  Указывается в формате 00.0(0).(00)] 

	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	22.29.
	«Производство прочих пластмассовых изделий»

	2
	25.99.
	«Производство прочих готовых металлических изделий, не включённых в другие группировки»

	3
	22.29.
	«Производство прочих пластмассовых изделий»



5. Коды ОКПД2[footnoteRef:6] [6:  Указывается в формате 00.00.00.000] 

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	22.29.22.000
	«Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие»

	2
	25.99.29.190
	«Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки»

	3
	22.29.29.190
	«Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки»



6. Коды КТРУ[footnoteRef:7] [7:  Указывается в формате 00.00.00.000-00000000] 

	№ п/п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	-
	-

	2
	-
	-

	3
	-
	-



Инициатор закупки: Начальник АХО                                                               Пак А.А.
                                                                                       (подписано установленным порядком)


«____»______________ 2026 г.
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