Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Поставка батареек
2. [bookmark: _GoBack]Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на товар – не менее срока гарантии, предоставляемого производителем товара. 
4. Требования к упаковке и маркировке товара: Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Товарно-сопроводительная документация: 
    •	сертификат соответствия;
    •	технический паспорт на русском языке;
    •	гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.
6. Условия поставки: Поставка включает в себя: доставку, разгрузку, размещение в складском помещении заказчика.
             7. Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
8. Количество и технические характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Ед. изме-рения
	Кол-во

	1. 
	Элемент первичный и батарея первичных элементов
ОКПД2: 27.20.11.000
	КТРУ№ 27.20.11.000-00000005
Номинальное напряжение: 12Вольт
Размер элемента питания: 23А
Тип элемента питания: Щелочной
Форма элемента питания: Цилиндрическая

	шт
	12




