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Техническое задание на поставку коммерческого узла учета газа с монтажом 
Наименование товара
	П/Н
	Наименование
	Ед.изм
	ОКПД2
	ОКВЭД2
	КТРУ
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во

	1
	Поставка коммерческого узла учета газа с монтажом
	шт
	26.51.63.110
	26.51
	26.51.63.110-00001
	Измерительный комплекс СГ-ЭК-Р-0,5-25/1,6 со встроенным ротационным
счетчиком газа РГ-Р G16 (1:30) Ду50, корректором ЕК-270. и программным комплексом «СОДЭК Стандарт»  с оптическим кабелем   для считывания данных  с узла  учета;
Состав работ.
1.1	В состав работ входит:
●	поставка измерительного комплекса;
●	установка измерительного комплекса в систему внутреннего газоснабжения котельной;
●	оформление документации (акт проверки реализуемости МИ, Акт программирования корректора-вычислителя);
● пусконаладочные работы;
● опломбирование;
● вводит в эксплуатацию на основании оформления Актов приемки УУГ в коммерческую эксплуатацию (Мособлгаз и Газпром).
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Адрес поставки товара
	№ п\п
	Адрес поставки товара

	1
	2

	1
	140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Москворецкая 46 б



Сроки поставки товара
	№ п\п
	Сроки поставки товара

	1
	2

	1
	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора



Иные условия поставки товара
	№ п\п
	Иные условия поставки товара

	1
	2

	



1
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.
Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии(сертификатами)), иными документами при поставке товара. 
Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара:
Упаковка товара должна соответствовать требованиям: ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара.
Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша).
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара.
Поставщик обладает необходимой квалификацией для производства работ, которые сопутствуют поставке. Имеет все необходимые допуски и разрешительные документы.
До начала производства работ, в течение 3 (трёх) рабочих дней, Поставщику необходимо предоставить:
- приказ о назначении ответственных лиц за выполнение работ по монтажу;
- допуски работников к проведению работ и квалификация группы безопасности;
- список работников, которые будут задействованы в работах с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника и копии приказов о допуске работников к выполнению указанных работ с приложением копий документов, удостоверяющих личность;
- список транспорта, задействованного при проведении работ, въезжающего на территорию объекта с указанием номеров и марок автомашин, копии свидетельств о регистрации транспортных средств;
Свидетельство о поверке на заводе изготовителя, отметки должны стоят в паспортах.
Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и структурированный документ о приемке. В комплект отчетной документации входит:
●	акт о монтаже измерительного комплекса;
●   акт приема-передачи;
●   УПД;
●   счет;
●	заводские паспорта и инструкции по эксплуатации на измерительный комплекс;
      ●	сертификат ЕАС;

	2
	Поставка и установка осуществляется за счёт сил и средств поставщика.



Коды ОКПД2
	№ п\п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	26.51.63.110
	Счётчики производства или потребления газа



Коды ОКВЭД2
	№ п\п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	26.51
	Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации



Коды КТРУ
	№ п\п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	
	26.51.63.110-00001
	Счетчики производства или потребления газа




Инициатор закупки:  инженер-энергетик   _____________________________Акуфенко Р.В.   
                                                                                                      (подписано установленным порядком)

