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Приложение №1 к Контракту №_________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей
(характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя
(характеристики)

	1.
	Аппарат точечной сварки
ОКПД2:27.90.31.110
	Штука
	1

	1.1.
	Пиковая мощность
	Киловатт
	≥ 14,5

	1.2.
	Пиковая энергия сварки
	Джоуль
	≥ 290

	1.3.
	Напряжение сварки
	Вольт
	≥ 5,8

	1.4.
	Время импульса
	Миллисекунда
	≤ 20

	1.5.
	Наличие отображения напряжения заряда
	-
	Да

	1.6.
	Количество уровней мощности
	Штука
	≤ 100

	1.8.
	Наличие функции разряда конденсаторов
	-
	Да

	1.9.
	Наличие дисплея
	-
	Да

	1.10.
	Вес
	Килограмм
	≤ 2

	2.
	Держатель печатных плат
ОКПД2: 26.51.66.190
	Штука
	5

	2.1.
	Количество зажимов
	Штука
	≥ 4

	2.2.
	Минимальная толщина поддерживаемых плат
	Миллиметр
	≤ 1,2

	2.3.
	Максимальная толщина поддерживаемых плат
	Миллиметр
	≥ 3

	2.4.
	Максимальное раскрытие зажима
	Миллиметр
	≥ 200

	2.5.
	Диапазон углов вращения
	Градус
	≥ 360

	2.6.
	Материал корпуса
	-
	Металл

	2.7.
	Вес
	Грамм
	≤ 450

	3.
	Преднагреватель плат
ОКПД2: 26.51.66.190
	Штука
	3

	3.1.
	Частота
	Герц
	≥ 50

	3.2.
	Потребляемая мощность
	Ватт
	≤ 600

	3.3.
	Минимальная температура нагрева
	Градус Цельсия
	≤ 100

	3.4.
	Максимальная температура нагрева
	Градус Цельсия
	≥ 380

	3.5.
	Материал нагревателя
	-
	Кварц

	3.6.
	Ширина поверхности для нагрева
	Миллиметр
	≥ 130

	3.7.
	Длина поверхности для нагрева
	Миллиметр
	≥ 130

	3.8.
	Вес
	Килограмм
	≤ 3,8

	
4
	Дымоуловитель (Тип 1)
ОКПД2: 28.25.14.129
	Штука
	5

	4.1 
	Уровень шума
	Децибел
	≤ 60

	4.2 
	Материал дымоприемника
	-
	Пластик

	4.3 
	Производительность, 
	м3/час
	≥ 300

	4.4 
	Мощность
	Ватт
	≥ 200

	4.5 
	Вес
	Килограмм
	≤ 15

	4.6 
	Количество дымоприемников
	Штука
	≥ 1

	4.7 
	Количество воздушных выходов
	Штука
	≥ 1

	4.8 
	Наличие ЖК-дисплея
	-
	Да

	4.9 
	Тип кнопок
	-
	Сенсорные

	4.10 
	ПДУ в комплекте
	-
	Да

	4.11 
	Наличие сигнализации загрязенения фильтров
	-
	Да

	4.12 
	Тип системы фильтров
	-
	Модульная

	4.13 
	Диаметр воздуховодов
	Миллиметр
	≥ 50

	4.14 
	Воздуховод в комплекте
	-
	Нет

	5
	Дымоуловитель (Тип 2)
ОКПД2: 28.25.14.129
	Штука
	4

	5.1 
	Производительность, 
	м3/час
	≥ 55

	5.2 
	Мощность
	Ватт
	≥ 16

	5.3 
	Диаметр воздуховодов
	Миллиметр
	≥ 95

	5.4 
	Вес
	Килограмм
	≤ 1,5

	5.5 
	Максимальная масса ядовитых веществ, поглощаемая одним фильтром
	Грамм
	≥ 2

	5.6 
	Масса активированного угля
	Грамм
	≥ 7

	5.7 
	Срок службы фильтра
	Час
	≥ 240

	5.8 
	Тип фильтра
	-
	Угольный
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	Паяльная станция (Тип 1)
ОКПД2: 27.90.31.159
	Штука
	5

	6.1 
	Мощность
	Ватт
	≥ 700

	6.2 
	Тип паяльника
	-
	Электрический

	6.3 
	Материал нагревателя паяльника
	-
	Керамика

	6.4 
	Время нагрева
	Минута
	≤ 0,1

	6.5 
	Максимальное сопротивление
	Ом
	≥ 4

	6.6 
	Наличие припоя в комплекте
	-
	Да

	6.7 
	Наличие флюса в комплекте
	-
	Да

	6.8 
	Наличие индикатора температуры
	-
	Да

	6.9 
	Максимальная температура нагрева
	Градус Цельсия
	≥ 480

	6.10 
	Форма жала
	-
	Конус

	6.11 
	Погрешность температуры нагрева
	Градус Цельсия
	≤ 1

	6.12 
	Наличие инструкции в комплекте
	-
	Да

	7
	Паяльная станция (Тип 2)
ОКПД2: 27.90.31.159
	Штука
	5

	7.1 
	Потребляемая мощность
	Ватт
	≤ 60

	7.2 
	Наличие ЖК-дисплея
	-
	Да

	7.3 
	Количество дисплеев
	Штука
	≥ 2

	7.4 
	Минимальная температура нагревания паяльника
	Градус Цельсия
	≤ 200

	7.5 
	Максимальная температура нагревания паяльника
	Градус Цельсия
	≥ 480

	7.6 
	Минимальная температура нагревания фена
	Градус Цельсия
	≤ 100

	7.7 
	Максимальная температура нагревания фена
	Градус Цельсия
	≥ 500

	7.8 
	Диапазон калибровки температуры
	Градус Цельсия
	≤ 50

	7.9 
	Количество групп настроек
	Штука
	≥ 3

	7.10 
	Наличие индикации температуры
	-
	Да

	7.11 
	Контактная пайка
	-
	Монтаж + демонтаж

	7.12 
	Бесконтактная пайка
	-
	Термовоздушная

	7.13 
	Наличие автоохлаждения фена
	-
	Да

	8
	Паяльная станция (Тип 3)
ОКПД2: 27.90.31.159
	Штука
	1

	8.1 
	Максимальная температура нагрева
	Градус Цельсия
	≥ 400

	8.2 
	Тип нагревателей
	-
	Инфракрасный

	8.3 
	Тип преднагревателя
	-
	Инфракрасный

	8.4 
	Общая мощность
	Ватт
	≥ 1200

	8.5 
	Количество зон нагрева
	Штука
	≥ 2

	8.6 
	Наличие контроллера температуры
	-
	Да

	8.7 
	Наличие интерфейса USB
	-
	Да

	8.8 
	Наличие удержания платы
	-
	Да

	8.9 
	Вид исполнения
	-
	Настольное

	8.10 
	Вес
	Килограмм
	≤ 17

	8.11 
	Наличие алюминиевой ленты в комплекте
	-
	Да

	8.12 
	Минимальная рабочая температура
	Градус Цельсия
	≤ 15

	8.13 
	Максимальная рабочая температура
	Градус Цельсия
	≥ 45

	8.14 
	Позиционирование платы
	-
	Да

	9.
	Паяльная станция (Тип 4)
ОКПД2: 27.90.31.159
	Штука
	2

	9.1 
	Мощность
	Ватт
	≤ 270

	9.2 
	Тип нагнетателя воздуха
	-
	Компрессор

	9.3 
	Время разогрева
	Час
	≤ 0,033

	9.4 
	Тип питания
	-
	Электрический

	9.5 
	Минимальная температура нагрева
	Градус Цельсия
	≤ 150

	9.6 
	Максимальная температура нагрева
	Градус Цельсия
	≥ 500

	9.7 
	Материал рукояти
	-
	Пластик

	9.8 
	Наличие подставки в комплекте
	-
	Да

	9.9 
	Количество насадок в комплекте
	Штука
	≥ 4

	9.10 
	Тип управления
	-
	Аналоговое

	10
	Паяльная станция (Тип 5)
ОКПД2: 27.90.31.159
	Штука
	4

	10.1 
	Мощность паяльника
	Ватт
	≥ 50

	10.2 
	Мощность термофена
	Ватт
	≥ 750

	10.3 
	Минимальная температура нагрева
	Градус Цельсия
	≤ 200

	10.4 
	Максимальная температура нагрева
	Градус Цельсия
	≥ 480

	10.5 
	Время разогрева
	Час
	≤ 0,05

	10.6 
	Материал жала
	-
	Композит

	10.7 
	Тип нагнетателя воздуха
	-
	Турбина

	10.8 
	Форма жала
	-
	Конус

	10.9 
	Наличие интеллектуального охлаждения
	-
	Да

	10.10 
	Наличие дисплея
	-
	Да

	10.11 
	Наличие губки для чистки в комплекте
	-
	Да

	11
	Паяльник
ОКПД2: 27.90.31.159
	Штука
	2

	11.1 
	Материал нагревателя
	-
	Керамика, сталь

	11.2 
	Минимальное напряжение питания
	Вольт
	≤ 10

	11.3 
	Максимальное напряжение питания
	Вольт
	≥ 23

	11.4 
	Минимальная потребляемая мощность
	Ватт
	≤ 10

	11.5 
	Максимальная потребляемая мощность
	Ватт
	≥ 65

	11.6 
	Вес
	Грамм
	≥ 50

	11.7 
	Интерфейс питания
	-
	USB Type-C

	11.8 
	Наличие жидкокристаллического экрана
	-
	Да

	11.9 
	Наличие гироскопа
	-
	Да

	11.10 
	Температурная стабильность, %
	-
	≤ 3

	11.11 
	Сопротивление жала
	Ом
	≤ 2

	11.12 
	Поддержка PD
	-
	Да



Требования к упаковке и маркировке
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от повреждений при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка каждой единицы тары должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству
Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт).
Стоимость товара включает все расходы на доставку и разгрузку по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. аудитории 2700–2705 и аудитория 3517 Телефон: (4212) 407-072, Макаров Иван Александрович.
Доставка товара производится силами Поставщика.
Подтверждение происхождения товара: участник закупки в составе заявки обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (для товаров российского происхождения) или из евразийского реестра (для товаров из ЕАЭС).
Требования к энергоэффективности
Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен соответствовать действующему законодательству.
Требования к гарантии
Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приёмки.
Гарантии защиты Заказчика от недобросовестных действий Поставщика.
Все характеристики товара, указанные в заявке, должны быть подтверждены документально. Приёмка товара производится с обязательной проверкой фактических характеристик каждой единицы товара на соответствие всем показателям ТЗ. В случае выявления несоответствия хотя бы по одному показателю составляется мотивированный отказ от приёмки, а Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, установленный Заказчиком. При отказе от замены или повторном несоответствии Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке и обратиться в ФАС для включения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

	Заказчик:

Ректор
_________________/В.В. Буровцев/ 
М.П.

Подписано ЭЦП
	Поставщик:


_________________/_____________/
М.П.

Подписано ЭЦП



