Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
	УТВЕРЖДАЮ:		

			
	"_____" ______________ 20___ г.	
		
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова	
(наименование стройки)	
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №02-01-02	
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова (кабинет 8)	

№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
2 этаж кабинет 8	
Полы	
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,47	
2	Строительный мусор	т	0,2209	
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2676	
4	Строительный мусор	т	0,029436	
5	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,47	
6	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,47	
7	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	47,94	
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2676	
9	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	27,0276	
10	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,015	
11	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м	шт	1	
Стены	
12	прим. Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,8497	
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,8497	
14	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,722245	
15	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	16,994	
16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,8497	
17	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,025491	
18	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	16,994	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,0584	
20	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,94024	
Потолки	
21	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12	
22	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,47	
23	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	48,41	
24	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	100 шт	0,12	
25	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
26	Светильник ДВО 6500К опал 36Вт 3240лм 595*595*25мм белый IP54 Ledvance равномерная засветка	ШТ	12	
27	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,6	
28	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
29	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	60	
30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,6	
31	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
32	Кабель ВВГнг (А) -LSТ 3 * 1.5 (NPE) 0.66  кВ	М	61,2	
Прочие работы	
33	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,25	
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0,25	
	
Составил:					
	
Проверил: