Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
	УТВЕРЖДАЮ:		

			
	"_____" ______________ 20___ г.	
		
Замена ворот 2 шт МБОУ СОШ с УИОП № 9 г.Кирова	
(наименование стройки)	
Замена ворот 2 шт МБОУ СОШ с УИОП № 9 г.Кирова	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №02-01-01	
МБОУСОШ № 9 Замена въездных ворот 2 шт	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
Монтаж откатных ворот с электроприводом	
1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,2125	
2	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката проката (труба проф. 15*15*1,5 70 п.м. *0,605=42,4 кг; труба проф. 40*40*2 42 п.м.*2,33=97,9 кг; балка для откатных ворот д 76*3,5 мм  длиной 6 п.м. *6,26 кг=37,6 кг; зубчатая рейка 5 п.м.*1,24=6,2 кг; швеллер 16-2м 14,2*2=28,4кг, всего 212,5кг)	т	0,2125	
3	Коробка комплектации для балки 71х60х3,5/25	кгмп	1	
4	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	1	
5	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
6	Привод для откатных ворот 2 пульта nice ROX 1300)	кгмп	1	
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ( труба 15*15 70*0,06=4,2; 40*40* 42п.м*0,16=6,7; балкая ворот 6п.м.*0,24=1,4 кв.м.; швеллер 16 2п.м.*0,45=0,9 Всего 13,2 кв.м.)	100 м2	0,132	
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,132	
9	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,12	
10	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
11	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм	100 м	0,12	
12	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,12	
13	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
14	Кабель ПВС 5*1,5	М	12	
15	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,66	
16	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
17	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	66	
18	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,66	
19	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
20	Кабель ПВС 5*1,5	М	66	
21	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	
22	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
23	Выключатель открытого монтажа, кнопочный, 10 А, цветной, IP54	шт	1	
24	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,55	
25	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
26	Трос нержавейка 4 мм	М	55	
27	Кабель ПВС 5*1,5	М	55	
28	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,03	
29	Строительный мусор	т	0,00018	
30	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,12	
31	Строительный мусор	т	0,00072	
32	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	2	
33	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	0,011	
34	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	0,4	
35	Строительный мусор	т	0,96	
36	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,01	
37	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3	0,083	
38	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 6000х80х80 мм, толщина стенки 4 мм	шт	1	
Монтаж окатных ворот без электропривода	
39	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,02	
40	Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	0,4	
41	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,06	
42	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3	0,3804	
43	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 3000х80х80 мм, толщина стенки 4 мм	шт	6	
44	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,365	
45	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката ( труба проф. 40*40*2- 62 п.м*2,33=144,5кг, швеллер № 16 -6 п.м.*14,2=85,2кг, труба 15*15*1,5-98 п.м.*0,605=59,3кг.  балка 2шт*38=76кг.  Общий вес 365кг)	т	0,365	
46	Коробка комплектации для балки 71х60х3,5/25	ШТ	2	
47	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	0,2	
48	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1900 мм	шт	2	
49	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 	100 м2	0,132	
50	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,132	
51	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,004	
52	Строительный мусор	т	0,96	
53	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	5,1	
54	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 6-12 мм	т	0,0316	
	
Составил:					
	
Проверил: