Техническое задание
«Аккумуляторная батарея автомобильная»
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1. Настоящее Техническое задание разработано в целях проведения закупки в соответствии с Предметом закупки и регламентирует требования к квалификации Поставщика, условиям поставки, оплаты и прочим существенным условиям закупки.
2. Предмет закупки: - Аккумулятор автомобильный (в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию) (далее Товар).
3. Местонахождение Заказчика – г. Иркутск, ул. Бабушкина, 14.
4. Сроки поставки – не позднее 24.04.2026 г.
5. Место поставки: - в месте осуществления по розничной торговле Товаром в г. Иркутске.
6. Требования к качественным и количественным характеристикам Товара:
6.1. Качественные характеристики Товара – в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.
6.2. Количественные характеристики -  1 шт.
6.3. Условия оплаты поставляемого Товара – в течение 10 календарных дней с момента получения Товара в соответствии с подписанными сторонами документами о приемке Товара.
7. Приложение.
1. Технические характеристики Товара на 1 л. в 1 экз.
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Приложение № 1
 к Техническому заданию «Аккумуляторная батарея автомобильная»

Технические характеристики Товара

1. Аккумулятор автомобильный необслуживаемый для установки на автомобиль Мицубиси Паджеро, модель	Mitsubichi Pajero 3.8 LWB, двигатель 6G75, год выпуска 2008. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Аккумулятор автомобильный для установки на автомобиль Mitsubichi Pajero 3.8 LWB, двигатель 6G75, год выпуска 2008
	Шт.
	1


Аккумулятор с технологией EFB для автомобилей азиатского формата (японские, корейские, китайские). Морозоустойчивость. Двойной ресурс батарей и устойчивость к циклическим нагрузкам. Устойчивость к глубоким разрядам. Повышенная коррозийная стойкость электродов при высоких температурах, в сравнении с обычной стартерной батареей. 
Технические параметры:

	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1
	Емкость: 

	90 Ah

	2
	Пусковой ток: 

	820 A

	3
	Полярность: 

	Обратная

	4
	Технология: 

	Ca/Ca. EFB

	5
	Номинальное напряжение: 

	12 V

	6
	Габариты, 

	мм: 306x175x225

	6
	Гарантия: 
	24 мес.

	7
	Вес
	19,9


2. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара.
2.1. Поставляемый товар должен быть российского производителя согласно п.1, приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 13.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.2. Поставляемый товар должны быть новым (год выпуска не ранее 2024 г.) не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
2.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
2.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
2.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;
2.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
2.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
2.8.  Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.
2.9. Гарантия на поставляемый товар должна быть не менее 1 (одного) года с момента поставки.
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