ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку дверных доводчиков для нужд ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Торжок»

1. [bookmark: _Hlk240377130][bookmark: _Hlk236120640][bookmark: _Hlk236734761]Дверной доводчик морозостойкий
Необходимое количество поставки:
2 шт.
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Комплектация (в 1 шт): 1. Корпус – 1 шт. 2. Рычаг – 1 шт. 3. Декоративная крышка – 1 шт. 4. Комплект крепежа – 1 шт. 5. Инструкция по установке – 1 шт. 6. Монтажный шаблон – 1 шт.
Тип: Доводчик дверной
Максимальный вес двери, кг: 45
Конструкция доводчика: Рычажный, Гидравлический
Монтаж доводчика: Верхний
Усилие закрывания: EN7
Мин. температура эксплуатации, °С: 45
Макс. температура эксплуатации, С°: 45
Цвет: Белый
Гарантия: 1 год
Особенности фурнитуры: Защита от погодных условий, Защита цилиндра, Бесшумная защелка

2. Дверной доводчик морозостойкий
Необходимое количество поставки:
2 шт.
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Комплектация (в 1 шт): 1. Корпус – 1 шт. 2. Рычаг – 1 шт. 3. Декоративная крышка – 1 шт. 4. Комплект крепежа – 1 шт. 5. Инструкция по установке – 1 шт. 6. Монтажный шаблон – 1 шт.
Тип: Доводчик дверной
Максимальный вес двери, кг: 45
Конструкция доводчика: Рычажный, Гидравлический
Монтаж доводчика: Верхний
Усилие закрывания: EN7
Мин. температура эксплуатации, °С: 45
Макс. температура эксплуатации, С°: 45
Цвет: Серебристый
Гарантия: 1 год
Особенности фурнитуры: Защита от погодных условий, Защита цилиндра, Бесшумная защелка




image1.jpeg
) LOBOAYMK

DN9 ABEPEN A0 45 KI
PECYPC O 500 000 LIMK/1OB

® Yao6Hasi ycTaHoBKa
* HapexkHas pa6oTa

CTETUYHbIN AN3aiH

YHUBEPCAJIbHbI MOPO30OCTOMKMIA
L9 MPABBIX OT -55°C [10 +60°C
1 NEBbIX ABEPE




image2.jpeg
y IOBOAYUK

YHUBEPCAJIbHbIV CEPEEPUCTbIV
anqa .ElBEPEVI 0O 45 KIr
PECYPC 1O 500 000 LIUK/1IOB

® Yno6Has ycTaHoBKa
e HapexHas pa6oTa
2 DCTeTUYHbIN An3aiiH

&

YHUBEPCA/IbHbIA MOPO30OCTONKNIA

YIOJl OTKPbIB
ANA NPABbIX OT -55°C [10 +60°C A0 1808
1 NEBbIX ABEPEN




