	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ

	1
	2
	3

	Тележка медицинская универсальная – 1 шт

	1
	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	Номер, дату, модель  указать

	2
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	3
	Гарантия должна быть месяцев, не менее
	12

	4
	Габаритные размеры:
	

	4.1
	Ширина основания (без учета принадлежностей) должна быть, мм, не менее
	560

	4.2
	Глубина основания (без учета принадлежностей) должна быть, мм, не менее
	570

	5
	Основание должно быть установлено на двурядные колесные опоры
	Соответствие

	6
	Количество колесных опор должно быть, штук, не менее
	4

	7
	Диаметр колесных опор должен быть, мм, не менее
	100

	8
	Количество колесных опор с тормозным устройством должно быть, штук, не менее
	2

	9
	На основание изделия должны устанавливаться 2 вертикальные боковые стойки с закрепленными на них полками и ящиком
	Соответствие

	10
	Количество полок изделия должно быть, штук, не менее
	3

	11
	Размеры верхней полки:
	

	11.1
	Ширина должна быть, мм, не менее
	480

	11.2
	Глубина должна быть, мм, не менее
	440

	11.3
	Высота от напольного покрытия до поверхности полки должна быть, мм, не менее
	920

	12
	Верхняя полка должна быть изготовлена из пластика
	Соответствие

	13
	Верхняя полка должна обладать трехсторонними интегрированными бортами
	Соответствие

	14
	Верхняя полка с лицевой торцевой стороны должна оборудоваться транспортировочной ручкой из пластика
	Соответствие

	15
	Размеры средней полки:
	

	15.1
	Ширина должна быть, мм, не менее
	470

	15.2
	Глубина должна быть, мм, не менее
	430

	15.3
	Высота от напольного покрытия до поверхности полки должна быть, мм, не менее
	450

	16
	Средняя полка должна быть изготовлена из стали с защитным покрытием
	Соответствие

	17
	Средняя полка должна обладать задним бортиком
	Соответствие

	18
	Размеры нижней полки:
	

	18.1
	Ширина должна быть, мм, не менее
	540

	18.2
	Глубина должна быть, мм, не менее
	430

	18.3
	Высота от напольного покрытия до поверхности полки должна быть, мм, не менее
	170

	19
	Нижняя полка должна быть изготовлена из стали с защитным покрытием
	Соответствие

	20
	Под верхней полкой изделия должен устанавливаться выдвижной ящик
	Соответствие

	21
	Внутренние размеры ящика:
	

	21.1
	Ширина должна быть, мм, не менее
	360

	21.2
	Глубина должна быть, мм, не менее
	390

	21.3
	Высота должна быть, мм, не менее
	90

	22
	Выдвижной ящик должен быть изготовлен из пластика
	Соответствие

	23
	Выдвижной ящик должен устанавливаться на телескопические направляющие полного выдвижения
	Соответствие

	24
	Фасад выдвижного ящика должен оборудоваться интегрированной ручкой для открывания/закрывания, а также держателем для карточки
	Соответствие

	25
	Изделие должно комплектоваться широкоформатным контейнером открытого типа
	Соответствие

	26
	Широкоформатный контейнер должен быть изготовлен из пластика
	Соответствие

	27
	Широкоформатный контейнер должен оборудоваться съемными перегородками из пластика
	Соответствие

	28
	Широкоформатный контейнер должен крепиться к боковой вертикальной стойке
	Соответствие

	29
	Изделие должно комплектоваться широкоформатным контейнером-корзиной открытого типа
	Соответствие

	30
	Широкоформатный контейнер-корзина должен быть изготовлен из пластика
	Соответствие

	31
	Широкоформатный контейнер-корзина должен крепиться к боковой вертикальной стойке
	Соответствие



	Наименование характеристики
	Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ

	Кресло многофункциональное электрическое с подогревом
	1 шт

	Регистрационное удостоверение 
	Номер, дату, модель  указать

	Каркас кресла состоит из основания и несущей рамы ложа.  Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью
	
Соответствие


	Несущая рама и приводы подъема ложа закрыты декоративными накладками/ Материал накладок
	Несущая рама – окрашенный МДФ,
приводы подъема – алюминий с элементами из пластика (цвет по согласованию с Заказчиком)

	Основание оснащено регулируемыми ножками с резиновыми накладками для компенсации неровностей пола при установке/ Размеры опорной поверхности ножки
	Соответствие/
Ø70 мм

	Основание оснащено 2 колесами и 2 круглыми опорами для регулировки высоты ложа и перекатывания кресла по полу/ Размеры и материал колес и опор
	Отсутствие

	Основание оснащено выдвижными роликами для перекатывания кресла по полу (управление – качающаяся ножная педаль)/ Размеры роликов и материал шин
	Отсутствие

	Основание встроено в тумбу с ящиком для хранения принадлежностей
	Соответствие

	Материал панелей тумбы и ящика
	Окрашенный МДФ

	Толщина панелей тумбы и ящика
	Основные панели – 15 мм,
Дверцы ящиков – 15 мм

	Количество ящиков
	2 шт.

	Тип ящиков (выдвижные/ с откидными или сдвижными дверцами)
	С откидными дверцами на мебельных петлях с доводчиком

	Количество дверец на 1 ящик
	2 шт. 
(по одной с противоположных  сторон ящика)

	Наличие алюминиевой ручки на каждой дверце ящика, для удобства открывания 
	Наличие

	Основание и рама встроены в тумбу с открытым отделением (полкой) для хранения принадлежностей
	Отсутствие

	Наличие декоративной подсветки в нижней части основания
	Отсутствие

	
	

	Ложе кресла состоит из нескольких секций и элементов, имеющих мягкую и износостойкую обивку с эластичным наполнителем и прочные ложементы
	Соответствие

	Секции ложа соединены между собой стальными шарнирами
	Соответствие

	Перечень и количество элементов ложа кресла
	Секция спины – 1 шт.
Секция таза – 1 шт.
Секция бедер – 1 шт.
Секция икроножная – 1 шт.
Подлокотники – 2 шт.

	Материал ложементов секций
	Многослойный клееный шпон

	Толщина ложементов секций
	10 мм

	Материал обивки
	Силиконовая кожа

	Материал наполнителя
	Эластичный ППУ


	Толщина наполнителя
	10 см (без учета толщины ложемента)

	Наличие декоративной подсветки в нижней части несущей рамы ложа
	Наличие

	
	

	Подлокотники подвижные, имеют прочный каркас, мягкую и износостойкую обивку и эластичный наполнитель
	Наличие

	Количество подлокотников в комплекте поставки
	2 шт.

	Тип подлокотников (регулируемые по высоте расположения относительно поверхности ложа («утапливаемые») или съемные двухсекционные складывающиеся)
	Регулируемые по высоте расположения относительно поверхности ложа («утапливаемые»), с газлифтом и рычагом блокировки/разблокировки шарнирного механизма регулировки высоты

	Материал и конструкция каркаса подлокотников
	Ложемент из многослойного клееного шпона

	Материал обивки
	Силиконовая кожа (цвет по согласованию с Заказчиком по палитре Ral)

	Материал наполнителя
	Эластичный ППУ


	Толщина наполнителя
	10 см (без учета толщины ложемента)

	Толщина ложемента
	10 мм

	
	

	Заглушка люверса (в размер отверстия для лица)
	Наличие

	Размеры отверстия  для лица (люверса) 
	20*(11-9) см
(овал неправильной формы)

	Материал обивки
	Силиконовая кожа

	Материал наполнителя
	Эластичный ППУ


	Толщина наполнителя заглушки
	9,5 см

	
	

	Подушка-заглушка люверса, с креплением в отверстие для лица (в люверс)
	Отсутствие

	Материал обивки
	-

	Материал наполнителя
	-

	Форма подушки
	-

	Толщина наполнителя
	-

	
	

	Мягкая накладная подушка для люверса, имеющая регулируемое по положению крепление на текстильной застежке-«липучке»
	Отсутствие

	Материал обивки
	-

	Материал наполнителя
	-

	Форма подушки
	-

	Толщина наполнителя
	-

	Мягкая подушка для лица в форме неполного кольца
	Наличие

	Материал обивки
	Силиконовая кожа

	Материал наполнителя
	Эластичный ППУ

	Толщина наполнителя
	2 см

	
	

	Ручной пульт дистанционного управления функционалом кресла (наличие/ тип (проводной, беспроводной) 
	Наличие, проводной

	Функционал ручного пульта управления
	Кнопки:
- регулировки наклона секции спины,
- регулировки высоты ложа от пола,
- регулировки наклона ложа в сторону головы 
- регулировки наклона ложа в сторону ног
- регулировки наклона секции бедер
- включение/выключение подогрева ложа
- включения, выключения и управления режимами освещения
- блокировки всех кнопок пульта от случайного нажатия (Lock)

	Кнопки пульта мембранного типа для защиты от влаги, пыли, грязи
	Соответствие

	Интуитивно понятное управление пультом благодаря информативным пиктограммам 
	Соответствие

	Наличие возможности совмещать выполнение двух функции одновременно
	Соответствие

	Наличие кнопки «Reset» и её функционал
	При нажатии ложе автоматически опускается в крайнее нижнее горизонтальное положение, угол наклона секций ложа не меняется

	Наличие световых индикаторов (перечень, описание)
	Индикатор питания, индикатор блокировки кнопок (Lock), индикатор подогрева

	Наличие на корпусе пульта пластикового крючка для его подвешивания (если не используется) 
	Наличие

	Наличие на кресле держателей для пульта управления функционалом (количество/ материал, форма) 
	2 шт./ 
Хромированная сталь, в форме скобы

	
	

	Пульт дистанционного управления декоративной подсветкой (наличие/ тип (проводной, беспроводной))
	Отсутствие

	Функционал пульта
	-

	Наличие кармашка для пульта управления подсветкой на боковой стороне обивки секций ложа
	-

	Источник питания пульта
	-

	Ножной пульт управления: активация различных функций кресла нажатием ногой на качающуюся педаль с соответствующей пиктограммой
	Отсутствие

	Тип (выносной блок педалей с кабелем подключения или встроенные в основание педали)
	-

	Функционал ножного пульта управления
	-

	
	

	Держатель для бумаги (одноразовых полотенец)
	Отсутствие

	Расположение держателя
	-

	Материал держателя
	-

	Полезные размеры держателя (диаметр трубы * ширина)
	-

	
	

	Функционал кресла и используемые приводы
	

	Кол-во подвижных секций и элементов ложа кресла
	Все

	

Размеры секций и элементов ложа кресла 
(длина*ширина)/ тип регулировки
	Секция спины 78*79 см/ 
Регулировка по углу наклона

	
	Секция таза 26*79 см / 
Регулировка по высоте и углу наклона относительно пола

	
	Секция бедер 44*79 см / 
Регулировка по углу наклона 

	
	Секция икроножная 50*79 см / 
Регулировка по углу наклона

	
	Подлокотники 39*25 см / по высоте от ложа

	Диапазон изменения высоты от пола до поверхности секции таза (высоты ложа)
	66,5 – 86 см


	Высота ложа с учетом конструктивных особенностей и
выступов
	62 – 95 см

	Тип регулировки
	Посредством электрического привода (линейный актуатор) 

	Диапазон изменения угла наклона ложа относительно поверхности пола
	+ 100/ -100


	Тип регулировки
	Посредством электрического привода (линейный актуатор) 

	Диапазон изменения угла наклона секции спины 
	-18 – 53
(опционально 0 - 590) 

	Тип регулировки
	Посредством электрического привода (линейный актуатор) 

	Диапазон изменения угла наклона секции бедер
	0 –250 

	Тип регулировки
	Посредством электрического привода (линейный актуатор)

	Диапазон изменения угла наклона икроножной секции 
	0 − 250
(опционально 0 – (-120)) 

	Тип регулировки
	Взаимозависимое движение при регулировке наклона секции бедер

	Диапазон изменения угла наклона поручня подлокотника относительно поверхности тазобедренной секции 
	-

	Тип регулировки
	Всегда параллельно поверхности секции спины

	Диапазон изменения высоты расположения поверхности подлокотников относительно поверхности ложа
	0 – 10 см

	Тип регулировки
	Посредством газлифта 

	Диапазон выдвижения подголовника относительно секции спины
	Отсутствует

	Тип регулировки
	-

	Диапазон изменения угла наклона подголовника относительно поверхности секции спины ложа
	Отсутствует

	Тип регулировки
	-

	Диапазон изменения высоты поверхности подголовника относительно поверхности секции спины ложа
	Отсутствует

	Тип регулировки
	-

	Количество оттенков цвета декоративной подсветки
	6

	Количество стандартных режимов свечения/ уровней яркости декоративной подсветки
	Не менее 14 режимов / 12 уровней яркости 

	Наличие функции подогрева поверхности ложа
	Наличие
(нагрев поверхности ложа до температуры 33±20С в течение 10-15 минут)

	
	

	Размеры, нагрузки, массы, цвет
	

	Габаритная длина кресла без учета конструктивных особенностей и выступов (min – max)
	От 160 см (с поднятыми вверх секциями ложа) до 200,5 см (в горизонтальном положении ложа)

	Габаритная высота кресла (min – max) 
	От 66,5 см (разложено горизонтально внизу) до 148 см (в крайнем верхнем положении с поднятой секцией спины)

	Размер кресла в сборе в максимальной комплектации с учетом габаритных выступов и особенностей
	Не менее 205*95 см

	Габаритная ширина кресла (без/ с  подлокотниками)
	Не менее 83,5 см 

	Размеры ложа кресла в горизонтальном положении (длина*ширина)
	Не менее 198*79 см

	Смещение ложа в горизонтальном направлении при подъеме (в сторону головы или ног)
	Отсутствие

	Размеры отверстия для лица (люверса) 
	20*(11-9) см
(овал неправильной формы)

	Размеры подушки-заглушки (с креплением в люверс)
	Отсутствует

	Размеры мягкой накладной подушки для люверса
	Отсутствует

	Размеры мягкой С-образной подушки для лица
	28*30 см

	Размеры мягкого валика
	Отсутствует

	Полезные размеры 1 ящика тумбы основания (Ш * Г * В)
	Е менее 34,5*53*19 см

	Полезные размеры встроенного открытого отделения (или полки) тумбы основания (Ш * Г * В)
	Не менее 75*56*(7-27) см
(при нижнем положении ложа)

	Напряжение питания бортовой электросети
	29 В 

	Источник питания
	Сеть переменного тока 220В/ 50 Гц

	Длина кабеля питания
	2,5 м

	Цветовая палитра
	(цвет по согласованию с Заказчиком по палитре Ral)

	Допустимая распределенная вертикальная нагрузка на ложе кресла 
	Не менее 150 кг

	Комплектация:

	Ложе
	1 шт.

	Каркас 
	1 шт.

	Электропривод (количество)
	4 шт.

	Подлокотники
	2шт.

	Подголовник
	-

	Заглушка люверса
	1 шт.

	Мягкая подушка-заглушка люверса
	-

	Мягкая накладная подушка для люверса
	-

	Мягкая подушка для лица
	наличие

	Ручной пульт управления
	наличие

	Пульт управления декоративной подсветкой
	отсутствие

	Ножной пульт управления
	отсутствие

	Паспорт изделия на русском языке
	1 шт.

	Гарантия 12 месяцев
	

	Соответствие нормативным требованиям

	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	

	Декларация соответствия Росстандарта РФ
	

	Перечень стандартов, которым соответствует изделие
	



	Наименование характеристики
	Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ

	Кресло многофункциональное электрическое 
	2 шт

	Регистрационное удостоверение 
	Номер, дату, модель  указать

	Каркас кресла состоит из основания, подъемной и средней (несущей) рамы.  Основание и рамы выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью
	
Соответствие


	Основание оснащено регулируемыми ножками для компенсации неровностей пола при установке
	Соответствие

	Размеры сечения профильных труб основания и подъемной рамы
	80*40 мм, 60*30 мм, 50*25 мм,
30*15 мм, Ø 38 мм, пластина 80*8 мм

	Основание и подъемная рама закрыты декоративными пластиковыми накладками
	-

	
	

	Ложе кресла состоит из нескольких секций и элементов, имеющих мягкую и износостойкую обивку с эластичным наполнителем и прочные ложементы
	Соответствие

	Секции ложа соединены между собой стальными шарнирами. Крепление шарниров и средней рамы к секциям – винты и шайбы-гроверы
	Соответствие

	Перечень и количество секций и элементов ложа кресла
	Секция спины и головы – 1 шт.
Секция тазобедренная – 1 шт.
Подлокотники – 2 шт.

	Материал ложементов секций
	Многослойный клееный шпон

	Толщина ложементов секций
	12 мм

	Материал обивки
	Силиконовая кожа

	Материал наполнителя
	Эластичный ППУ

	Толщина наполнителя
	8 см (без учета толщины ложемента)

	
	

	Подлокотники съемные, имеют прочный каркас, износостойкую обивку и эластичный наполнитель
	Наличие

	Количество подлокотников в комплекте поставки
	2 шт.

	Материал и конструкция каркаса подлокотников
	Сталь, шарнирная конструкция

	Материал обивки
	Силиконовая кожа

	Материал наполнителя
	Пенополиуретан 

	Толщина наполнителя
	4 см (включая каркас)

	
	

	Подушка-заглушка люверса, с креплением в отверстие для лица
	Наличие

	Размеры отверстия для лица (люверса) 
	Не менее 15,5*14,5 см (овал)

	Материал обивки
	Силиконовая кожа ((цвет по согласованию с Заказчиком по палитре Ral)

	Материал наполнителя
	Эластичный ППУ

	Форма подушки
	Трапеция

	Толщина наполнителя
	5 см

	
	

	Мягкая подушка для лица в форме неполного кольца
	Наличие

	Материал обивки
	Силиконовая кожа

	Материал наполнителя
	Эластичный ППУ

	Толщина наполнителя
	2 см

	
	

	Держатель для бумаги/полотенец в рулонах 
	Наличие

	Расположение держателя
	В торцевой части ложа, со стороны ног

	Материал держателя
	Стальной окрашенный пруток  (цвет по согласованию с Заказчиком по палитре Ral)

	Размеры держателя (диаметр*полезная длина)
	Ø1*65 см

	
	

	Пульт управления (ножной): интуитивно понятное управление благодаря информативным пиктограммам
	Наличие

	
	

	Функционал кресла и используемые приводы
	

	Кол-во подвижных секций и элементов ложа
	Все

	

Размеры секций и элементов ложа кресла 
(длина*ширина)/ тип регулировки
	Секция спины и головы 69*70 см/ 
по углу наклона

	
	Секция тазобедренная 115*70 см/ 
по высоте 

	
	Подлокотники 66*10 см/ по углу наклона

	Диапазон изменения высоты от пола до поверхности тазобедренной секции 
	60,5 – 92 см (на опорах)
62,5 – 94 см (на колесах)


	Рабочая высота ложа без учета габаритных выступов 
	54-85 см

	Тип регулировки
	Посредством электрического привода (линейный актуатор) 

	Диапазон изменения угла наклона секции спины и головы
	0 - 840 

	Тип регулировки
	Блокируемый газлифт с рычагом разблокировки

	Диапазон изменения угла наклона поручня подлокотника относительно горизонтального положения
	0 – 80

	Тип регулировки
	Автоматическое изменение в зависимости от угла наклона секции спины и головы 

	Возможность перекатывания кресла по полу силами одного человека
	Наличие

	Способ реализации
	2 пары колес не менее Ø50*25 мм; каждая пара - с механизмом выдвижения нажимного типа

	
	

	Размеры, нагрузки, массы, цвет
	

	Габаритная длина кресла (min – max) без учета конструктивных особенностей
	Не менее 159 (с поднятой секцией спины) – 186 см


	Габаритная высота кресла (min – max) 
	С подлокотниками 62,5 - 156 см
Без подлокотников 60,5 - 156 см

	Габаритная ширина кресла (без/ с  подлокотниками)
	Не менее 70,5 см/ 92,5 см

	Размеры ложа кресла в горизонтальном положении
	Не менее 186*70 см

	Длина ложа кресла в сборе с учетом всех конструктивных особенностей и выступов
	Не менее 190 см

	Смещение ложа в горизонтальном направлении при подъеме 
	19 см (в сторону ног)

	Размеры подушки-заглушки (с креплением в люверс)
	(34-50)*26 см
(без учёта выступа под люверс)

	Размеры мягкой накладной подушки для люверса
	Отсутствие

	Размеры мягкой С-образной подушки для лица
	30*27 см

	Цвет
	 по согласованию с Заказчиком по палитре Ral

	Допустимая распределенная вертикальная нагрузка на ложе кресла 
	 Не менее 150 кг

	Комплектация:

	Ложе
	1 шт.

	Каркас 
	1 шт.

	Электропривод (количество)
	1шт.

	Подлокотники
	2 шт.

	Мягкая подушка-заглушка люверса
	1 шт.

	Мягкая подушка для лица
	1 шт.

	Ручной пульт управления
	отсутствие

	Ножной пульт управления
	наличие

	Паспорт изделия на русском языке
	+

	Гарантия не менее 12 месяцев
	+



