Техническое задание на аренду оборудования и оказание услуг для проведения мероприятия
1. Общие сведения

Предмет договора: аренда профессионального звукового, светового, сценического оборудования и оказание сопутствующих услуг.
Срок аренды: 1 (один) календарный день – 15.09.2026
Место проведения: стадион Рязань-Арена

2.Технические требования к оборудованию

2.1. Звуковое оборудование (FOH / Front of House)

Линейный массив: 3-полосный элемент линейного массива — 8 шт.
Элементы должны быть от одного производителя и одной серии. Суммарная пиковая мощность — не менее 18 кВт. Вариант установки: в полёт (подвес), граундстек или на стойку. 
Частотный диапазон: не уже 42 Гц – 20 кГц; 
Максимальный SPL: не менее 143 дБ; 
Направленность: горизонтальная — 70° / 90° / 110° (симметричная или асимметричная), вертикальная — зависит от конфигурации; 
Подключение: разъёмы speakON (NL4), параллельное подключение элементов без потери импеданса; 
Защита: класс IP55 (влагозащищённые динамики); 
Корпус: высококачественная фанера из балтийской берёзы с полимерным покрытием, не боящимся солнца, ветра и пыли.

Сабвуферы: 4 шт.
Активные или пассивные сабвуферы, предназначенные для работы в паре с указанным линейным массивом. Наличие встроенного DSP-процессора. 
Частотный диапазон: от 32 Гц до точки раздела с верхними элементами линейного массива; 
Максимальный SPL: не менее 136 дБ; 
Мощность: не менее 1600 Вт на элемент; 
Конструкция: фазоинверторного типа, с возможностью выбора фазовой настройки (0°/180°) на каждом элементе.

Усилители мощности (AmpRack): 2 шт.
Двухканальные усилители класса D/Digi, с активным охлаждением и защитой от КЗ/перегрева. Мощность должна соответствовать заявленным акустическим системам с запасом 20%. Входная чувствительность — не менее 0,775 В (0 dBu), соотношение сигнал/шум — не хуже 100 дБ. Управление осуществляется через встроенный Ethernet-порт по протоколу TCP/IP.

Мониторы (напольные/боковые): 3 шт.
Активные сценические мониторы с углом раскрытия, обеспечивающим покрытие сцены. 
Тип: активная акустическая система, двухполосная (Bi-amp), с фазоинверторным акустическим оформлением;
Мощность: 1400 Вт (пиковая), 700 Вт (RMS), усилитель класса D;
Динамики: НЧ-динамик 15" (38 см) с 2,5" звуковой катушкой, ВЧ-компрессионный драйвер 1" с 1,75" звуковой катушкой;
Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц;
Максимальное звуковое давление (SPL): не менее 130 дБ;
Угол раскрытия: 90° × 60° (постоянной направленности);
Обработка: встроенный DSP с управлением кроссовером (частота раздела 1600 Гц), эквализацией, фазовым контролем, Soft Limiter, защитой динамиков, технологиями FiRPHASE и XBOOST;
Подключение: входы XLR и Jack (балансные/небалансные), выход XLR (Link), переключатель MIC/Line, регулировка уровня и Boost;
Корпус: из композитного материала (PP Composite), 2 точки подвеса M10, с возможностью установки на стойку, ручки для переноски.
Питание: универсальный блок питания 100–240 В, 50/60 Гц.

Микшерный пульт: 1 шт.
Цифровой микшерный пульт с количеством каналов не менее 32 в рэковом форм-факторе (3U). Оснащен 16 программируемыми микрофонными предусилителями Midas и 8 выходами XLR. Аудиоинтерфейс: 32x32 канала по USB 2.0. Поддержка удаленного управления по WiFi/LAN через приложения для iOS/Android. Встроенные эффекты: 8 стерео-слотов. Порты расширения: AES50 для подключения цифровых сценических мультикоров.

FOH Rack (Стойка обработки): 1 шт.
Стойка (19-дюймовый рэковый кейс) для размещения и коммутации оборудования звукорежиссёра на позиции FOH. В составе стойки предусмотрено размещение микшерного пульта, карты расширения Dante, коммутационных панелей, директ-бокса и блоков питания. Обработка аудиосигналов (эффекты, эквализация, динамическая обработка, подавление обратной связи) осуществляется встроенными процессорами микшерного пульта, управляемыми с единого интерфейса. Стойка обеспечивает удобный доступ ко всем элементам коммутации, организованный монтаж кабелей и вентиляцию. 

Пассивный двухканальный директ-бокс: 1 шт.
Пассивный трансформаторный DI-бокс, предназначенный для подключения инструментов с высоким выходным импедансом (электрогитара, бас-гитара, клавишные, синтезаторы) к балансным входам микшерного пульта.

2.2. Микрофоны и радиосистемы

Радиосистемы с ручным передатчиком: 4 шт.
Комплект цифровой радиосистемы, состоящий из одноканального портативного приёмника и ручного передатчика с динамическим кардиоидным капсюлем.
Тип: цифровая UHF-радиосистема, 24-битное / 48 кГц аудио, без компандирования; 
Динамический диапазон: не менее 118 дБ (A-взвешенный); 
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц; 
Задержка: не более 3.2 мс; 
Капсюль: динамический, кардиоидная диаграмма направленности; 
Приёмник: портативный, с технологией прогнозирующего диверсити (Digital Predictive Switching Diversity) для стабильного приёма; 
Передатчик: ручной, с возможностью ИК-синхронизации с приёмником; 
Шифрование: AES-256 для защиты сигнала; 
Дальность действия: не менее 100 м (в прямой видимости); 
Питание: от 2 батарей типа AA (время работы до 8 часов) или опционального аккумулятора Shure SB903.
 
Антенный сплиттер: 1 шт.
Устройство распределения антенного сигнала для обеспечения работы нескольких беспроводных приёмников от одной пары антенн. Допускается использование встроенных функций распределения сигнала, реализованных в аппаратной части приёмников радиосистем, при условии обеспечения стабильного приёма всех радиоканалов без взаимных помех.

Пассивная антенна: 2 шт.
Широкополосная пассивная антенна для удалённого размещения с целью улучшения приёма сигнала. Допускается использование штатных антенн, входящих в комплект поставки радиосистем, при условии обеспечения устойчивого приёма сигнала на всей зоне покрытия (не менее 50 м в прямой видимости).

РЧ-анализатор спектра: 1 шт.
Средство контроля радиочастотного спектра для сканирования эфира, обнаружения свободных каналов и координации частот радиосистем. Может быть реализовано встроенными средствами радиосистем и программным обеспечением производителя, обеспечивающим сканирование спектра, автоматический расчёт совместимых частот, мониторинг уровня РЧ-сигнала, состояния батарей и качества приёма.

Микрофон проводной: 2 шт. 
Профессиональный динамический вокальный микрофон.
Тип: динамический, с подвижной катушкой; 
Диаграмма направленности: кардиоидная (однонаправленная);
Частотный диапазон: 50 Гц – 15 000 Гц; 
Выходной импеданс: 300 Ом; 
Особенности: встроенный поп-фильтр, пневматический амортизатор для снижения вибраций, прочный металлический корпус.
 
Микрофонная стойка («журавль»): 4 шт.
Профессиональная напольная микрофонная стойка с выносной стрелой (журавлём) для гибкого позиционирования микрофона.
Тип: стойка-журавль (с выносной стрелой) на треножном или круглом основании; 
Диапазон высоты: не менее 92–163 см; 
Длина стрелы (журавля): не менее 80 см; 
Резьба крепления микрофона: 3/8"; 
Основание: устойчивое, с возможностью складывания для транспортировки.

2.3. Коммутация и электропитание

Комплект коммутации (аудио): 1 шт.
Комплект пассивных аудиокабелей и коммутационных элементов для обеспечения подключения всех источников сигнала к микшерному пульту и мониторной системе. Включает мультикоры для передачи групповых сигналов, микрофонные кабели XLR (мужской-женский) различной длины для подключения микрофонов и DI-боксов, джек-джек (Jack-Jack) кабели для подключения инструментов и линейных источников, а также сплиттер-корды (Y-кабели) для разветвления сигналов. Длина кабелей должна обеспечивать удобное размещение оборудования на сцене и в зоне FOH. 

Устройство распределения мощности (PDU / Power Bar): 1 шт.
Многоразъёмное распределительное устройство питания для централизованного подключения всего звукового оборудования к источнику электропитания. Обеспечивает не менее 8 розеток, оснащено защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания. Корпус — прочный металлический, с возможностью монтажа в 19-дюймовую стойку или размещения на полу. Наличие световых индикаторов наличия питания на каждой розетке и общего состояния сети. Длина кабеля подключения к сети — не менее 2 м.

Сетевая раздача (NetBox / NetSwitch): 2 шт.
Устройство для организации локальной сети между цифровым звуковым оборудованием (микшерный пульт, мультикор, усилители, радиосистемы). Коммутатор Ethernet с поддержкой протоколов Dante/AES50, обеспечивающий передачу аудиосигнала и управляющих команд по протоколу TCP/IP. Количество портов — не менее 8, скорость — 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit). Металлический корпус, питание от сети 100–240 В, возможность монтажа в стойку. Обеспечивает надёжную маршрутизацию цифровых потоков в соответствии с конфигурацией оборудования.

Кабельная капа (защита): 30 м.
Кабельные защитные покрытия (напольные каналы-переходы) для защиты кабелей от механических повреждений, перегибов и случайного наступания в местах прохода персонала и зрителей. Обеспечивают безопасное пересечение кабелями пешеходных зон, выполнены из износостойкого нескользящего материала. Конструкция состоит из верхней и нижней частей, соединённых между собой, внутреннее пространство позволяет уложить до 3–5 кабелей диаметром до 10 мм. Цвет — нейтральный (жёлтый или чёрный), общая длина — 30 м.

Комплект силовой коммуникации: 1 шт.
Комплект силовых кабелей (кабелей питания) для подключения всего звукового оборудования к распределительному устройству мощности. Включает кабели с разъёмами типа IEC C13/C14 и C19/C20 (в зависимости от типа оборудования) для питания микшерного пульта, усилителей, радиосистем, мониторов, коммутаторов и другого оборудования. Длина кабелей подбирается исходя из конфигурации оборудования. Сечение кабелей — не менее 1,5 мм², изоляция — двойная, рассчитана на ток до 16А, рабочее напряжение — 220 В, 50 Гц.

2.4. Световое оборудование и сценические конструкции

Экран светодиодный (LED Wall): 24 кв. м. (или эквивалент по модулю).
Тип: светодиодный экран для уличного применения;
Формируемое изображение: бесшовное полотно размером (ШхВ) 6х4 м.;
Яркость: 5000 nit;
Состоит из модулей: размер модуля 1000х500 мм, вес модуля – не более 9 кг.;
Комплект: включает приемные карты для сопряжения с видеопроцессором;
Шаг пикселя: 3,9 мм;
Регулирование яркости: 256 класса автоматического, 8 класса ручного;
Дистанция обзора: 3‒30 м.;
Угол обзора: 160°/160°(В/Г);
Влагозащита: класс IP65 (защита от пыли и воды).

Видеопроцессор: 1 шт.
Профессиональный видеопроцессор для управления светодиодным экраном. Поддержка до 6,5 млн пикселей с 10-ю портами Ethernet. Пользовательское разрешение шириной до 10240 пикселей, высотой 8192 пикселей. Входные интерфейсы: 1xHDMI 1.4, 1xHDMI 1.4, 1xDVI, 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x10G optical fiber port. Выходной интерфейс: 10xGigabit Ethernet ports, 2xFiber outputs, 1хHDMI 1.3. Контроль: 1xUSB-B, 1xUSB-A, 1xLAN, 1xGenlock. Поддержка входных сигналов разрешением до 4K (Ultra HD).

Комплект коммутации (видео): 1 шт.
Комплект кабелей для подключения всех элементов видеосистемы:
Кабели HDMI/DVI: для соединения видеосервера с видеопроцессором (длина — не менее 5 м).
Кабели Ethernet (Cat5e/Cat6): для подключения видеопроцессора к приёмным картам светодиодного экрана (длина — в соответствии с конфигурацией).
Кабели питания: IEC C13/C14 для питания экранных модулей, видеопроцессора и видеосервера.
Кабели управления: для соединения видеопроцессора с ПК или ноутбуком.

Стенка (ферма/конструкция): не менее 120 пог.м. (погонных метров).
Модульная силовая конструкция для подвеса светодиодного экрана, состоящая из алюминиевых ферм (трубчатых или профильных), обеспечивающих жёсткость и надёжность всей системы. В комплект входят все необходимые соединительные элементы, ригели и фиксаторы. Элементы — алюминиевые фермы сечением не менее 290×290 мм, толщина стенки не менее 3 мм. Грузоподъёмность конструкции — не менее 500 кг. Конструкция собирается в размеры: ширина — 4 м, длина — 4 м, высота — 6 м. Обеспечивает подъём и удержание экрана на заданной высоте в течение всего мероприятия. 

«Партизан» (подвесной захват): 3 шт.
Специализированные подвесные элементы (захваты/клевера) для крепления силовой конструкции к верхним точкам подвеса (крыша, ферма, балка). Обеспечивают надёжную фиксацию и распределение нагрузки, исключая смещение и раскачивание.

Балласт (противовес): 3 шт.
Грузовые элементы не менее 500 кг каждый для стабилизации нижней части силовой конструкции, предотвращающие опрокидывание и смещение. Устанавливаются в основании фермы, обеспечивая устойчивость всей системы.

Лебедка цепная: 3 шт.
Цепные тали (ручные или электрические) для подъёма и опускания силовой конструкции с экраном. Грузоподъёмность каждой — не менее 1 т, высота подъёма — не менее 6 м. Обеспечивают синхронный подъём всех трёх точек крепления, регулировку угла наклона и фиксацию на заданной высоте.

Пультовая: 1 шт.
Мобильное укрытие (шатёр/палатка/тент) для размещения звукооператора, микшерного пульта, стоек с оборудованием и мониторной системы на позиции FOH.
2.5. Расходные материалы

Элемент питания АА: 8 шт.
Щелочные (или литиевые) батарейки типоразмера AA (LR6, 1,5 В) для питания ручных передатчиков радиосистем и другого портативного оборудования, требующего данного элемента питания. Используются в качестве резервного или основного источника питания.

  3. Требования к услугам

3.1. Транспортировка

	Вид транспорта
	Количество
	Кол-во смен
	Примечание

	Манипулятор
	1 ед.
	2 смены
	Для перевозки крупногабаритных сценических конструкций

	Грузовик MAN
	1 ед.
	2 смены
	Для перевозки тяжелого звукового оборудования

	Грузовик Газель
	1 ед.
	2 смены
	Для перевозки мелкого груза, кабелей, аксессуаров



3.2. Монтажно-демонтажные работы
Монтаж и демонтаж сценических конструкций:
Кол-во персонала: 3 человека
Кол-во смен: 2 смены
Работы включают: сборку фермовых конструкций, установку стенок, подъемных механизмов, LED-экранов.
Требования к персоналу для монтажа конструкций:
Наличие действующего удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже II).
Наличие действующего удостоверения по работе на высоте (допуск к работам на высоте более 5 м).
Наличие действующего удостоверения по пожарно-техническому минимуму (ПТМ).

Монтаж и демонтаж оборудования:
Кол-во персонала: 4 человека
Кол-во смен: 2 смены
Работы включают: распаковку, инсталляцию звука/света/видео, коммутацию, настройку, упаковку после мероприятия.
Требования к персоналу для монтажа оборудования:
Наличие действующего удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже II).
Наличие действующего удостоверения по работе на высоте (если работы ведутся на высоте).
Наличие действующего удостоверения по пожарно-техническому минимуму (ПТМ).

3.3. Технический персонал
Техник сцены: 1 чел., на весь период монтажа/демонтажа и проведения мероприятия для оперативного решения технических вопросов.
Звукооператор: 1 чел., на весь период проведения мероприятия для управления звуком в реальном времени (FOH).

4. Требования к состоянию оборудования и документации
4.1. Все оборудование должно быть технически исправным, чистым, без видимых повреждений корпуса и разъемов. Внешний вид должен соответствовать профессиональному уровню мероприятия высокого класса.
4.2. Оборудование должно быть предоставлено в полном объеме согласно спецификации за сутки до начала монтажа для проверки работоспособности.
4.3. Оборудование, поставляемое Исполнителем, должно полностью соответствовать всем техническим характеристикам, указанным в разделе 2 настоящего технического задания. Исполнитель самостоятельно определяет производителя и модель оборудования при условии, что оно обеспечивает заявленные параметры.
4.4. Исполнитель обязан предоставить по запросу Заказчика инструкции по эксплуатации (руководства пользователя / мануалы) на все ключевые единицы оборудования (линейный массив, сабвуферы, усилители, мониторы, радиосистемы, видеопроцессор, LED-экран). Документы могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном виде.
4.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования с момента передачи до момента возврата по акту приема-передачи. В случае порчи или утери — замена за счет Исполнителя по рыночной стоимости нового аналога.
4.6. По окончании мероприятия Исполнитель обязан провести полную уборку площадки от строительного мусора, остатков упаковки и кабельных стяжек («сдача объекта в чистоте»).
4.7. Весь персонал Исполнителя, задействованный в монтаже, настройке и обслуживании оборудования, должен иметь действующие удостоверения по:
- электробезопасности (группа допуска не ниже II);
- работе на высоте (для работ свыше 5 м);
- пожарно-техническому минимуму.
Копии удостоверений предоставляются Заказчику до начала монтажа по его запросу.




