[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку беспилотного авиационного комплекса с тепловизионной камерой, расширенной комплектацией и автономной системой питания для экологического мониторинга (Эквивалент DJI Matrice 4 Thermal Plus Combo с дополнительным оборудованием)
1. Общие требования
· Назначение оборудования: Скрытный дистанционный мониторинг, учет численности и отслеживание перемещений диких животных (включая скрытные и краснокнижные виды: амурский тигр, амурский горал), научно-исследовательские работы и охрана территории заповедника от браконьерства в любое время суток.
· Состояние товара: Новый, не бывший в употреблении, выпущенный не ранее 2025–2026 гг.
· Гарантия: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки. [1]

2. Технические характеристики и требования к БПЛА
	Параметр
	Техническое требование (значение/описание)

	Тип платформы
	Складной квадрокоптер промышленного класса для полевых условий.

	Максимальное время полета
	Не менее 49 минут с установленной оптико-электронной системой.

	Дальность передачи сигнала
	Не менее 20 км в режиме повышенной помехозащищенности (стабильная связь в условиях складок рельефа).

	Класс защиты от внешних факторов
	Не ниже IP55 (пылевлагозащита, стабильная работа под дождем и снегопадом).

	Акустическая незаметность
	Наличие аэродинамических малошумных пропеллеров. Уровень шума на расстоянии 50 метров должен составлять не более 60 дБ для исключения фактора беспокойства диких животных.

	Световая маскировка
	Возможность полного синхронного отключения всех бортовых огней, маяков и светодиодов БПЛА с пульта управления в один клик для скрытной работы ночью.

	Навигация и полет в горах
	• Поддержка высокоточного позиционирования RTK.
• Функция Terrain Follow (автоматическое следование рельефу местности в реальном времени с использованием карт высот для безопасного сканирования крутых скальных склонов и ущелий).

	Безопасность полетов
	Наличие всенаправленной системы оптических и радарных датчиков (включая датчики типа Fisheye для работы в условиях экстремально слабого освещения под кронами деревьев).

	Система питания БПЛА
	Система двойного питания с поддержкой «горячей замены» батарей (возможность замены АКБ без выключения и перезагрузки бортового компьютера дрона).



3. Требования к оптико-электронной системе (Полезная нагрузка)
Комплекс должен быть оснащен интегрированной жестко закрепленной мультисенсорной системой со следующими характеристиками:
· Тепловизионный модуль (Thermal):
· Оптическое разрешение матрицы: не менее 640×512 пикселей.
· Поддержка алгоритмов программного сверхвысокого разрешения (Super Resolution) до значений не менее 1280×1024 пикселей.
· Температурная чувствительность (NETD): ≤ 30 мК при f/1.0 (для уверенного обнаружения тепловых сигнатур тигров сквозь листву и горалов на фоне нагретых солнцем камней). [1]
· Камера видимого диапазона (Телеобъектив):
· Максимальное гибридное увеличение (зум): не менее 56x (с возможностью цифрового увеличения до 200х) для детальной идентификации животных с безопасного расстояния свыше 300 метров.
· Поддержка специализированного ночного режима съемки (Night Scene) с оптимизацией шумов в темное время суток. [1]
· Лазерный дальномер:
· Дальность измерения расстояния до объекта: не менее 1500 метров.
· Интеграция с навигационной системой для мгновенного вычисления и отображения на карте точных географических координат обнаруженного животного.
· Интеллектуальные функции автоматизации:
· Наличие функции ИИ-сопровождения (Smart Track): автоматическое распознавание, удержание в центре кадра и непрерывный трекинг крупных млекопитающих при их перемещении в густой растительности.

4. Требования к комплектации (Расширенный полевой комплект)
· Беспилотный летательный аппарат (в сборе с мультисенсорной камерой) — 1 шт. [1]
· Профессиональный пульт управления: встроенный дисплей не менее 7 дюймов, яркость не менее 1200 нит, класс защиты корпуса не ниже IP54 — 1 шт.
· Интеллектуальные полетные батареи: емкость не менее 99 Втч, с функцией автоматического самообогрева для работы при низких температурах — не менее 8 шт. (обеспечивают 4 полных цикла полета без промежуточной зарядки).
· Зарядная станция (мобильный кейс): защищенный чемодан для одновременного хранения и быстрой последовательной зарядки не менее 8 полетных батарей и пульта управления от сетей переменного и постоянного тока — 1 шт.
· Портативная зарядная электростанция (Power Station) для полевых лагерей:
· Номинальная емкость: не менее 2000 Втч.
· Выходная мощность: не менее 2000 Вт (с пиковой мощностью до 4000 Вт).
· Наличие розеток 220V (чистая синусоида) для прямого подключения зарядного кейса БПЛА в условиях отсутствия электросети.
· Тип аккумулятора: LiFePO4 (литий-железо-фосфатный, со сроком службы не менее 3000 циклов).
· Запасные малошумные пропеллеры — не менее 4 пар.
· Карты памяти: защищенные скоростные карты microSDXC объемом не менее 512 Гб (класс скорости UHS-I U3, Video Speed Class V30) — не менее 2 шт.
· Транспортировочный защитный кейс: ударопрочный пластик, пылевлагозащита по стандарту не ниже IP67, клапан автоматического выравнивания давления — 1 шт.

