Приложение 1
	Наименование/код
ОКПД2/КТРУ
	Характеристики требования к качеству
	Количество
(шт.)
	Ваше ценовое предложение

	
	
	
	Цена за единицу с 
Учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.
	Стоимость, руб
	

	28.14.12.110
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
	Смеситель для кухни шар. с коротким изливом, поворотный излив, креп.гайка , латунь, хром.
[image: ]
Графическое изображение товара установлено для визуального восприятия 
Комплектация смесителя для кухни  включает:
-картридж диаметром 35 мм с керамическими пластинами;
-поворотный излив длиной 150мм ;
-пластиковый съёмный аэратор с наружной резьбой 24 мм;
-гибкую подводку дюйма длиной 350 мм (2 шт.);
-монтажный комплект — гайку- Керамический картридж диаметром 35 мм  Корпус из латуни  Хромированное покрытие - Гибкая подводка ½" (400 мм). 
Смеситель крепится с помощью гайки. Комплектация: смеситель, душевой шланг, гигиеническая лейка, держатель и крепёж. Управление одной ручкой.
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	28.14.12.110
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
	Смеситель для ванной с длинным 30 см изливом
[image: ]
[image: ]
Графическое изображение товара установлено для визуального восприятия 
Цвет хром 
Материал изделия алюминий. Назначение смесителя для ванны; для душа.  
Наличие душевого гарнитура в комплекте нет 
Отверстия для монтажа 2 отверстия. 
Расположение рычага сверху . 
Длина излива 30 см. 
Вращение излива поворотный.
Механизм смесителя: 
Запорный клапан керамический картридж 
Установка смесителя на стену. Тип монтажа - наружный однорычажный.  Тип подводки жесткая.
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	28.14.12.110
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
	Смеситель для ванной с длинным 30 см изливом с душем
[image: ]
Графическое изображение товара установлено для визуального восприятия
Цвет хром. Материал изделия цинковый сплав; abs-пластик. Назначение смесителя для ванны Доп. опции излива/смесителя аэратор. Режим - душ . Механизм смесителя -однорычажный. Тип монтажа -наружный. Установка смесителя на стену. Длина шланга 1500(мм) нержавеющая оплётка и система "двойной замок". Запорный клапан керамический картридж Длина излива -30 см.  Вращение излива –поворотный. Расположение рычага- спереди. Наличие душевого гарнитура в комплекте- да. 
В комплектацию входит - смеситель, излив 30 см, душевая лейка, шланг 150 см, держатель лейки, экцентрики 2шт, отражатели 2 шт, уплотнительные резинки 2 шт.
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	Место поставки товара
	652816 Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ,
г. Калтан  ул. Руставели., д. 24, 

	Порядок поставки товара
	Доставка за счет поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении. 


  

 








Забродина Т.Е.
E-mail:Spu1@mail.ru 
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