Приложение № 1

Характеристики и количество поставляемого товара:

	Наименование позиции
	Количество
	Ед.
измерения

	Тип крышки: Глухая крышка
Внутренний объем: от 590 до 600 л
Управление: Электромеханическое
Дисплей: Нет
Функции управления: Регулировка температуры замораживания, Индикация подключения к сети, Световая сигнализация повышения температуры, Режим замораживания
Температура хранения: не выше -20 °C
Расход электроэнергии: от 2,4 до 2,6 кВт*час/24 часа
Номинальная потребляемая мощность: от 180 до 190 Вт
Количество корзин: 2 корзины
Особенности морозильного ларя: Принудительное охлаждение конденсатора
Габариты и вес: 
Высота 81 - 82 см
Ширина 202 - 204 см
Глубина 660 - 690 см
	1
	шт.



[bookmark: _GoBack]Сроки поставки товара: Поставка морозильного ларя, на 2026 год, осуществляется после подписания Контракта, до 30.11.2026 года, Государственного заказчика, в течение 7 рабочих дней после получения Поставщиком заявки.
Условия поставки товара: Поставка морозильного ларя, на 2026 год, осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Государственного заказчика расположенного по адресу: 
- г. Красноярск, ул. Академгородок 56 «А» - филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.
При поставке товара необходимо наличие:
-  счет – фактуру;
- товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;
сертификат происхождения, сертификат безопасности.
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А.О. Шушаков



