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[bookmark: _GoBack]на поставку оборудования для организации беспроводной сети 

1. Общие положения
1.1. Наименование объекта закупки
Поставка оборудования для организации беспроводной сети (далее - Товар)
КТРУ: 26.30.11.120-00000015 -  Точка доступа;
1.2. Источник финансирования
Источником финансирования являются средства субсидии федерального бюджета Российской Федерации, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВР – 244, код цели 08-18-Т8 73520).
1.3. [bookmark: _30j0zll][bookmark: _1fob9te][bookmark: _3znysh7]Срок поставки Товара
Товар должен быть поставлен в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
1.4. [bookmark: _2et92p0]Место поставки Товара
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1.
2. Порядок поставки Товара
	Товар должен быть поставлен, разгружен и размещен в местах хранения Заказчика по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего Технического задания, в срок в соответствии с п. 1.3 настоящего Технического задания, в рабочие часы Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).
	Поставщик доставляет товар по адресу поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика (при необходимости), осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
Весь Товар должен быть поставлен Заказчику единовременно. 
3. Требования к поставляемому Товару
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.
В целях обеспечения совместимости с существующей инфраструктурой Заказчика поставляемые точки беспроводного доступа должны поддерживать работу под управлением эксплуатируемого у Заказчика программно-аппаратного комплекса WLC-HW-100 либо обеспечивать эквивалентную функциональную совместимость с ним, включая централизованную настройку, управление, мониторинг, применение политик безопасности и обновление программного обеспечения без нарушения функционирования действующей беспроводной сети.
4. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок. Гарантийный срок распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении поставленного Товара и всех составляющих (комплектующих) частей Товара замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность) вызваны дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика.
Гарантийный объем на поставляемый товар:
Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком путем ремонта или замены поставленного Товара (при отсутствии механических повреждений и соблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации). 
В случае невозможности устранения неисправностей (ремонта) Товара по месту его установки транспортировка Товара в авторизованный сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика.
Время устранения неисправностей (ремонта) Товара (или замены некачественного Товара на новый (качественный) Товар) в течение гарантийного срока не должно превышать 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
В случае устранения неисправностей (ремонта) Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении неисправностей (ремонта) Товара. Поставщик в течение гарантийного срока несёт все расходы по гарантийному обслуживанию Товара. 
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование Товара
Участник закупки дополнительно указывает в заявке: марку, модель, страну происхождения товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 
Участник закупки указывает в заявке конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара
	единица измерения характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Точка доступа
Товарный знак
(марка, модель):
Eltex WEP-30L.
Страна
происхождения
товара: Россия.
КТРУ:
26.30.11.120-
00000015

	Частотный диапазон
	2.4
	Гигагерц
	Шт.
	3

	
	
	
	5
	Гигагерц
	
	

	 
	 
	Требуемый стандарт IEEE 802.3 (PoE)
	802.3af
	
	
	

	 
	 
	Тип антенн
	Встроенные
	
	
	

	 
	 
	Схема MIMO/MU-MIMO
	2x2 
	
	
	

	 
	 
	Стандарт Wi-Fi
	802.11ac 
802.11a
802.11b
802.11g
802.11ax
802.11n
	
	
	

	 
	 
	Скорость портов
	1000 
	Мегабит в секунду
	
	

	 
	 
	Поддержка режима мониторинга беспроводной сети
	Да
	
	
	

	 
	 
	Поддержка MU-MIMO
	Да
	
	
	

	 
	 
	Поддержка MIMO
	Да
	
	
	

	 
	 
	Поддерживаемые методы авторизации беспроводных клиентских устройств по стандарту IEEE 802.1x
	EAP
EAP-TLS 
EAP-TTLS, 
PEAP
	
	
	

	 
	 
	Максимальное количество одновременных зарегистрированных устройств конечного пользователя
	200
	Штука
	
	

	 
	 
	Максимальная скорость беспроводного соединения
	1201
	Мегабит в секунду
	
	

	 
	 
	Количество портов Ethernet 8P8C (RJ-45)
	 1
	Штука
	
	



