
Техническое задание
на поставку программно-аппаратного комплекса видеоконференц-системы 
для нужд ФГБОУВО "РГУП им. В.М. Лебедева"

1 Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: Поставка программно-аппаратного комплекса видеоконференц-системы для нужд ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева».
1.2 Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2: 26.30.23.141 - Оборудование систем передачи аудио-, видео-информации для цифровой телефонии и конференц-связи (VoIP-телефоны, видеотелефоны, терминалы ВКС (видео-конференц-связь)
1.3 Место поставки товара: согласно Приложению 1 
1.4 Количество товара: согласно Приложению 1
1.5 Срок поставки товара: согласно Приложению 1 
1.6 Приложение к техническому заданию: - Приложение 1 - «Перечень объектов закупки»

2. Стандарт товаров
2.1 Поставщик обязан осуществить поставку программно-аппаратного комплекса видеоконференц-системы для нужд ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева» (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, настоящим Техническим заданием, в т.ч. с требованиями актов, указанных в разделе 6 Технического задания.
2.2 Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям:
· техническим и качественным характеристикам, установленным Техническим заданием и определенным производителем товара в эксплуатационной документации.
- действующим государственным и международным стандартам, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов, в том числе актам, указанным в пунктах 6.2, 6.5, 6.10, 6.11, 6.14, 6.15 Технического задания. 
· [bookmark: _GoBack]действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Договора, в том числе актам, указанным в пунктах 6.1, 6.3, 6.12, 6.17, 6.18, 6.19 Технического задания.
· все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе должны соответствовать стандартам Российской Федерации согласно требованиям акта, указанного в пункте 6.19 Технического задания.
· все требуемые порты должны быть реализованы без применения переходников разветвителей.
· в комплект поставляемого товара должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимые для его подключения и полнофункциональной эксплуатации.
· поставляемый товар, в отношении которого утвержден класс энергетической эффективности, должен соответствовать классу энергетической эффективности не ниже «А», в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.12 Технического задания.
· поставляемый товар должен быть предназначен для эксплуатации в рабочих помещениях.
2.3. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.4. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика, понедельник-пятница с 09:00 до 17:00 по московскому времени в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию.
2.5. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком. Поставка товара Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет.
2.6. Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями Договора комплект отчетных документов. 
2.7 Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в том числе техническим паспортом на товар, в случае если данная документация предусмотрена производителем товара. Комплектация документацией в виде копий не допускается.
2.8 Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены.
2.9 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.
Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в день поставки товара.
2.10Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
3 ​Объем и сроки гарантий качества
3.1 Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Универсального передаточного документа (УПД) (либо товарной накладной).
Гарантийные обязательства распространяются как на товар, так и на части, и комплектующие товара, сопутствующие работы и услуги.
3.2 Если производителем товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие гарантийный срок, указанный в пункте 3.1 Технического задания, то гарантийный срок на поставляемый товар (комплектующие) устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара. 
3.3 Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Договора покрываются за счет Поставщика.
3.4 В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, включая:
- диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с требованиями Договора.
При наступлении гарантийного случая о недостатках товара Поставщику сообщается Заказчиком в письменной форме с указанием исчерпывающего перечня недостатков и с уведомлением ответственных лиц Поставщика по телефону или электронной почте, указанным в Договоре. Срок исполнения по гарантии составляет не более 10 (десяти) календарных дней со дня уведомления Поставщика о наступлении гарантийного случая, если Заказчиком не определяется иной, более продолжительный срок
3.5 В случае если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать к работам по гарантийному обслуживанию товара специалистов, сертифицированных производителем товара.
3.6 В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, гарантийный срок продлевается на весь период устранения недостатков.
4 ​Требования к безопасности товара
4.1 Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.16 Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:
· Сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).
· Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
· Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).
4.2 Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.
4.3 Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.16 Технического задания.
4.4 Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.
5  ​Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1 Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.
5.2 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и (или) на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
5.3Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.
5.4Маркировка товара (при наличии) должна соответствовать требованиям актов, предъявляемым к маркировке данной продукции, в том числе требованиям актов, указанных в пунктах 6.2 и 6.15 Технического задания.
6 ​Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".
6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств".
6.4 "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014).
6.5 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ.
6.6 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
6.7 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
6.8 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".
6.9 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
6.10  Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
6.11  Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
6.12 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
6.13 Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".
6.14 Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации".
6.15 Постановление Правительства Москвы от 20.04.2010 N 332-ПП "Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита".
6.16 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).
6.17 "ГОСТ Р 50839-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 N 416-ст).
6.18 "ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 N 941-ст).
6.19"ГОСТ IEC 60320-1-2021. Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 N 658-ст).


Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
	Характеристики
	Объем (единица измерения)
	Адрес поставки
	Срок поставки

	1. Программно-аппаратный комплекс видеоконференц-системы для оснащения аудиторий для нужд ФГБОУВО "РГУП им. В.М. Лебедева", в составе:
	1 комплект
	город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 69
	в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора

	Беспроводной микрофон председателя ITC TS-W302
(или эквивалент)
	Беспроводной микрофонный пульт председателя; электретный конденсаторный микрофон кардиоидной направленности; частотный диапазон 80 Гц–16 кГц; отношение сигнал/шум >80 дБ; динамический диапазон >80 дБ; КНИ <0,1%; беспроводной диапазон 5,15–5,85 ГГц; OLED-дисплей; встроенный Li-Ion аккумулятор; зарядка USB Type-C; длина микрофонной штанги 380 мм; функция приоритета председателя; поддержка AES-128, WPA/WPA2.
	2 шт.
	
	

	Беспроводной микрофон делегата ITC TS-W302A
(или эквивалент)
	Беспроводной микрофонный пульт делегата; электретный конденсаторный микрофон кардиоидной направленности; частотный диапазон 80 Гц–16 кГц; отношение сигнал/шум >80 дБ; динамический диапазон >80 дБ; КНИ <0,1%; беспроводной диапазон 5,15–5,85 ГГц; OLED-дисплей; встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью не менее 4800 мА•ч; время работы в режиме речи до 15 ч; зарядка USB Type-C; длина микрофонной штанги 380 мм; поддержка AES-128, WPA/WPA2.
	14 шт.
	
	

	Точка доступа для микрофонов ITC TS-W116
(или эквивалент)
	Wi‑Fi 6, IEEE 802.11ax; обратная совместимость IEEE 802.11a/b/g/n/ac; MU‑MIMO; встроенная антенна; 1×RJ‑45 10/100/1000 Мбит/с; питание PoE IEEE 802.3at/bt либо 12 В; подключение до 40 устройств; степень защиты IP41.
	1 шт.
	
	

	Звуковой процессор ITC TS-3400MIXD
(или эквивалент)
	Цифровой аудиопроцессор; автоматическое микширование; автоматическая регулировка усиления; подавление акустической обратной связи AFC; 31-полосный графический эквалайзер; частотный диапазон 80 Гц–16 кГц; КНИ <0,05%; балансный XLR и небалансный RCA аудиовыходы; RJ‑45, RS‑232, RS‑485, USB Type‑C; Dante; поддержка автоматического слежения камер; монтаж 19″, 1U.
	1 шт.
	
	

	Цифровой контроллер конференц-системы ITC TS-0300M
(или эквивалент)
	Контроллер проводной/беспроводной конференц-системы; поддержка до 4096 проводных и до 300 беспроводных микрофонных пультов; до 63+1 каналов синхронного перевода; частотный диапазон 80 Гц–16 кГц; КНИ <0,05%; встроенная 16-канальная аудиоматрица; сетевые и аудиоинтерфейсы; цветной сенсорный экран 4,3″; монтаж 19″, 2U.
	1 шт.
	
	

	Зарядное устройство ITC TS-W180Q
(или эквивалент)
	Зарядное устройство для беспроводных микрофонных пультов; одновременная зарядка до 10 устройств; 10 USB-портов; общая мощность 200 Вт; выходное напряжение 5/9 В; максимальный ток 2 А; защита от сверхтока и короткого замыкания; питание 100–240 В, 50/60 Гц.
	1 шт.
	
	

	Профессиональная PTZ-камера JazzTel Motion V20U3HSN AI White
(или эквивалент)
	Профессиональная PTZ-камера с технологией искусственного интеллекта; матрица 1/2.8″ CMOS, эффективное разрешение 2,07 Мп; прогрессивное сканирование; 20-кратный оптический зум, фокусное расстояние 5,2–98 мм, F1.5–F3.0; видеосигнал до 1920×1080, 60 кадр/с; видеовыходы HDMI, 3G-SDI, USB 3.0, NDI/IP; горизонтальный угол обзора 60,7°–3,36°; поворот ±170°, наклон −30°…+90°; до 255 предустановленных положений; цифровое шумоподавление 2D/3D; SNR ≥55 дБ; RJ-45 10/100/1000 Мбит/с с PoE; H.265/H.264; RTSP, RTMP, ONVIF, SRT; RS-232, RS-485; VISCA, Pelco-D, Pelco-P; 2 встроенных микрофона; линейный аудиовход и аудиовыход 3,5 мм; UVC 1.1/1.5, UAC 2.0; питание DC 12 В / PoE IEEE 802.3af; потребление до 12 Вт; габариты 169×142×164 мм; масса 1,35 кг; цвет белый.
	2 шт.
	
	

	Профессиональный усилитель мощности CVGAUDIO DX-2200
(или эквивалент)
	Двухканальный усилитель класса D; 2×200 Вт при 8 Ом; 2×320 Вт при 4 Ом; мостовой режим 600 Вт при 8 Ом; Stereo/Parallel/Bridge; 20 Гц–20 кГц; SNR 100 дБ; THD+N <0,1%; XLR входы/сквозные выходы; Speakon; защиты; активное охлаждение; 19″, 1U.
	1 шт.
	
	

	Hi‑Fi двухполосная акустическая система CVGAUDIO TXC608
(или эквивалент)
	Встраиваемая потолочная двухполосная акустическая система; 8 Ом; 40 Вт RMS / 80 Вт MAX; НЧ 6,5″; ВЧ 1″; 50–20000 Гц; чувствительность 87 дБ; посадочное отверстие 210 мм; глубина установки 144 мм; внешний диаметр 250 мм; цвет белый.
	8 шт.
	
	

	Телевизор Asano 55LU5011T, белый
(или эквивалент)
	LED-телевизор 55″; разрешение 3840×2160 (4K UHD); 60 Гц; Smart TV; яркость 280 кд/м²; контрастность 5000:1; HDMI, USB, RJ‑45, AV, CI, коаксиальный аудиовыход, выход для наушников, VGA, RF; акустика 2×7 Вт; VESA 200×200; цвет белый.
	6 шт.
	
	

	Разветвитель HDMI 2.0 1×4 LinkMi LM-SP06S
(или эквивалент)
	HDMI-разветвитель 1 вход / 4 выхода; HDMI 2.0; до 3840×2160@60 Гц, YUV 4:4:4; 18 Гбит/с; HDCP 2.2/1.4; HDR; 3D; Deep Color; управление EDID; поддержка многоканального аудио.
	1 шт.
	
	

	Разветвитель HDMI 1×4 LINK-MI LM-SP144E-HD4K2K
(или эквивалент)
	HDMI-разветвитель 1×4; 1×HDMI вход, 4×HDMI выхода; поддержка до 4K×2K (3840×2160) @ 60 Гц, YUV 4:2:0 и Full HD 1080p; пропускная способность 10,2 Гбит/с; HDCP 1.4; 3D; 36-bit Deep Color; управление EDID (Mixed, Copy, Default 1080p, Default 4K×2K); LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio; дальность HDMI до 15 м; питание DC 5 В / 1 А; потребление до 1 Вт; габариты 115×62×25 мм; масса 210 г.
	1 шт.
	
	

	Удлинитель HDMI по витой паре KanexPro EXT-HDBT70M
(или эквивалент)
	Комплект передатчик/приемник HDMI по витой паре; HDBaseT; дальность до 70 м; поддержка 4K UHD; передача HDMI, ИК и RS‑232; HDCP; кабель Cat5e/6; поддержка PoC.
	2 шт.
	
	

	Кабельный разъем Speakon female 4-контактный Neutrik NLT4FXX
(или эквивалент)
	Профессиональный кабельный разъем speakON; female; 4 контакта; металлическое исполнение; система фиксации twist-lock.
	2 шт.
	
	

	Неуправляемый PoE-коммутатор Wi‑Tek WI-PS210 v4
(или эквивалент)
	Неуправляемый Ethernet-коммутатор с PoE; 8×10/100 Мбит/с RJ‑45 PoE + 2×Gigabit RJ‑45 uplink; IEEE 802.3af/at; до 30 Вт на PoE-порт; общий PoE-бюджет до 120 Вт; Plug-and-Play.
	1 шт.
	
	

	Напольная стойка под монитор (суфлер) Allegri ALGL FP 1
(или эквивалент)
	Напольная стойка для монитора/суфлера; тип крепления — напольный; для 1 монитора; поддерживаемая диагональ — 32–65″; максимальная нагрузка — 40 кг; регулировка угла наклона — 20–80°; VESA: 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×300, 400×200, до 400×400 мм; материал — сталь; габариты — 70×50×10 см; масса — 11 кг; цвет — белый RAL 9003.
	4 шт.
	
	

	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" Cabeus SH-05C-12U60/60
(или эквивалент)
	Напольный телекоммуникационный шкаф стандарта 19″; монтажная высота 12U; габариты 600×600×730 мм (Ш×Г×В); полезная глубина 500 мм; максимальная статическая распределенная нагрузка 800 кг; передняя дверь — закаленное стекло в металлической раме; задняя дверь — сплошная металлическая; съемные металлические боковые панели; кабельные вводы в крыше и основании со щеточным уплотнением; ручка с замком; цвет — серый RAL 7035; предназначен для установки кроссового, телекоммуникационного и серверного оборудования.
	1 шт.
	
	

	Интерактивная трибуна Alibi 24" New
(или эквивалент)
	Материал корпуса — сталь; сенсорный дисплей 24″, Full HD; PCAP-стекло, 10 одновременных касаний; Intel Core i3-12100; RAM 8 ГБ; SSD 128 ГБ; Wi‑Fi; Windows 10; USB 3.0, HDMI, RJ‑45, AUX; конденсаторный микрофон «гусиная шея» — 1 шт.; программная оболочка BM Aura (удаленный мониторинг, офисные приложения, ПО для презентаций и уроков, режим «Белая доска», защищенный браузер); цвет RAL 9003; мягкая/жесткая упаковка — да.
	1 шт.
	
	

	Телевизор Hisense 85U7S, угольно-серый
(или эквивалент)
	Телевизор 85″; Mini‑LED; 3840×2160 (4K UHD); частота обновления до 144 Гц; Smart TV; HDR; HDMI; USB; Ethernet; Wi‑Fi; Bluetooth; встроенная акустическая система; крепление VESA; цвет угольно-серый.
	2 шт.
	
	

	Аудиокабель JazzTel Custom, 2 XLR(M) — 2 RCA Stereo
(или эквивалент)
	Готовый соединительный кабель для передачи стереофонического аналогового аудиосигнала; 2×XLR male — 2×RCA; 2 аудиоканала.
	14 шт.
	
	

	Беспроводная микрофонная система NUOXUN NX-450Pro
(или эквивалент)
	Двухканальная беспроводная микрофонная система; приемник с двумя антеннами; дальность приема 80–100 м; BNC 50 Ом; аудиовыходы XLR и TS; в комплекте 2 ручных динамических микрофона, приемник, 2 антенны, аудиокабель, блок питания; питание передатчика 2×AA; время работы до 12 ч.
	1 шт.
	
	

	Подавитель обратной связи DAYA ARF-2400
(или эквивалент)
	Подавитель акустической обратной связи для конференц-систем; принцип подавления — сдвиг частоты сигнала до 5 Гц; быстрый и точный режимы; адаптивная фильтрация; дополнительное усиление до возникновения обратной связи — до 12 дБ; встроенный автоматический микшер; частота дискретизации 32 кГц; частотный диапазон 125 Гц–15 кГц; коэффициент искажений <0,1%; задержка <11 мс; усиление микрофонного входа 24/36/48 дБ; микрофонный/линейный вход — 3-контактный XLR и 5-контактный DIN, балансный; входное сопротивление 10 кОм / 2 кОм (линейный/микрофонный); переключаемое фантомное питание 16 В; питание 230/115 В; потребление до 50 ВА; габариты 445×260×44 мм; масса 2,8 кг.
	1 шт.
	
	

	Центральный блок управления беспроводной конференц-системой DAYA ZW-3000S
(или эквивалент)
	Центральный блок управления беспроводной конференц-системой; поддержка до 255 беспроводных микрофонных пультов председателя и делегатов; одновременная работа до 4 микрофонов; дальность беспроводных пультов 50–80 м; рабочая частота 640–700 МГц; модуляция FM; частотный диапазон 50 Гц–15 кГц; чувствительность −104 dBm; отношение сигнал/шум 90 дБ; коэффициент искажений <1%; смешанный аудиовыход 6,35 мм — 250 мВ; балансный выход — 140 мВ; поддержка Bluetooth, записи на USB и видеотрекинга; питание DC 12–18 В; потребляемый ток 750 мА.
	1 шт.
	
	

	Беспроводной микрофонный пульт председателя DAYA ZW-2600C
(или эквивалент)
	Беспроводной настольный микрофонный пульт председателя; конденсаторный микрофон на гибкой штанге; однонаправленная диаграмма; частотный диапазон 50 Гц–15 кГц; чувствительность −45 ±3 дБ; отношение сигнал/шум >90 дБ; КНИ <0,1%; рабочий диапазон 640–690 МГц; дальность до 100 м; встроенный дисплей; встроенный аккумулятор; непрерывная работа до 8 ч; режим ожидания до 20 ч; функция приоритета председателя; совместимость с DAYA ZW-3000S.
	1 шт.
	
	

	Беспроводной микрофонный пульт делегата DAYA ZW-2600D
(или эквивалент)
	Беспроводной настольный микрофонный пульт делегата; конденсаторный микрофон на гибкой штанге; однонаправленная диаграмма; частотный диапазон 50 Гц–15 кГц; чувствительность −45 ±3 дБ; отношение сигнал/шум >90 дБ; КНИ <0,1%; рабочий диапазон 640–690 МГц; дальность до 100 м; встроенный дисплей; встроенный аккумулятор; непрерывная работа до 8 ч; режим ожидания до 20 ч; функция включения/отключения микрофона; совместимость с DAYA ZW-3000S.
	2 шт.
	
	

	HDMI-распределитель-усилитель по CAT6 KanexPro SP-1X4HD150M
(или эквивалент)
	Комплект 1 передатчик + 4 приемника; 1×HDMI вход, HDMI Loop Out, 4×RJ‑45; HDMI 2.0b; HDCP 2.2/1.x; 18 Гбит/с; до 4K@60 Гц 4:4:4; CAT6/6a/7; до 120 м при 4K@60 и до 150 м при 1080p@60; HDR/HDR10+/HLG/Dolby Vision; EDID; IR; RS‑232; извлечение аудио; PoC.
	1 шт.
	
	

	Кабельный разъем Speakon female 4-контактный Neutrik NLT4FXX
(или эквивалент)
	Профессиональный кабельный разъем speakON; female; 4 контакта; металлическое исполнение; система фиксации twist-lock.
	6 шт.
	
	

	Профессиональный усилитель мощности CVGAUDIO DX-2200
(или эквивалент)
	Двухканальный усилитель класса D; 2×200 Вт при 8 Ом; 2×320 Вт при 4 Ом; мостовой режим 600 Вт при 8 Ом; Stereo/Parallel/Bridge; 20 Гц–20 кГц; SNR 100 дБ; THD+N <0,1%; XLR; Speakon; защиты; активное охлаждение; 19″, 1U.
	1 шт.
	
	

	Компактный микшерный пульт AuraSonics K8 (N0893)
(или эквивалент)
	Аналоговый компактный микшерный пульт; 8 входов; 2 микрофонных канала; 2 универсальных микрофонных моно/линейных стереоканала; 1 стереоканал; входы 4×Combo XLR/Jack mic/line, 1×3,5 мм TRS для микрофона гарнитуры, 4×6,3 мм Jack TS line; основные выходы 2×6,3 мм Jack TS; выход на наушники 6,3 мм Jack TRS; фантомное питание +48 В; FlexiEQ; процессор эффектов — 16 алгоритмов; USB-аудиоинтерфейс; Bluetooth 5.0; USB-плеер/рекордер; USB-носители FAT32/exFAT до 64 ГБ; MP3, WMA, WAV, FLAC, APE; запись MP3 192 Кбит/с; USB Audio 44,1–48 кГц / 16–24 бит; USB-A и USB-C; питание USB-C 5 В / 2 А, 10 Вт; металлический корпус; ЖК-дисплей; габариты 216×178×44 мм; масса 0,95 кг.
	1 шт.
	
	

	Акустический кабель AuraSonics SC225 (G8867)
(или эквивалент)
	Гибкий акустический кабель для соединения акустических систем и усилителей; 2 жилы; сечение 2×2,5 мм² (13 AWG); проводники из бескислородной меди (OFC); жилы в мягкой ПВХ-изоляции; внешняя оболочка ПВХ; внешний диаметр 8,3 мм; цвет черный; заводская упаковка — бухта 100 м; масса бухты 12 кг.
	2 шт.
	
	

	Кабель XLR3(m) — 1/4" Jack TRS AuraSonics XMJTRSM-1.5
(или эквивалент)
	Готовый профессиональный аудиокабель длиной 1,5 м; разъемы XLR3 male — 1/4″ Jack TRS.
	2 шт.
	
	

	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" Cabeus SH-05F-6U60/60m
(или эквивалент)
	Настенный телекоммуникационный шкаф стандарта 19″; монтажная высота 6U; габариты 600×600×368 мм (Ш×Г×В); максимальная статическая нагрузка 60 кг; несущая конструкция — сварная рама; передняя дверь — сплошная металлическая; съемные боковые панели с защелкой и замком; кабельные вводы в крыше и основании со щеточным уплотнением; степень защиты IP20; масса 18 кг; цвет — серый RAL 7035.
	1 шт.
	
	




