
Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование материалов
	К-во шт.
	Характеристика

	1
	Болгарка (угловая шлифмашинка)

	
2
	Предназначено для работы с деревом, пластиком, металлом, кирпичом, керамогранитом, бетоном                                 Мощность:720 Вт
Диаметр диска:125 мм
Число оборотов:11000 об/мин
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет
Возможность подключения к пылесосу: нет
Легкий доступ к щеткам: нет
Плавный пуск: да

	2
	Шуруповерт на аккумуляторе 
Бесщёточный

	
2

	· Предназначен для закручивания и откручивания крепежных элементов
· Max крутящий момент :55 Нм
· Тип аккумулятора: Li- Ion
· Напряжение аккумулятора:18 В
· Max диаметр сверления (металл):16 мм
· Мах диаметр сверления (дерево):38 мм
· Зарядное устройство в комплекте: нет

	3
	Фонарь налобный шахтерский аккумуляторной зарядкой

	
6
	Предназначен для индивидуального освещения рабочего места в горных выработках шахт и рудниках, опасных по газу, пыли.                    
Тип: налобный
Цвет: черный
Источник света: светодиод
Количество режимов работы:3
Тип аккумулятора: Li-Ion
Степень защиты: IP53
Количество режимов работы: 4
Степень защиты: IPX

	4
	Батарейки (пальчиковые) АА 
	20
	[bookmark: _GoBack]Тип воздушно-цинковая.  Солевые батарейки предназначены для устройств с низким энергопотреблением (настенные часы, пульты дистанционного управления, простые игрушки, фонари). Напряжение 1,5В Батарейки АА пальчиковые AA.

	5
	Батарейки (мизинчиковые) ААА 
	20
	Типоразмер элемента питания; AAA LR03 (мизинчиковые; Напряжение	1.5V            
Тип батареи	щелочная; алкалиновая; Алкалиновые щелочные батарейки. Батарейки ААА используются во множестве устройств, таких как пульты дистанционного управления, фонари и др.













































Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.
Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. 
Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары 
Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.
При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. 
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года. 
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».

