Описание объекта закупки
на оказание услуги по периодическому (гарантийному) техническому обслуживанию служебного автомобиля Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора (630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 74)
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1. Общие положения

Автомобиль находится на гарантии. В соответствии с требованиями производителя, в целях сохранения гарантии периодическое техническое обслуживание и гарантийный ремонт могут производиться только официальными дилерами LADA.

Место оказания услуг: Сервисный центр Исполнителя (официального дилера автомобилей LADA) в г. Новосибирске.
[bookmark: _GoBack]Период оказания услуг: со дня заключения контракта до 30 сентября 2026 года.
Срок оказания услуг: в течение одного рабочего дня с 9.00 до 17.00.
Объем выполняемых работ: в объеме ТО-1, установленном производителем автомобиля.
Оплата за выполненные работы производится по факту исполнения обязательств Исполнителя на основании Договора, Акта выполненных работ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.
Условия оказания услуг: Услуги должны быть оказаны в соответствии требованиями государственного контракта в объеме периодического технического обслуживания автомобиля ТО-1, установленном производителем.
Услуги должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и технических условий; экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
При оказании услуг все применяемые материалы, оборудование и комплектующие должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
Характеристики материалов, используемых при оказании услуг, должны соответствовать указанным в настоящем Описании. По всем позициям материалов в описании объекта закупки, в которых имеется указание на товарные знаки, следует считать «или эквивалент», при этом участник закупки должен учитывать условия несовместимости товаров и необходимость обеспечения взаимодействия товаров.

2. Требования к качеству, характеристикам, результату оказания услуг
2.1. Запасные части, используемые Исполнителем при оказании услуг, должны соответствовать характеристикам, рекомендованным заводом-производителем, для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, требованиям инструкции завода-изготовителя автотранспорта, техническому регламенту на автомобиль.
2.2. Расходные материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг, должны соответствовать характеристикам, рекомендованным заводом-производителем, для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, требованиям инструкций заводов-изготовителей автотранспорта, техническим регламентам на автомобили.
2.3. Использование восстановленных или бывших в употреблении запасных частей и расходных материалов не допускается.
2.4. Детали, комплектующие, узлы, агрегаты, системы, замененные при выполнении работ (услуг) подлежат возврату Заказчику.

3. Требования к оказанию услуг

Исполнитель должен иметь всё необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующиеся для оказания услуг.
Услуги должны оказываться проводиться Исполнителем способами и средствами, которые исключают нанесение ущерба и повреждение имущества Заказчика и третьих лиц. Исполнитель несет ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика и третьим лицам.

4. Порядок приемки оказанных услуг.

Приемка оказанных услуг, осуществляется на основании документов о приемке услуг, подтверждающих их оказание в соответствии с условиями Контракта. 
Исполнитель дополнительно может приложить к документу о приемке иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
Для проверки представленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

5. Регламентные, диагностические работы ТО-1 автомобиля Лада Нива

· заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона;
· заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя;
· измерить осевые зазоры и при необходимости отрегулировать их в подшипниках ступиц передних колес;
· проверить состояние колодок передних тормозов;
· проверить состояние дисков и шин колес;
· смазать: трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей;
· прочистить дренажные отверстия дверей и порогов.
Диагностические работы
· Проверить:
· наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота
· состояние элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов приводов передних колес; буферов отбоя; состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости; состояние гидравлических амортизаторов и резиновых втулок;
· суммарный люфт в рулевом управлении;
· герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, сцепления и гидроусилителя рулевого управления; состояние шлангов, трубок и соединений;
· герметичность уплотнений узлов и агрегатов;
· уровни жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов;
· уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
· состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера (при наличии);
· уровень плотности электролита в аккумуляторной батарее;
· работу генератора, систем освещения, световой и звуковой сигнализации, электрокорректора фар, контрольных приборов, стеклоочистителей, омывателей, вентиляторов, обогрева заднего стекла, электропривода наружных зеркал, обогрева передних сидений (при наличии), электроблокировки замков дверей, кондиционера (при наличии), подушек безопасности (при наличии), АБС (при наличии);
· отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии;
· эффективность работы передних и задних тормозов; регулировку стояночного тормоза и ход педали тормоза; работоспособность регулятора давления (или АБС) и вакуумного усилителя тормозов;
· уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах;
· уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления;
· работоспособность диагностической лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» – при включении зажигания лампа загорается и гаснет после того, как двигатель заведется. Отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД, и если коды имеются, устранить причины их возникновения и удалить коды из памяти контроллера.

