		Микроскоп стерео МС-4-ZOOM (тринокуляр) или эквивалент

	Тип головки 
	стереоскопическая 

	Оптическая схема 
	Грену 

	Изображение 
	прямое 

	Увеличение 

	В базовой комплектации 
	≥7.5х и  ≤50х 

	Коэффициент зуммирования 
	≥6.7х 

	Рабочее расстояние 

	В базовой комплектации 
	 ≥113 мм 

	Размер поля зрения 

	В базовой комплектации 
	 ≥4,6 и  ≤31 мм 

	Окуляры 

	WF 10х/23 с удаленным зрачком
	 Наличие

	WF 15х/15
	Наличие

	Посадочный диаметр 
	30,0 мм 

	Визуальная насадка 

	Тип 
	тринокулярная 

	Увеличение насадки 
	1х 

	Угол наклона окулярных тубусов 
	45⁰ 

	Межзрачковое расстояние 
	52–75 мм 

	Диоптрийная настройка 
	±5 дптр, на обоих тубусах 

	Установка камеры 
	в канал визуализации Ø23,2 мм 

	Механизм фокусировки с кронштейном 

	Тип 
	зубчато-реечный, демпфированный 

	Рукоятки фокусировки 
	с обеих сторон 

	Диапазон хода механизма фокусировки 
	 ≥ 60 мм 

	Посадочный диаметр кронштейна 
	 ≥  83 мм 

	Диаметр под установочный палец штатива 
	 ≥ 20 мм 

	Штатив TD-1 (дополнительно) 

	Количество степеней свободы 
	4 

	Перемещение по горизонтали 
	 ≥  320 мм 

	Перемещение по вертикали 
	 ≥  300 мм 

	Повороты по X и Y 
	Наличие 

	Установочный палец 
	20 мм 

	Осветитель отраженного света 

	Тип 
	кольцевой 

	Источник света 
	30 светодиодов 

	Общая мощность осветителя 
	3 Вт 

	Плавная регулировка яркости 
	Наличие

	Диапазон изменения яркости осветителя
	0–100%

	Условия эксплуатации 

	Рабочий диапазон температур 
	 5 - 40°C

	Рабочий диапазон относительной влажности 
	 20 -  90, %

	Питание 
	сеть переменного тока 220±22 В, 50 Гц, от адаптера 






	

		Камера ToupCam U3ISPM20000KPA USB3.0  или эквивалент

	Сенсор CMOS с фильтром Байера
	Наличие

	Марка сенсора 
	Aptina AR2020(С) 

	Формат сенсора 
	1/1.8" (7.17 × 5.38 мм) 

	Размер пикселя 
	1.4х1.4 мкм 

	Разрешение сенсора 
	20Mр (5120×3840) 

	Режим съемки 
	Фото / Видео 

	Формат файлов видео 
	WMV, MP4, AVI 

	Формат файлов фото 
	JPG, PNG, TIFF  

	Разрешение 

	Разрешение фото 
	 ≥5120×3840 

	Разрешение видео (17.8 к/с) 
	≥5120×3840 

	Разрешение видео (60 к/с) 
	≥2560×1920 

	Изображение  

	ИК-фильтр 
	Наличие

	Спектральный диапазон 
	380-650 нм 

	Тип развертки 
	Прогрессивная  

	Тип затвора 
	ERS (электронный вращающийся затвор) 

	Разрядность RAW 
	8/12 бит 

	Технология Ultra Fine Color Engine 
	Наличие

	Развертка 
	прогрессивная  

	Чувствительность (квантовый выход) 
	8.4 кэ/лк·с 

	Программные возможности 

	Операционная система 
	Win / Mac OS / Linux / Android 

	Программное обеспечение 
	ToupView 

	Режимы экспозиции 
	Авто / Пользовательские режимы 

	Диапазон выдержек 
	0.1- 15000 мс    

	Баланс белого 
	Авто / Ручной 

	Бинаризация 
	1х1, 2х2, 4х4  

	Интерфейсы 

	Интерфейс подключения 
	USB 3.0 (до 5 Гбит/с) 

	Установка камеры 
	C-mount / 23.2 мм 

	Оптический адаптер 
	0.5х в комплекте 

	Эксплуатационные параметры 

	Материал корпуса 
	Алюминиевый сплав 

	Потребляемый ток 
	900 мА 

	Питание 
	DC 5В через порт USB3.0 

	Рабочий диапазон температур  
	От -10 до +50°С 

	Рабочий диапазон отн. влажности 
	20 - 90% 






Осветитель светодиодный Dual Goose LED или эквивалент
	Характеристики

		Осветитель светодиодный Dual Goose LED 

	Источник света 
	Светодиод с линзой 

	Количество светодиодов 
	≥2 

	Общая мощность светодиодов 
	≥4.5Вт 

	Цветовая температура  
	≥6500⁰К 

	Плавная регулировка яркости 
	Наличие 

	Диапазон регулировки яркости
	0 – 100%

	Освещенность на 100 мм 
	[bookmark: _GoBack]≥6000 лк 

	Ресурс светодиодов 
	≥10000 час 

	Диаметр светового пятна на 100 мм 
	90 мм 

	Угол освечивания  
	38⁰ 

	Гибкий держатель 
	Длина 400 мм, Ø8 мм  

	Материал держателя 
	Металл 

	Питание  
	Сеть переменного тока 100-240В/50Гц 

	Рабочий диапазон температуры 
	5... 40⁰С 

	Рабочий диапазон отн. влажности  
	20…90% 






