[bookmark: _GoBack]1. Наибольший предел взвешивания - 120 г
2. Наименьший предел взвешивания - не более 0,01 г
3. Цена деления (d) - не более 0,0001 г
4. Цена поверочного деления (e)	 - не более 0,001 г
5. Класс точности - I специальный
6. Пределы допускаемой погрешности при поверке:
в диапазоне от 0,01 г до 50 г - не более 0,0005 г
в диапазоне от 50 г до 120 г - не более 0,001 г
7. Калибровка - внутренняя (самокалибровка)
8. Дисплей - жидкокристаллический
9. Размер платформы - не менее 80 мм
10. Тип датчика - электромагнитный
11. Интерфейс - RS-232C
12. Питание	сетевое
13. Наличие поддонного крюка для гидростатического взвешивания
14. Размеры - не более 337x213x326 мм
15. Масса - не более 6,2 кг
16. Наружный слой корпуса должен быть изготовлен из пластика, внутренний - из алюминиевого сплава
17. Наличие трехдверной ветрозащитной витрины, изготовленной из прочного стекла
