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	Наименование

товара
	Характеристика товара
	КТРУ
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил ок -однопроволочная круглая;                                   Материал изоляции токопроводящих жил -Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);                                                                                                          Материал наружной оболочки -Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности;                                                                                                       Материал токопроводящих жил -Медные токопроводящие жилы;                                                                       Наличие брони -Небронированный (Г);                                                                                                                           Наличие металлического экрана -Без экрана;                                                                                                      Номинальное переменное напряжение - 0.66 Киловольт;                                                                                     Форма поперечного сечения кабеля -Плоская (П);                                                                                               Номинальное сечение токопроводящих жил -1.5 Квадратный миллиметр;                                                         Число токопроводящих жил -3 Штука;    

	27.32.13.111-00000003  
	ГОСТ 31996-2012
	километр
	0,6

	2. 
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил ок -однопроволочная круглая;                                   Материал изоляции токопроводящих жил -Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);                                                                                                          Материал наружной оболочки -Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности;                                                                                                       Материал токопроводящих жил -Медные токопроводящие жилы;                                                                       Наличие брони -Небронированный (Г);                                                                                                                           Наличие металлического экрана -Без экрана;                                                                                                      Номинальное переменное напряжение - 0.66 Киловольт;                                                                                     Форма поперечного сечения кабеля -Плоская (П);                                                                                               Номинальное сечение токопроводящих жил -2.5 Квадратный миллиметр;                                                         Число токопроводящих жил -3 Штука;    


	27.32.13.111-00000003  
	ГОСТ 31996-2012
	километр
	0,4

	3. 
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил ок -однопроволочная круглая;                                   Материал изоляции токопроводящих жил -Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);                                                                                                          Материал наружной оболочки -Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности;                                                                                                       Материал токопроводящих жил -Медные токопроводящие жилы;                                                                       Наличие брони -Небронированный (Г);                                                                                                                           Наличие металлического экрана -Без экрана;                                                                                                      Номинальное переменное напряжение - 0.66 Киловольт;                                                                                     Форма поперечного сечения кабеля -Плоская (П);                                                                                               Номинальное сечение токопроводящих жил -4 Квадратный миллиметр;                                                         Число токопроводящих жил -3 Штука;    


	27.32.13.111-00000003  
	ГОСТ 31996-2012
	километр
	0,1
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