	№пп
	ОКПД/КТРУ
	Наименование
	Характеристики
	Эскиз
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000020
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки резиновые общего назначения (р-р 7)
	Вид материала – натуральный латекс
Для одноразового использования – нет
Хозяйственного назначения - да
Способ фиксации – свободный край
Форма – анатомическая
Поверхность – текстурированная 
Внутренняя поверхность – хлопковое напыление
Размер перчатки (размер кисти): 7 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/f9c/jx5yq3zshiu32imldwap9pldbub550ga/Per035.png]
	пара
	9

	2
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000020
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки резиновые общего назначения (р-р 8)
	Вид материала – натуральный латекс
Для одноразового использования – нет
Хозяйственного назначения – да
Способ фиксации – свободный край
Форма – анатомическая
Поверхность – текстурированная 
Внутренняя поверхность – хлопковое напыление
Размер перчатки (размер кисти): 8 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/f9c/jx5yq3zshiu32imldwap9pldbub550ga/Per035.png]
	пара
	27

	3
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000020
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки резиновые общего назначения (р-р 9)
	Вид материала – натуральный латекс
Для одноразового использования – нет
Хозяйственного назначения – да
Способ фиксации – свободный край
Форма – анатомическая
Поверхность – текстурированная 
Внутренняя поверхность – хлопковое напыление
Размер перчатки (размер кисти): 9 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/f9c/jx5yq3zshiu32imldwap9pldbub550ga/Per035.png]
	пара
	14

	4
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000020
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки резиновые общего назначения (р-р 10)
	Вид материала – натуральный латекс
Для одноразового использования – нет
Хозяйственного назначения – да
Способ фиксации – свободный край
Форма – анатомическая
Поверхность – текстурированная 
Внутренняя поверхность – хлопковое напыление
Размер перчатки (размер кисти): 10 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/f9c/jx5yq3zshiu32imldwap9pldbub550ga/Per035.png]
	пара
	38

	5
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки химически стойкие латексные модель 473 (р-р 8)
	Вид материала – натуральный латекс
Для одноразового использования – нет
Тип рабочей поверхности - Рифленая
Эластичность – высокая, прочность на растяжение
Тактильная чувствительность – повышенная, особенно на подушечках пальцев
Химическая стойкость – устойчивость к растворам солей, спиртам, кислотам и щелочам
Внутренняя поверхность: мягкое хлопковое напыление с антибактериальными свойствами
Длина – 30 см
Толщина – 0,40 мм
Внутренняя поверхность – мягкое хлопковое напыление с антибактериальными свойствами
Форма – анатомическая
Размер перчатки (размер кисти): 8 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/b5a/slrconukgvo85w52ucu2zqd26ozx428i/Per130.png]
	пара
	104

	6
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки химически стойкие латексные модель 473 (р-р 9)
	Вид материала – натуральный латекс
Для одноразового использования – нет
Тип рабочей поверхности - Рифленая
Эластичность – высокая, прочность на растяжение
Тактильная чувствительность – повышенная, особенно на подушечках пальцев
Химическая стойкость – устойчивость к растворам солей, спиртам, кислотам и щелочам
Внутренняя поверхность: мягкое хлопковое напыление с антибактериальными свойствами
Длина – 30 см
Толщина – 0,40 мм
Внутренняя поверхность – мягкое хлопковое напыление с антибактериальными свойствами
Форма – анатомическая
Размер перчатки (размер кисти): 9 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/b5a/slrconukgvo85w52ucu2zqd26ozx428i/Per130.png]
	пара
	42

	7
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки химически стойкие латексные модель 473 (р-р 10)
	Вид материала – натуральный латекс
Для одноразового использования – нет
Тип рабочей поверхности - Рифленая
Эластичность – высокая, прочность на растяжение
Тактильная чувствительность – повышенная, особенно на подушечках пальцев
Химическая стойкость – устойчивость к растворам солей, спиртам, кислотам и щелочам
Внутренняя поверхность: мягкое хлопковое напыление с антибактериальными свойствами
Длина – 30 см
Толщина – 0,40 мм
Внутренняя поверхность – мягкое хлопковое напыление с антибактериальными свойствами
Форма – анатомическая
Размер перчатки (размер кисти): 10 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/b5a/slrconukgvo85w52ucu2zqd26ozx428i/Per130.png]
	пара
	16

	8
	ОКПД: 14.12.30.150
КТРУ: 14.12.30.150-00000003
Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий
	Перчатки из полимерных материалов с двойным латексным покрытием (р-р 10)
	Вид защиты - от истирания, проколов и порезов
Вид основного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного полотна основного материала – трикотаж
Вид дополнительного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного полотна основного материала - латекс
Манжета – на резинке 
Вид полимерного покрытия - латексное
Тип полимерного покрытия - двойное
Класс вязки – 13
Размер перчатки (размер кисти): 10 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/cf5/5ttvnrjapyqprhzcp4vfw2685c0lc8v5/Per043.png]
	пара
	28

	9
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки химически стойкие Natrasol  ER18F (р-р 7) 
	Материал – натуральный латекс
Для одноразового использования - нет
Химическая стойкость – устойчивость к растворам солей, спиртам, кислотам и щелочам
Высокая стойкость к механическим воздействиям
Манжета – нет
Внешняя поверхность – зигзагообразная (ромбовидная) текстура
Внутренняя поверхность – хлопковое флоковое напыление
Форма – анатомическая
Длина –  330 мм.
Толщина: 0,46 мм.
Размер перчатки (размер кисти): 7 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/180/tohanj3visgyml8g3vvjlgbte2no33zk/Per582.png]
	пара
	12

	10
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки химически стойкие Natrasol  ER18F (р-р 8) 
	Материал – натуральный латекс
Для одноразового использования - нет
Химическая стойкость – устойчивость к растворам солей, спиртам, кислотам и щелочам
Высокая стойкость к механическим воздействиям
Манжета – нет
Внешняя поверхность – зигзагообразная (ромбовидная) текстура
Внутренняя поверхность – хлопковое флоковое напыление
Форма – анатомическая
Длина –  330 мм.
Толщина: 0,46 мм.
Размер перчатки (размер кисти): 8 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/180/tohanj3visgyml8g3vvjlgbte2no33zk/Per582.png]
	пара
	8

	11
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей (кщс тип-1) (р-р 8)
	Материал – натуральный латекс
Для одноразового использования - нет
Прочность – высокая, устойчивость к механическим нагрузкам и агрессивным химическим средам
Тип – КЩС тип-1
Способ фиксации – свободный край
Толщина – 0,8 мм
Длина перчатки – 33 см
Поверхность – текстурированная 
Размер перчатки (размер кисти): 8 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/f63/3sezxlcma00546gnuji5nwkif7mh0jg5/Per032.png]
	пара
	16

	12
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей (кщс тип-1) (р-р 10)
	Материал – натуральный латекс
Для одноразового использования - нет
Прочность – высокая, устойчивость к механическим нагрузкам и агрессивным химическим средам
Тип – КЩС тип-1
Способ фиксации – свободный край
Толщина – 0,8 мм
Длина перчатки – 33 см
Поверхность – текстурированная 
Размер перчатки (размер кисти): 10 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/f63/3sezxlcma00546gnuji5nwkif7mh0jg5/Per032.png]
	пара
	[bookmark: _GoBack]8

	13
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки химически стойкие нитриловые модель 482  (р-р 8)
	Материал – натуральный латекс
Для одноразового использования - нет
Способ фиксации – свободный край
Химическая стойкость – устойчивость к углеводородным производным, спиртам, ароматическим и хлорированным растворителям, продуктам нефтепереработки, кислотам и щелочам
Внутренняя обработка – хлопковое напыление
Поверхность – противоскользящая (ладонь и пальцы)
Длина перчатки – 32 см
Толщина – 0,38 мм
Повышенная прочность
Форма - анатомическая
Размер перчатки (размер кисти): 8 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/3e4/xzmwry6z3da1usq19ejihkle719993z2/Per111.png]
	пара
	18

	14
	ОКПД: 14.12.30.150
КТРУ: -
	Перчатки трикотажные утепленные двойные с ПВХ (р-р 10)
	Материал – акрил 70%, шерсть 15%, хлопок 15%
Класс вязки: 7,5
Покрытие: точечное ПВХ-нанесение на ладонях
Способ фиксации – манжета на резинке
Цвет – черный
Размер перчатки (размер кисти): 10 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/6e2/glin99627pm8qkpy53amvr0x3db7iefn/Per005.png]
	пара
	6

	15
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: -

	Рукавицы х/б (двунитка) с брезентовым наладонником
	Материал – хлопок, брезент
Основа – хлопчатобумажная ткань «двунитка», плотность 230 г/м².
Наладонник – брезент, плотность 450 г/м².
Длина перчаток – 270 мм

	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/83b/lt4s0ocoms3lidqhs98wnb184tii5bzu/Ruk025.png]
	пара
	6

	16
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки нитриловые одноразовые (р-р 7)
	Вид материала – нитрил
Для одноразового использования - да
Высокая химическая стойкость: степень защиты от кислот - К20 - 20%, степень защиты от растворов - Щ20 - 20%
Форма – анатомическая 
Стерильность – нет 
Длина: ≥25 
Толщина: пальцы: 0,11 мм ±10%, ладонь: 0,06 мм ±10%, манжета: 0,05 мм ±10%
Размер перчатки (размер кисти): 7 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/9ac/e8sg2b6urzze25aquwfnmeit2r4cuf04/Per535.png]
	пара
	450

	17
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки нитриловые одноразовые (р-р 8)
	Вид материала – нитрил
Для одноразового использования – да
Высокая химическая стойкость: степень защиты от кислот - К20 - 20%, степень защиты от растворов - Щ20 - 20%
Форма – анатомическая 
Стерильность – нет 
Кратность использования – одноразовые
Длина: ≥25 
Толщина: пальцы: 0,11 мм ±10%, ладонь: 0,06 мм ±10%, манжета: 0,05 мм ±10%
Размер перчатки (размер кисти): 8 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/9ac/e8sg2b6urzze25aquwfnmeit2r4cuf04/Per535.png]
	пара
	400

	18
	ОКПД: 22.19.60.119
КТРУ: 22.19.60.119-00000021
Перчатки резиновые общего назначения
	Перчатки нитриловые одноразовые (р-р 9)
	Вид материала – нитрил
Для одноразового использования – да
Высокая химическая стойкость: степень защиты от кислот - К20 - 20%, степень защиты от растворов - Щ20 - 20%
Форма – анатомическая 
Стерильность – нет 
Кратность использования – одноразовые
Длина: ≥25 
Толщина: пальцы: 0,11 мм ±10%, ладонь: 0,06 мм ±10%, манжета: 0,05 мм ±10%
Размер перчатки (размер кисти): 9 Дюйм (25,4 мм)
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/9ac/e8sg2b6urzze25aquwfnmeit2r4cuf04/Per535.png]
	пара
	250

	19
	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -
	Полумаска UNIX 1000, 102-025-0002 (р-р 1)
	Назначение: Защита органов дыхания при использовании со сменными фильтрами в условиях присутствия вредных газов, паров и/или аэрозолей
Корпус из термопластичного эластомера (ТПЭ)-да.
Разборная конструкция - да.
Байонетное крепление фильтров — да.
Быстроразъёмные шейные пряжки и регулируемый наголовник для точной подгонки-да.
Размер – 1 
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/3ee/yjamcozswb8j01yikpcno7be300i6tq2/Res200.png]
	штука
	1

	20
	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -
	Полумаска UNIX 1000, 102-025-0002 (р-р 2)
	Назначение: Защита органов дыхания при использовании со сменными фильтрами в условиях присутствия вредных газов, паров и/или аэрозолей
Корпус из термопластичного эластомера (ТПЭ)-да.
Разборная конструкция - да.
Байонетное крепление фильтров — да.
Быстроразъёмные шейные пряжки и регулируемый наголовник для точной подгонки-да.
Размер – 2 
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/3ee/yjamcozswb8j01yikpcno7be300i6tq2/Res200.png]
	штука
	1

	21
	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -
	Очки защитные от химических факторов открытого типа 
О35 ВИЗИОН, бесцветные
	Оптический класс: № 1.
Материал линз: поликарбонат.
Покрытие: - двустороннее твёрдое.
Защитные свойства: защита от высокоскоростных частиц, УФ‑излучения.
Широкий заушник для повышенной боковой защиты -да
Увеличенная защита сверху и с боков - да
Регулируемый угол наклона защитного стекла - да
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/a69/6afcsae49o1rx25pkqijzm23izxdemhl/Ochk134.png]
	штука
	5

	22
	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -
	Очки защитные закрытые от жидкости и пыли непрямая вентиляция  ЗН11 PANORAMA АБСОЛЮТ, бесцветные
	Оптический класс: № 1
Материал линз: поликарбонат
Покрытие: - двустороннее твердое 
Температура применения: от -5 до +55°C
Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящих электрический ток - да
Мягкий корпус из ПВХ с широкой полосой обтюрации обеспечивающий мягкое и плотное прилегание к лицу пользователя - да
Регулируемая наголовная лента - да
Устойчивость к химическим веществам, растворам кислот и щелочей - да
Возможность ношения с корригирующими очками - да
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/575/f802rlfi4x233sl141puwi5t9e1qks4x/Ochk157.png]
	штука
	15

	23
	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -
	Очки защитные открытые от механических воздействий 
О55 HAMMER PROFI super, бесцветные
	Оптический класс: № 1
Покрытие: твердое, не запотевают
Материал линз: поликарбонат РС super
Температура применения: от -5 до +55°C
Свойства покрытия: водостойкое двухстороннее незапотевающее
Увеличенный обзор, плотно прилегающие к лицу - да.
Мягкий носоупор для комфортной работы - да.
Мягкие вставки на заушнике - да.
Увеличенная боковая защита за счет панорамного стекла - да.
Защита сверху - да.
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/f53/7vwnc3gib8mp5tg7gtnewirddtjl2eup/Ochk148.png]
	штука
	6

	24
	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -
	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН, бесцветные
	Оптический класс: № 1
Материал линз: поликарбонат
Температура применения: от -5°С до +55°С
Вентиляция: непрямая (через вентиляционные устройства)
Изготовлены без металлических деталей - да
Материалы обладают идеальными изолирующими свойствами - да
Защитное стекло РС из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната - да
Двустороннее твердое покрытие стекла - да
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/64f/b7xcuna6sy4zulcuxa9150n0orjaxjkj/Ochk177.png]
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	25
	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -
	Очки защитные герметичные от химических факторов закрытого типа 
ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass, бесцветные
	Оптический класс: № 1
Материал линз: поликарбонат
Покрытие: против царапин и запотевания (маркировка KN)
Температура применения: от -20°С до +130°С
Широкая полоса обтюрации - да
Влагостойкое, двустороннее суперпрочное, твердое и одновременно незапотевающее покрытие (без потери свойств от времени) - да
Внутреннее покрытие от запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур - да
Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей - да
Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящих электрический ток - да
Регулируемая наголовная лента - да
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/160/dua9sxs4n1yafaij2yepbmw7dykiw0do/Ochk183.png]
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	26
	ОКПД: 14.12.30.130
КТРУ: 14.12.30.130-00000006
Фартук профессиональный
	Фартук 
HACCPER Evatex 200 мкм, 1500х830мм
	Материал: этиленвинилацетат
Вид защиты - От воды и растворов нетоксичных веществ
Назначение изделия: Защита передней и боковых частей работающего
Толщина: 200 мкм
Размер: 1500 × 830 мм
Кратность применения: многоразовый
Назначение: для защиты от общих производственных загрязнений
Рабочий диапазон температур: от -20ºС до +60ºС.
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/200/v3kznjk4nsfbaa0sb924c9kxvy7ffpch/Far112.png]
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	ОКПД: 14.12.30.130
КТРУ: 14.12.30.130-00000006
Фартук профессиональный
	Фартук кислотостойкий К80
	Материал: специальная ткань с ПВХ-покрытием
Вид защиты - От растворов с массовой долей кислот выше 80
Назначение изделия: Защита передней и боковых частей работающего
Плотность: 480 г/м²
Размер: длина 120 см, ширина по низу 97 см
Назначение: для защиты от влаги, растворов кислот и щелочей
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/e6d/a5nd5tw3tx4ipw4fhijk3ebbmh7a526d/Far080.png]
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	28
	ОКПД: 32.99.11.120
КТРУ: 32.99.11.160-00000001
Маска лицевая для защиты дыхательных путей
	Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха, АЭРУМ®  FFP1 RD
	Тип защиты: от твёрдых и жидких аэрозолей (пыль, туманы)
Воздухопроницаемость: высокая, с сохранением эффективной фильтрации
Прилегание: регулируемый носовой зажим + поролоновый обтюратор
Клапан выдоха: имеется — для отвода влаги и тепла
Крепление: эластичные головные ремешки
Назначение: для защиты органов дыхания от пыли, туманов и аэрозолей в условиях повышенной запылённости
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/a00/g9lb9h73khola7e8p5ekwggrjat9d5wj/Res701.png]
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	29
	ОКПД: 32.99.11.170
КТРУ: -
	Наушники противошумные
 СОМЗ-15 Титан

	Подавление шума (SNR): 26, 27 дБ
Назначение: защиты органов слуха от вредного воздействия шума на производстве и в других шумных условиях
Диэлектрические (не содержат ни одной металлической детали) - да;
Звукопоглощающие вкладыши из специального вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума и легко извлекаются для чистки;
Материал чашек: АБС-пластик, устойчив к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
Регулируемое оголовье «анатомической» формы - да;

	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/92e/kjwwdi3ird66grzmzhjn2rhmcnma8tl3/Nau116.png]
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	30
	ОКПД: 32.99.11.199
КТРУ: -
	Фильтр с байонетным креплением 
UNIX 531 А1В1Е1К1, 102-021-0006
	Назначение: Очистка вдыхаемого воздуха от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/391/0o18sv7rcj2eg0zn181ot290j9i9cktj/Pat204.png]
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	31
	ОКПД: 32.99.11.199
КТРУ: -
	Фильтр с байонетным креплением
 UNIX 522 А2В2Е2,
 102-021-0005
	Назначение: Очистка вдыхаемого воздуха от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °C, неорганических газов и паров, а также кислых газов и паров.
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/234/juie5qc5la8646wmys7ipxn4kcfxt9b7/Pat205.png]
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	32
	ОКПД: 32.99.11.199
КТРУ: -
	Фильтр противоаэрозольный UNIX 223 P3 R D, 102-022-0002
	Назначение: Защита органов дыхания от различных видов аэрозолей и вредных органических газов и паров (при концентрации до 1 ПДК) в воздухе рабочей зоны.
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/f2a/womrsmo1coq46n9n7sizlqufyivvftuw/Fil204.png]
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	33
	ОКПД: 32.99.11.199
КТРУ: -
	Держатель предфильтра UNIX, 102-028-0001
(упак 2 шт)
	Назначение: Крепление противоаэрозольных фильтров (предфильтров) UNIX классов P1, P2 и P3 на поверхность противогазовых фильтров.
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/d88/my4sescz0pvmk9u9tzao9qg035ruohn1/Pre200.png]
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	34
	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: 32.99.11.160-00000006
Щиток лицевой защитный
	Щиток защитный лицевой НБТ1 ВИЗИОН, 413130
	Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: 1 мм
Размер экрана: 220х315 мм
Тип: С креплением на каске 
Наличие подвижного стеклодержателя - да
Покрытие: упрочненный поликарбонат с твердым покрытием
Защита от удара: среднеэнергетический удар 5,9 Дж
Диапазон рабочих температур: от -5 до +55°C
Назначение: Обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, искр и брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения в широком диапазоне температур
Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного поликарбоната – да
Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы - да
Козырек увеличенного размера из ударопрочного материала - да
Наголовное крепление регулируемое по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть) - да
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/2d1/m0d6msziecflj8v38y0mh8pntts20220/SHCHit101.png]
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	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -
	Каскетка защитная
 RZ BioT CAP
	Амортизация: 50 Дж;
Сопротивление перфорации: 30 Дж;
Температура применения: от -10°С до +50°С.
Защитные свойства - защита от общих производственных загрязнений; защита от истирания.
Ударопрочный корпус из полипропилена - да;
Светоотражающие полосы - да;
Сетчатые вставки для улучшенной вентиляции воздуха - да;
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/42e/bc0dnwd27mszy1sw1thf7qoiappsmi2l/Kas213.png]
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	ОКПД: 32.99.11.160
КТРУ: -

	Каска защитная 
СОМЗ-55 FavoriT RAPID
	Амортизация 50 Дж;
Сопротивление перфорации 30 Дж;
Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
Механическая прочность 80 Дж (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
Защита от химических рисков (п 1.22 ГОСТ 12.4.128-83) — ХИМ.СТ;
Вентиляция внутреннего пространства -280 мм₂;
Температура применения: от -50°С до +50°С.
Подбородочный ремень с регулировкой по длине при помощи пряжки – да
Материал корпуса: РР – полипропилен
6 ступеней регулировки высоты ношения: две высоты ношения в передней части оснастки и три сзади- да
Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани – да
Несущая лента внутренней оснастки со спец.крючками в затылочной части для крепления пелерины – да
Регулировка длины несущей ленты по размеру головы: RAPID (храповик) - да
	[image: https://www.trakt.ru/upload/iblock/ac9/aujtc8s1nrw678qt3suiuypkndcp1twu/Kas126.png]
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