Техническое задание
Оказание услуг по ремонту рольставен здания

1. Ремонт охватывает комплекс работ по восстановлению работоспособности 4 (четырёх) рольставен оконных/дверных проёмов на первом этаже здания путем замены и восстановления отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей, механизмов) и выполнения регулировочных работ, в том числе и в случаях внезапно возникающих неисправностей в течение действия контракта.
1. Работы проводятся на объекте Заказчика по адресу: 236022, г. Калининград, Гвардейский проспект, дом 15, литер К, и при необходимости в мастерской Исполнителя.
3.	Ремонт оборудования включает в себя:
а) Диагностика (проверка) оборудования (изделия).
б) Замена деталей (детали приобретает и оплачивает Исполнитель).
в) Контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий.
4.	Работы по ремонту оборудования выполняются в соответствии с эксплуатационной документацией.
5.	Перечень основных этапов работ:
а) Диагностика оборудования:
- проверка состояния узлов механизма на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу.
б) Замена и ремонт деталей: шнуров (тросиков) управления рольставнями, элементов механизмов управления.
в) Контроль выполнения ремонта.
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