ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Стабилизаторов напряжения Defender "AVR Premium 1500" либо эквивалент

Предназначен для бытового использования и обеспечивает стабильное электропитание компьютеров, периферийных устройств и иной чувствительной техники.
Количество 12 шт.
Место поставки товара: 360017, г. Нальчик, ул. Чернышевского, дом 19
Срок поставки товара: 5 рабочих дней
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.
Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и техническим регламентам, и требованиям настоящего Контракта.
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев, за исключением Товара на который производитель устанавливает меньший гарантийный срок, либо Товара, не имеющего гарантийного срока.

Характеристики товара:
Максимальная мощность: 600
Способ подключения: Штепсельные разъемы типа "F"
Гарантийный срок: 12 месяцев
Количество розеток: 4
Розетки с заземлением: 4
Индикаторы состояния защиты: есть
Максимальная рассеиваемая энергия: 180
Максимальная полная мощность при входящем напряжении 220В: 1500
Диапазон выходного напряжения: 198—242
Число фаз: 1
Тип охлаждения: Естественное воздушное
Номинальная частота переменного тока: 50
Диапазон входного напряжения 185-255 В
Максимальный ток нагрузки 2.8 А
Индикатор информации светодиодный
Размещение универсальный
Высоковольтная защита 230В -13%, +8%
Вид стабилизатора Электромеханический релейный
Работа при температуре окружающей среды 0+40 °С
Особенности для защиты электропитания компьютеров, периферии и другой электронной аппаратуры от длительного повышения или понижения напряжения в сети, импульсных помех, а также для защиты от высокого напряжения
Защита - от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
Функции - Защита от перегрева, Защита от перегрузки, Защита от повышенного напряжения, Защита от помех

