4

Описание объекта закупки
на выполнение работ по устройству системы управления доступом с видеонаблюдением для ФГБУ «ФНИЦ Охота» в целях обеспечения нужд Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства» «Кашинский» 

1. Объект закупки

1.1 Наименование объекта закупки: Работы по устройству системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением на объекте Заказчика.

2. Сведения об объекте заказчика

2.1. Объект: Административное здание.
2.2. Адрес объекта: Тверская область, г. Кашин, ул. Песочная, д.1/16.

3. Функциональные характеристики объекта закупки

3.1 Назначение: Для предотвращения несанкционированного физического доступа людей, в зону доступа помещений административного здания, в целях обеспечения противокриминальной защиты.
3.2. Точка доступа: Центральный вход в здание, двери, 1 этаж.
3.3. Электропитание системы контроля и управления доступом должно осуществляться от: электросети.
3.4. Средства управления доступом, связь с преграждающими устройствами: 1-2 этажи.
3.5. Конструкция системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением должна обеспечивать:
обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
- удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;
- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
- доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

4. Предъявляемые требования к объекту закупки

4.1. Работы по устройству системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением на объекте Заказчика должны включать в себя:
- монтаж системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением;
- прокладка кабельной линии в кабель канале;
- установка бокса (бокс, блок питания 12В, контроллер);
- врезка в существующую стойку вызывных панелей видеодомофона;
- установка монитора видеодомофона;
- программирование ключей.

4.2. Объём работ:
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Монтажные работы 

	1
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	м.
	17

	2
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	м.
	20

	3
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	Шт.
	1

	4
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	Шт.
	1

	5
	Коробка оконечная
	Шт.
	1

	6
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля
	Шт.
	1

	7
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный
	Шт.
	1

	8
	Система контроля и управления доступом с автоматическим запирающим устройством
	Шт.
	1

	
4.3. Оборудование и материалы:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1
	Кабель канала 25*16
	м.
	17

	2
	Провод UTP 4*4*24AWG
	м.
	20

	3
	DS1990A-F5 Электронный ключ
	Шт.
	10

	4
	Кронштейн для вызывной панели встраиваемый
	Шт.
	1

	5
	Tantos Walle+ (асфальт/серебро) Вызывная панель видеодомофона (накладная)
	Шт.
	1

	6
	AT-12/30 Блок питания 12V 3A
	Шт.
	1

	7
	Tantos Amelie (Black) Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем
	Шт.
	1

	8
	Контроллер Touch Memory чипов
	Шт.
	1

	9
	Коробка распределительная 300*220*120 DKS
	Шт.
	1



4.4. Технические характеристики используемых материалов и оборудования:
	№
	Наименование
	Характеристики

	1
	Кабель канала 25*16
	материал: пластик
ширина: 25мм 
высота: 16мм
цвет: белый

	2
	Провод UTP 4*2*24 AWG
	Маркировка жил: Цвет
Цвет внешней оболочки: серая
Категория: 5E
Экран поверх скрутки: Фольга
Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника: 1 – однопроволочная жила

	3
	DS1990A-F5 Электронный ключ
	Материл корпуса: пластик
Считывать: магнит

	4
	Кронштейн для вызывной панели встраиваемый
	Тип: кронштейн
Способ монтажа: встраиваемый
Материал: металл

	5
	Tantos Walle+ (асфальт/серебро) Вызывная панель видеодомофона (накладная)
	Тип: вызывная панель
Способ монтажа: накладной
Степень герметичности: 66
Напряжение питания 12В
Рабочая температура минимальная: -400С
Рабочая температура максимальная: -500С

	6
	AT-12/30 Блок питания 12V 3A
	Тип: блок питания
Напряжение питание входное: 230В
Напряжение питания выходное:12В
Номинальный ток: 3А

	7
	Tantos Amelie (Black) Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем
	Тип: монитор видеодомофона
Способ монтажа: накладной
Напряжение питания: 12В
Монитор: цветной
Управление: сенсорные кнопки


	8
	Контроллер Touch Memory чипов
	Тип: контроллер
Исполнение: плата
Напряжение: 12В
Количество считывателей: 2 

	9
	Распределительная коробка 300*220*120
	Материал: пластик
Степень герметичности: IP 65
Длинна: 300мм
Ширина: 220мм
Высота: 12мм



4.5. Требования безопасности:
- Средства и системы контроля и управления доступом должны соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ IEC 60065, ГОСТ 12.2.003;
- Материалы, комплектующие изделия, используемые для изготовления средств и систем контроля и управления доступом, должны быть экологически безопасны;
- Средства и системы контроля и управления доступом должны соответствовать общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;
- Электрическое сопротивление изоляции средств и систем контроля и управления доступом между цепями сетевого питания и корпусом, а также между цепями сетевого питания и входными/выходными цепями должно быть не менее значений, указанных в таблице:
	Климатические условия эксплуатации
	Сопротивление изоляции, МОм, не менее

	Нормальные
	20,0

	При наибольшем значении рабочей температуры
	5,0

	При наибольшем значении относительной влажности
	1,0



- Сопротивление изоляции и электрическая прочность средств и систем контроля и управления доступом должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60065, ГОСТ Р 52931.

5. Срок выполнения работ

[bookmark: _GoBack]5.1. Срок выполнения работ по контракту (договору): с даты заключения контракта (договора) 50 календарных дней.

6. Порядок выполнения работ

6.1. Места выполнения работ: объект заказчика.
6.2. Условия оплаты услуг: указываются в контракте.
6.3. Для взаимодействия с заказчиком исполнитель обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема запросов в электронной форме и уведомить об этом заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица исполнитель обязан уведомить заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.
6.4. Исполнитель в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети (электропроводка, система охранной и пожарной сигнализации). В случае повреждения указанных сетей и систем немедленно восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
6.5. Исполнитель обязан применять методы работы, не наносящие повреждений интерьеру и отделки помещений на объекте заказчика. В случае повреждения интерьера и отделке помещений немедленно восстановить их в полном объеме за счет собственных средств.
6.6. Исполнитель обязан устранять немедленно недостатки и дефекты в работе системы, выявленные в ходе проверок заказчиком.
6.7. Результат выполненной работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
6.8. По завершении работ исполнитель обязан предоставить комплект документации в части подтверждения соответствия материалов и оборудования используемых при выполнении работ санитарным и иным требованиям (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование или декларации о соответствии (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
6.9. Работы выполняются из материалов исполнителя, его силами и средствами.



7. Требования к качеству предоставляемых услуг

7.1. Исполнитель обязан иметь лицензию (разрешение) на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств и систем контроля и управления доступом предоставляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель обязан на объектах заказчика производить работы по контракту (договору) квалифицированными специалистами и рабочими.
7.3. Работы по устройству системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением должны выполняться в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом», другими стандартами и руководящими документами, инструкциями к приборам, материалам и оборудованию и иных документов регулирующих производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств и систем контроля и управления доступом.
7.4. Система контроля и управления доступом с видеонаблюдением должна быть новой, состоять из частей, элементов, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
7.5. На продукцию, подлежащую обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия, исполнитель предоставляет соответствующие сертификаты и декларации.

8. Порядок приёмки объекта закупки

8.1. Порядок приёмки объекта закупки: указывается в контракте.
Приёмка работ осуществляется при проверке работоспособности системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением на объекте заказчика по акту о приёмке выполненных работ. Акт о приёмке выполненных работ оформляет исполнитель и предоставляет заказчику для подписания. Срок приёмки работ: 14 календарных дней.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок на выполненные по контракту (договору) работы, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (неисправности) системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением на объекте, исполнитель обязан устранить дефекты и неисправности за свой счет в согласованные с заказчиком сроки. Для выявления дефектов (неисправностей) системы исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного уведомления заказчика. Гарантийный срок при выявлении дефектов (неисправностей) продлевается на период устранения дефектов (неисправностей).
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