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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ
Перечень, объём закупаемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, порядок и условия оказания услуг
1. Перечень закупаемых услуг
Оказание услуг по изготовлению и установке уличной информационной конструкции (далее – конструкция), включает в себя: 
- изготовление конструкции в соответствии с описанием объекта закупки и эскизами (Приложение № 1);
- доставку к месту установки, разгрузку;
- установку конструкции в соответствии с описанием объекта закупки, эскизами (Приложение № 1) и адресом установки;
Объём закупаемых услуг
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	[bookmark: _Hlk234510727]Оказание услуг по изготовлению и установке уличной информационной конструкции
	шт.
	1


Место оказания услуг
Услуги по изготовлению конструкции оказываются по месту нахождения Исполнителя. 
Исполнитель осуществляет доставку, разгрузку и установку информационной конструкции по адресу:
	№
	Адрес размещения уличной информационной конструкции 
на территории Хабаровского края

	1
	г. Хабаровск, улица Амурский бульвар 1 (Стадион имени Ленина)


Порядок и условия оказания услуг: 
 Конструкция предназначена для размещения архивной информации. Конструкция должна быть рассчитана на круглогодичную эксплуатацию в условиях городской среды (открытый воздух).
Конструкции изготавливается и монтируется силами и средствами Исполнителя "под ключ". Все расходы на материалы, изготовление конструкции, доставку и монтажные работы включены в конечную стоимость изготовления.
Заказчик по требованию передает Исполнителю все разрешительные документы на установку информационной конструкции в течение 3-х дней с момента затребования.
Конструкции должны быть новыми, соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, удовлетворять требованиям экологической безопасности, обеспечения качества. 
Конструкции должны быть безопасными для здоровья человека и окружающей среды на протяжении всего установленного изготовителем срока службы. Изготовленные конструкции должны быть: долговечным - сохранять жесткость, прочность и работоспособность под воздействием длительных эксплуатационных нагрузок; механически безопасным - обеспечение  снижения  риска  причинения  вреда здоровью или угрозы жизни пользователя; используемые  покрытия - все  слои  материалов,  нанесенные  на  поверхность конструкционных  материалов,  включая  грунты,  лаки,  красители,  эмали,  полимеры, пластик, пленки, металлы и другие подобные вещества,  независимо  от  способа  их  нанесения,  должны  также  отвечать  нормам химической и санитарно-гигиенической безопасности, а также сохранять свои свойства на протяжении не менее 3 лет.
При оказании услуг Исполнитель должен:
- представлять по требованию представителя Заказчика документы, подтверждающие качество и безопасность материалов, используемых при оказании Услуг.
- представлять представителю Заказчика фотоотчет по каждой операции при установке конструкций. 
Ответственность за соблюдением работниками Исполнителя норм и правил техники безопасности, требований закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, пожарной безопасности при оказании Услуг несет Исполнитель.
После установки конструкций Исполнитель осуществляет очистку прилегающей к конструкциям территории от мусора и восстанавливает ландшафт, при его нарушении.
Срок оказания услуг: с даты подписания контракта до 15.10.2026. Открытие выставки намечено на 16.10.2026

 Заказчик предоставляет макет информационных материалов для нанесения на поверхности информационного поля в электронном виде 01.10.2026 в электронном виде на запоминающем устройстве (оптическом диске CD-R или флеш-накопителе) или отправляет по электронной почте.  
Все работы должны производиться квалифицированным персоналом Исполнителя.  
В состав комплекса монтажных работ входит:
- производство элементов конструкции: Индивидуальное изготовление всех составных частей изделия в строгом соответствии с техническим заданием.
- система быстрой смены информации: Изготовление специализированного профиля, который устанавливается на лицевой и фронтальной сторонах каждой секции. Торцы профиля оснащаются защитными заглушками, что позволяет оперативно и безопасно производить замену информационных плоскостей.
- сборка сложной геометрии: Профессиональная сборка трех отдельных секций в единый объект с соединением под заданным углом, обеспечивающая жесткость и устойчивость всей конструкции.
- обеспечение устойчивости (балластировка): Внутренняя закладка бордюрных блоков в каркас конструкции для создания необходимого пригруза, гарантирующего стабильность объекта при любых погодных условиях.
- автономная система освещения: Монтаж высокоэффективных прожекторов на солнечных батареях. Установка производится по два прожектора над каждой информационной плоскостью в верхней части конструкции, что обеспечивает качественную подсветку в темное время суток без необходимости подключения к электросети.
Габаритные размеры и конструктивное исполнение
Тип конструкции: отдельно стоящие информационная конструкция на брусчатке в соответствии с описанием объекта закупки и эскизами (Приложение № 1);
Общая высота конструкции: 1990 мм от уровня земли.
Технические характеристики и требования к материалам
Внутренний несущий каркас и рама: Сварная жесткая конструкция каркаса и рамы должны изготавливаться из стальной профильной трубы сечение — не менее 40 мм. х 40 мм. х 2 мм. и стального уголка 50 мм. х 50 мм.  х 5 мм.. Каркас должен иметь внутренние ребра жесткости для выдерживания ветровых нагрузок до 24 м/с. Обязательно нанесение антикоррозийного покрытия и окраска краской с молотковым эффектом. Сварные швы должны быть зачищены.
Информационное поле: из алюминиевого композитного материала (АКМ) 1460 мм х 2990 мм толщиной не менее 4 мм. Использование ПВХ-пластика не допускается.
Нанесение изображения: прямая широкоформатная УФ-печать разрешением 2400 dpi на листовом материале. 
Требования к доставке и монтажным работам
Транспортировка: Исполнитель осуществляет доставку и разгрузку собственными силами.  
Благоустройство: По окончанию проведения работ осуществить вывоз строительного мусора.
Гарантийные обязательства
Общий срок гарантии на Товар и выполненные монтажные работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами итогового закрывающего документа (УПД/Акта).
Гарантия на целостность металлического каркаса и сварных соединений — 36 месяцев.
Гарантия информационного поля (отсутствие выцветания печати) — 24 месяцев.
Устранение выявленных дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком.
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
Перечень нормативных правовых документов, используемых Исполнителем при оказании Услуг:
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте"
- СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81;
Материалы должны соответствовать следующим нормативным документам:  
"ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия";
"ГОСТ 9179-2018. Межгосударственный стандарт. Известь строительная. Технические условия";
"ГОСТ 25129-82. Грунтовка ГФ-021. Технические условия";
"ГОСТ 9.406-84.  Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия органосиликатные. Технические требования и методы испытаний";
"ГОСТ 8639-82. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные квадратные. Сортамент";
"ГОСТ 8645-68. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент".
Во всех случаях, когда в настоящей Технической части имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, а также поставляемые или используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
Требования к результатам закупки
Результатом закупки является оказание услуг по изготовлению и установке информационной конструкции в полном объеме, в соответствии с Технической частью.

Приложение к технической части: Эскиз информационной конструкции
































Приложение № 1 к технической части
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