ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ НУЖД УФССП РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в административном  помещениях УФССП
по Забайкальскому краю (далее «СВН»); 
	1.2 МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
[bookmark: __DdeLink__512_389169600120]	Административное здание Управления, расположенное на территории Забайкальского края по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул.Бабушкина, д. 127
		Место установки оборудования на объекте предварительно согласовать с Заказчиком.
	1.3 ОПИСАНИЕ РАБОТ, НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
	Необходимо осуществить поставку, монтаж и пусконаладочные работы камер видеонаблюдения
и интегрировать их в общую локально-вычислительную сеть на объекте (для целей администрирования и сохранения архива видеозаписей) с возможностью удаленного администрирования и просмотра видео записей
посредствам сети Enternet;
	1.4 ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
	Камеры СВН должны обеспечивать выполнение следующих функций:
	-Охват периметра 360 градусов;
	-Возможностью идентификации личности нарушителя;
	-Интеграция в единую СВН на объекте с возможностью удаленного администрирования и просмотра видео
записей посредствам сети Enternet;
	1.5 СРОКИ ПОСТАВКИ и ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	С момента заключения государственного контракта до 30.04.2026 года
	Поставщик обязан поставить оборудование и материалы на объект Заказчика, а также завершить выполнение монтажных и пусконаладочных работ на объекте Заказчика, в соответствии со строительными нормами
и требованиями.
	2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ:

Технические характеристики

Адрес объекта: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 127
	№ п/п
	Наименование оборудования/материалов
	Технические характеристики оборудования/ материалов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Видеокамера IP (I3/E/Y/2.8mm/v5.0)
[bookmark: __DdeLink__1743_436043871]купольная PoE /внутренняя IP20 или аналог
	
Разрешение 4Мп (2560x1440)
Объектив 2,8мм
Матрица 1/2.7"CMOS
Светочуствительность:0.02Lux
Кодек сжатия H.265/H.265+/H.264/H.264+
Класс защиты IP66
ИК-подсветка: дистанция 30m
Встроенный микрофон
Температурный режим -40℃ до 60℃
Напряжение питания, В PoE
Потребляемая мощность, Вт 5

	шт
	21

	2
	Видеокамера IP (I3/E/Y/2.8mm-V5.0)
цилиндр/уличная или аналог
	Разрешение 4МП (2560х1440)
Объектив, мм 2.8
Матрица 1/3'' CMOS
Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+
Класс защиты IP67
Подсветка ИК 30м
Поддержка/Питание PoE
Потребляемая мощность, Вт 5
Чувствительный элемент 1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность, лк 0.02
Аудиовход/выход Микрофон
Тип подсветки ИК
Скорость передачи макс. к/сек 20
Диапазон рабочих температур, °С -30…+60
	шт
	13

	3
	Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер
	Назначение: для установки и подключения уличных видеокамер,
Корпус: пластик
Максимальная нагрузка 1кг
Вес 0.15кг,
Температурный режим-50 +60°С,
Степень защиты: IP 65,
Габаритные размеры:  121х41.5мм.

	шт
	13

	4
	Коробка распаячная 100х100х50 IP55,
6 гермовводов
	Габаритные размеры, мм: 100 х 100 x 50
Количество гермовводов: 6
Степень влагозащищенности: IP 55
Материал: негорючая пластмасса

	шт
	21

	5
	Кронштейн металл. для установки в.к. КУ-2С исп.03 Кронштейн двойной (универсальный)
	Вид крепления на столб
Материал оцинкованная сталь
Диаметр мачты, мм от 76
Масса, кг 1,02
Нагрузка, кг до 10
Габаритные размеры, мм 119х263х58
Толщина металла, мм 2
Диапазон рабочих температур, ºС -50…+60

	шт
	5

	6
	40 канальный IP
видеорегистратор,
поддержка до 12МП, 16канал. воспроизведения; Пропускная способность I/O: 400мbps/200мbps, Support Camera Smart VCA Dual RJ45 port, 4SATA(up to 10TB), 1 HDMI&VGA, 2USB, Alarm I/O 16/4Видеорегистратор или аналог
	Tiandy TC-R3440 IP-видеорегистратор 40 канальный с поддержкой протокола ONVIF (Rfofile S);
H.264/H.265/H.264 Smart/H.265 Smart;
Металл + пластик
Поддержка до 40 видеокамер с разрешением до 12МП;
Битрейт вх. до 400мбит/с; исх. до 200 Мбит;
Отображение 2×12M, 4×4K, 5×5M, 8×4M, 16×1080P, 32×720P, 40×4CIF;
Выходы - 1xHDMI(4K), 1xVGA; аудио 1x3,5мм;
HDD - 4 SATA (до 10ТБ), трев.вх./вых. - 16/4;
Сеть - 2x1 Гб (RJ45);
1xRS-485, 1xRS-232;
DC 12В, 5А (до 40Вт, без учета HDD)

	шт
	1

	7
	Жесткий диск SATA-III 6TB или аналог
	Функционал Жесткий диск (HDD)
Емкость 6 Тб
Интерфейс SATA III
Назначение для систем видеонаблюдения
Форм-фактор 3,5"

	шт
	1

	8
	Жесткий диск SATA-III 12TB или аналог
	Назначение д/видеосистемы
Объем HDD 12 ТБ
Интерфейс SATA III
Максимальная рабочая температура 65 °C

	шт.
	1

	9
	Коммутатор EL S-24/24PA v.2 - 24 порта PoE

	Совместимость	Совместим с удлинителем PoE сигнала Optimus EM1260
Номинальный ток	До 30Вт 1/2(+), 3/6(-)
Дальность передачи	До 250 метров
Режимы работы	100м/250м
Размер	310x190x45 мм
Питание	100~240В AC, 50-60 Гц
Коммутационная способность	9.2 Гбит/с
PoE Бюджет	До 200Вт
PoE Стандарты	IEEE802.3af/at Power over Ethernet
Система охлаждения	Пассивная
Требования к окружающей среде
Рабочая температура: -30° +65°C Температура хранения: -40° +70°C Влажность 10~90% (без образования конденсата)
Светодиоды состояния	PWR: 1 информирует о наличии питания на устройстве; SFP: информирует о подключении в SFP порт PoE: 24 красный, информирует о наличии подключенных устройств; Uplink: 2 информирует о подключении в uplink
Метод коммутации	Store-and-Forward
PoE Power Output	На порт 52В DC, 570мА. Max. 30 Вт (IEEE802.3af/at)
Сетевые протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1
	шт.
	4

	10
	Коммутатор EL S-19/16PA v.1 - 16 портов PoE или аналог
	Совместимость	Совместим с удлинителем PoE сигнала Optimus EM1260
Номинальный ток	До 30Вт 1/2(+), 3/6(-)
Дальность передачи	До 250 метров
Режимы работы	100м/250м
Размер	310x190x45 мм
Питание	100~240В AC, 50-60 Гц
Коммутационная способность	9.2 Гбит/с
PoE Бюджет	До 200Вт
PoE Стандарты	IEEE802.3af/at Power over Ethernet
Система охлаждения	Пассивная
Требования к окружающей среде
Рабочая температура: -30° +65°C Температура хранения: -40° +70°C Влажность 10~90% (без образования конденсата)
Светодиоды состояния	PWR: 1 информирует о наличии питания на устройстве; SFP: информирует о подключении в SFP порт PoE: 16 красный, информирует о наличии подключенных устройств; Uplink: 2 информирует о подключении в uplink
Метод коммутации	Store-and-Forward
PoE Power Output	На порт 52В DC, 570мА. Max. 30 Вт (IEEE802.3af/at)
Сетевые протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1
	шт.
	1

	11
	[bookmark: __DdeLink__2044_436043871]Дисплей/монитор 24,5”
	Диагональ: 24.5"
Разрешение экрана: 1920x1080
Количество цветов: 16.7М
Максимальная частота обновления, Гц: 75
Тип подсветки: LED
Покрытие экрана: Матовое
Flicker Free: Есть
FreeSync: Есть
Low Blue Light: Есть
Интерфейсы HDMI: Есть
Версия HDMI: 1.4
D-Sub: Есть
Display Port: Есть
Аудио выход: Есть
Питание Блок питания монитора: Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A
Энергопотребление (типичное значение): 24Вт
Энергопотребление (макс.): 36 Вт
Класс энергоэффективности: A+
Дополнительные характеристики Крепление VESA (мм): 75x75
Комплект поставки: Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм: 620x102x390
Вес с подставкой: 2,7
Вес без подставки: 2,5
Вес брутто, кг: 3,7
	шт
	2

	[bookmark: _GoBack]12
	ИБП для СВН
	Соответствующей мощностью под технические характеристики СВН
	шт
	1



	3. Требования к поставляемому товару:
	Соответствует установленным Заказчиком характеристикам и требованиям;
	Не имеет производственных (в том числе связанных с конструкцией, материалами, изготовлением, функционированием при его использовании) и/или иных дефектов (в том числе загрязнений, механических повреждений и других дефектов, контролируемых визуально);
	При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Заказчика, окружающей среде, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.
	При монтаже Товара необходимо обеспечить подключение в соответствии со строительными нормами
и требованиями, с соблюдением техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности. 
	Работы по монтажу должны производиться в рабочее время (с 9:00 до 18:00 ч., в пятницу с 09.00 до 16.45 ч)
по согласованию с Заказчиком. 
	Поставщик должен согласовать место, схему монтажа и список рабочих осуществляющих монтаж
с ответственным за исполнение Контракта лицом.
	Поставщик осуществляет доставку и монтаж собственными силами и собственным транспортом. Стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, монтаж входят в стоимость Товара и возмещению не подлежат.
4. Приемосдаточные испытания
После поставки товара и завершения выполнения работ по установке проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем Техническом задании функциональных особенностей.
	В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии
с данными пунктами Технического задания.
	По окончании приемосдаточных испытаний предоставить Заказчику:
	- Акт об окончании монтажных работ
	- Ведомость смонтированного оборудования
	- Акт пуско-наладки
	 - Схемы установки оборудования, кабельных трасс и т. д.
	- Документы, с которыми поставляется оборудование (инструкция, гарантийный талон и т. д.)
	- Сертификаты на оборудование
	- Учетные данные камер видеонаблюдения и серверного оборудования (логины и пароли)
	5. Требования к гарантии:
	Гарантийный срок использования Товара составляет не менее 2 (двух) лет 24 месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи.
	Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары изготовлены в соответствии со стандартами, показателями
и параметрами, утвержденными на данный вид товара, являются новыми и ранее не использованными, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. 
	6. Требования к качеству и безопасности производства работ: 
	1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 9032н;
- СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2;
- Правила Устройства Электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204;
- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. (с Изменением N 1);
 - СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства;
- И иным государственным стандартам, действующими строительными нормы и правилами, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, предназначенными для данных видов работ.
	2. При монтаже оборудования следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002 и СП 49.13330.2010, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:
- электромонтажные работы;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- эксплуатация технологической оснастки и инструмента;
- монтажные работы;
- испытание оборудования;	
- обеспечение электробезопасности;
- организация работы по обеспечению охраны труда;
- обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов
	Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Разработчик технического задания:
Главный инспектор отдела ООУПДС
УФССП России по Забайкальскому краю

старший лейтенант
внутренней службы                                           __________________________Д.Н. Зайцев
                                                                                                                    тел. 8(3022)34-40-26
