ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Услуги по поверке газоанализатора универсального ГАНК-4АР


Требования:
1. Оказание услуг по поверке средства измерения.   
Срок оказания услуг: - с момента подписания договора не позднее 01.12.2026г
	2.Требования к техническим характеристикам объекта закупки.
3.1. Поверка СИ должна осуществляться в соответствии с требованиями:
- закона РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102 - ФЗ от 26.06.2008;
- нормативно-технической документации на методы и средства поверки.
3.2. Результаты поверки СИ подтверждаются сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению Заказчика на СИ наноситься знак поверки и (или) выдается свидетельство о поверке на бумажном носителе, или выдается извещение о непригодности к применению СИ.
3.3.  Оказание услуг по поверке средств измерений осуществляется лицом аккредитованным в установленном порядке с применением собственных материалов и оборудования. Требование установлено пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 № 1077 «О системе аккредитации в области обеспечения единства измерений».

4. Требования к качественным характеристикам объекта закупки
4.1.  Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями: нормативно-технической документации на методы и средства поверки; эксплуатационной документации завода-изготовителя.
4.2. Качество и объем оказываемых услуг должны соответствовать условиям контракта, техническому заданию и требованиям, предъявляемым к услугам данного вида.

	5. Прочие условия
5.1. Установлены единые требования к участникам  – в соответствии с  ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6. Перечень веществ, подлежащих поверке
	Наименование показателя
	Объект измерения

	Бензин 
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Бензол 
	воздух рабочей зоны

	Ксилол 
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Керосин 
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Метилбензол 
	Атмосферный воздух

	Углеводороды С1-С10
	Атмосферный воздух

	Оксид углерода 
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Азота оксид (оксид азота (II))
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Аммиак 
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Гидроксибензол 
	Атмосферный воздух

	Ангидрид сернистый
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Пыль (взвешенные вещества)
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	НДМГ (гептил)
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Формальдегид 
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Азота диоксид 
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Гидрохлорид (хлороводород)
	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны

	Озон 
	Воздух рабочей зоны



