-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
           на поставку  товаров для ремонта
1. Наименование товара:  товары для склада.
1. Количество поставляемых товаров:

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Единица изм.


	1.
	Краска водоэмульсионная  (10 литров)
	6
	шт.

	2.
	Краска красно-коричневая (25 кг)
	1 
	шт.

	3.
	Краска глянцевая синяя (10 кг)
	1
	шт.

	4.
	Грунт-эмаль антикоррозийная по ржавчине 3в1 (0,8 кг)
	2
	шт.

	5.
	Штукатурка цементная (25 кг)
	2
	упак.

	6.
	Шпаклевка финишная (8 кг)
	3
	шт.

	7.
	Блок газобетонный Сибит D600 625x100x250 мм
	40
	шт.

	8.
	Клей для блоков Сибит (25 кг)
	1
	упак.

	9.
	Универсальный валик для всех типов работ и ЛКМ
	10
	шт.

	10.
	Кисть плоская для  красок 100 мм
	10
	шт.

	11.
	Скотч малярный
	10
	шт.

	12.
	Всесезонная монтажная пена Макрофлекс окна и двери. 
	4
	шт.

	13.
	Лак акриловый для мебели.
	2
	шт.

	14.
	Светодиодная универсальная панель.
	20
	шт.

	15.
	Светодиодная лампа
	20
	шт.

	16.
	Вытяжные заклепки стандартный борт 2,4х10 Алюминий/Сталь (50 шт) 
	2
	упак.

	17.
	Вытяжные заклепки стандартный борт 3,2х10 Алюминий/Сталь (50 шт)
	2
	упак.

	18.
	Вытяжные заклепки стандартный борт 4,0х10 Алюминий/Сталь (50 штук)
	1
	упак.

	19.
	Вытяжные заклепки стандартный борт 4,8х10 Алюминий/Сталь (50 штук)
	1
	упак.

	20.
	Саморезы по дереву крупная резьба, фосфат.3,5х25 
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	кг.

	21.
	Саморезы по дереву крупная резьба, фосфат.3,5х51 
	1
	кг.

	22.
	Пленка полиэтиленовая техническая (80 мкм; 3х10 м) 
	3
	уп.

	23.
	Известь пушонка гашеная (10 кг)
	2
	уп.



3.Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.
       Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в спецификации. Товары должны быть маркированы в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным. 

4.Место доставки товара: 630039, г. Новосибирск, ул. Гусинобродский тракт,9
5.Сроки (периоды) поставки товара. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
6.Условия поставки товара.
Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением. Доставка товара в адрес Заказчика осуществляется силами и за счет поставщика в один этап. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. Не заявленный товар не принимается и не оплачивается. Допускается досрочная поставка. 
Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница с 08.30 до 16.00).
Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара Заказчику.

7.Назначение товара и цели его использования.
Для образовательного процесса по профессиональным образовательным программам
 
  8.Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам  товара: 

	N п/п
	Наименование
	Характеристики товара
	

	1.
	Краска водоэмульсионная (10 литров)
	Краска предназначена для помещений с умеренной влажностью, средней и высокой эксплуатационной нагрузкой.
Тип — водно-дисперсионная.
Отличительная особенность: высокая укрывистость, устойчива к механическим нагрузкам,  для гладких и фактурных поверхностей (фактурных обоев и штукатурки, стеклообоев).
Эффект — бархатистая поверхность.
Расход: около 10 м²/л или 100мл/м² в один слой по гладкой поверхности.
Объем — 10 л.
Цвет белый
	

	2.
	 Краска глянцевая красно-коричневая 25 кг
	Место использования
Внутренний пол
Цвет
Красно-коричневый
Назначение
Под напольное покрытие
Эффект
Без эффекта
Тип продукта
Эмаль
Степень блеска
Глянцевый
Материал поверхности применения
Дерево
Объем — 25 кг.

	

	3.
	Краска глянцевая синяя (10 кг)
	Цвет
синий
Назначение
Покраска стен
Тип продукта
Эмаль
Степень блеска
Глянцевый
Объем — 10 кг
	

	4.
	Грунт-эмаль антикоррозийная по ржавчине 3в1 (0,8 кг)
	Цвет черный
Возможно нанесение по ржавчине.
· Антикоррозийность.
· Универсальная защита   металла.
· Стойкость к перепадам температур от −60 до +60 °С.
· Отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью изделий сложной конфигурации.
· Объем — 0,8 кг
	

	5.
	Штукатурка цементная (25 кг)
		Основа штукатурки -цемент
	

	Вид работ-наружные / внутренние
	

	Страна производства- Россия
	

	Вес с упаковкой (кг) -25 кг
	



	

	6.
	Шпаклевка финишная (8 кг)
	Цвет белый.
Упаковка пластиковое ведро, вес 8 кг.
Готовая формула: не требующая  разбавления, полностью готова к применению сразу после вскрытия.
 Выравнивающая финишная:  для окончательного выравнивания поверхностей, скрытия мелких изъянов после штукатурки или стартовой шпатлевки.
Для сухих помещений. 
Высокая адгезия: надежно сцепляется с гипсокартоном, бетоном, кирпичом, цементными и гипсовыми основаниями.
Устойчивость к растрескиванию: после высыхания образует прочный, эластичный слой, устойчивый к образованию микротрещин.
	

	7.
	Блок газобетонный Сибит D600 625x100x250 мм
	Основной материал
Газобетон
Плотность (кг/м³) 600
Класс прочности В2.5
Класс морозостойкости F75
Длина (мм) 625
Высота (мм) 250
Толщина (мм) 100
	

	8.
	Клей для блоков Сибит
	Марка прочности (российский стандарт) М50
Размер фракции (мм) 0.7
Прочность на сжатие (МПа) 5
Адгезия (МПа) 0,3
Основной материал цемент
Место использования
Внутренний / наружный
Материал поверхности применения
Газобетонный блок
Тип продукта
Клей для блоков
Объем (кг) 25
	

	9.
	Универсальный валик для всех типов работ и ЛКМ Вихрь 180/40/6 73/3/1/4

	Вид малярный
Тип валик с ручкой
Длина 180 мм
Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы
12 мм
Количество валиков (роликов) в комплекте 1 шт
Длина ручки 100 мм
Диаметр 40 мм
Материал шубки полиакрил
Материал рукояти пластик
Назначение универсальный
Бюгель 6 мм
	

	10.
	Кисть плоская для красок 100 мм
	Тип продукта малярная кисть
Материал волокна
Синтетическая щетина
Тип ЛКМ
На водной основе
Подходит для ЛКМ
Краска, Эмаль
Ширина (мм) 100
Толщина (мм) 16
Общая длина (см) 25
Длина ворса (мм) 60
Тип кисти
Плоская (флейцевая) кисть
Материал ручки пластик
Применение продукта покраска

	

	11.
	Скотч малярный
	Тип лента
Ширина 50 мм
Длина 50 м
Толщина 0.135 мм
Вес нетто 0.231 кг
Цвет белый
Материал основы бумага
Клеящий слой
натуральный каучук
Min температура эксплуатации
+10 °С
Max температура эксплуатации
+60 °С

	

	12.
	Всесезонная монтажная пена Макрофлекс окна и двери.
	Вид тары баллон
Объем вещества в баллоне     850 мл
Время полного застывания 24 ч
Вид баллона
готовый к использованию
Сезонность всесезонная
Максимальная температура использования +20 °С
Минимальная температура использования -10 °С
Коэффициент расширения
30-40%
Объем пены в баллоне (выход)
65 л
Цвет пены бежевый
	

	13.
	Лак акриловый для мебели.
	Степень блеска матовый
Основания дерево/ДВП/ДСП
Цвет венге
Вид тары ведро
Объем 0.9 л
Вес нетто 0.91 кг
Основа акриловая
Без запаха да
Быстросохнущий да
Способ нанесения кисть
Разбавитель вода
Плотность 1 кг/л
	

	14.
	Светодиодная универсальная панель Gigant 50Вт матовый 6500К 4800Лм IP40

	Вид крепления
встраиваемый/накладной/подвесной
Тип встраиваемый
Форма квадратный
Напряжение питания 220-230 В
Мощность светильника 50 Вт
Установочный размер 595 мм
Световой поток 4800 лм
Цветопередача >80 Ra
Цветность
холодный белый (более 5000 К)
Защита от пыли и влаги IP40
Срок службы 30000 ч
Тип лампы встроенные светодиоды
Цоколь
встроенные светодиоды
Высота 2.4 см
Ширина 59.5 см
Длина 59.5 см
Основной цвет белый
Материал корпуса металл
Материал плафона
полистирол
Поверхность плафона/арматуры
матовая/матовая
Цвет плафона белый
Габариты без упаковки
595х595х24 мм
Вес нетто
1.025 кг
Тип рассеивателя матовый.
	

	15.
	Светодиодная лампа SAFFIT SBA6020 Шар E27 20W 4000K 55014

	Тип светодиодная
Мощность (Вт) 20
Напряжение 220 В
Цоколь E27
Цветовая температура 4000 К
Цветопередача 80 Ra
Диаметр 60 мм
Длина 112 мм
Вид FR/матированная
Тип колбы A60
Форма груша
Световой поток 1900 лм
Световая отдача 95 лм/Вт
Срок службы 25000 ч
Эквивалент лампы накаливания
200 Вт
Цветность
естественный белый (3300-5000 К)
Назначение общее освещение
Диапазон рабочих температур
от -40 до +50 °С
Диапазон рабочего напряжения
220-230 В

	

	16.
	Вытяжные заклепки стандартный борт 2,4х10 Алюминий/Сталь
	Цвет товара серебристый
Тип вытяжная
Вид головки полукруглая
Размер борта стандартный
Диаметр заклепки 2.4 мм
Длина 10 мм
Толщина скрепляемых материалов, мм 4.5-6.5
Форма тела гладкая
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Покрытие без покрытия

	

	17.
	Вытяжные заклепки стандартный борт 3,2х10 Алюминий/Сталь (50 штук)
	Цвет товара серебристый
Тип вытяжная
Вид головки полукруглая
Размер борта стандартный
Диаметр заклепки 3,2 мм
Длина 10 мм
Толщина скрепляемых материалов, мм 4.5-6.5
Форма тела гладкая
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Покрытие без покрытия

	

	18.
	Вытяжные заклепки стандартный борт 4,0х10 Алюминий/Сталь (50 штук)
	Цвет товара серебристый
Тип вытяжная
Вид головки полукруглая
Размер борта стандартный
Диаметр заклепки 4,0 мм
Длина 10 мм
Толщина скрепляемых материалов, мм 4.5-6.5
Форма тела гладкая
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Покрытие без покрытия
	

	19.
	Вытяжные заклепки стандартный борт 4,0х10 Алюминий/Сталь (50 штук)
	Цвет товара серебристый
Тип вытяжная
Вид головки полукруглая
Размер борта стандартный
Диаметр заклепки 4,8 мм
Длина 10 мм
Толщина скрепляемых материалов, мм 4.5-6.5
Форма тела гладкая
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Покрытие без покрытия
	

	20.
	Саморезы по дереву крупная резьба, фосфат.3,5х25 
	Цвет товара черный
Назначение дерево
Длина изделия 25 мм
Диаметр резьбы 3.5 мм
Головка потайная
Тип наконечника острый
Материал фосфатированная сталь
Покрытие фосфатированно
 
	

	21.
	Саморезы по дереву крупная резьба, фосфат.3,5х51 
	Цвет товара черный
Назначение дерево
Длина изделия 51 мм
Диаметр резьбы 3.5 мм
Головка потайная
Тип наконечника острый
Материал фосфатированная сталь
Покрытие фосфатированно

	

	22.
	Пленка полиэтиленовая техническая (80 мкм; 3х10 м) 

	Тип пленка
Длина 10 м
Ширина  3000 мм
Толщина пленки 80 мкм
Толщина рукава 80 мкм
Цвет не регламентируется
Армированная нет
Стабилизированная нет
С пищевым допуском нет
Техническая есть
Срок службы 1 сезон
Форма выпуска рукав
Тип сырья вторичное сырье
Ширина рукава 1.5 м
	

	23.
	Известь пушонка гашеная
	Фасовка 10 кг
Вид извести гашеная
Упаковка пакет
	



   9. Требования к безопасности товара. 
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не требуется.

11.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. 
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки товара. 
При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара. 
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.
- безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;
- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;
- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;
- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара .

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара. Одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара. Не предусмотрено 

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика. Не предусмотрено 

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не предусмотрено. 

 16. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. Объем гарантий качества составляет 100%.

 17. Требования к гарантийному сроку товара. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

18. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика. Не предусмотрено.

19. Иные требования к товару. Не предусмотрено.
