ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кранов Маевского
для нужд ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России
в 2026 году 


1.	Поставка товара по заявке Заказчика.
2.	Поставка и разгрузка товара до места складирования производится за счет средств и силами Поставщика по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул.Олимпийская, зд.16. 

	
№ 
п/п

	Наименование         товара

	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
	Единица измере-ния 
	Кол-во 

	1.
	Кран Маевского 
с прокладкой
	Описание:
Кран Маевского с прокладкой используется для удаления скопившегося воздуха в отопительных системах. Он предохраняет радиаторы от воздействия коррозии, препятствует образованию воздушных мешков в приборах отопления и способствует кавитации в насосах.
Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) устанавливается на системы водяного отопления – в одно из верхних присоединительных отверстий. Его корпус изготовлен из сантехнической латуни марки CW617N (по стандарту EN 12165), никелирован. Предусмотрено уплотнительное кольцо из EPDM. Выпуск из системы отопления скопившегося воздуха производится с помощью специального ключа или шлицевой отвертки – вывинчиванием винта игольчатого клапана. Изделие допускается использовать при рабочей температуре до 110 °C и давлении до 10 бар. 
Характеристики:
Тип - сантехнический клапан
Диаметр - 1/2"
Материал - латунь
Особенности - воздухоотводчик
Макс. рабочая температура, не менее -
110° С
Гарантия – не менее 2-х лет
	штук
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Составил:   начальник хоз. отдела                                                            Т.Н. Втулкина
