ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку средств радиационной, химической разведки и контроля для обеспечения деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» (историческое здание).
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование раздела
	Содержание требований и условий поставки товара

	1
	2
	3

	1.
	Предмет контракта
	Поставка средств радиационной, химической разведки и контроля для обеспечения деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» (историческое здание).

	2.
	Период поставки товара по заявкам
	c момента заключения Контракта по 15 декабря 2026 года.

	3.
	Общие сведения о товаре
	Средства радиационной, химической разведки и контроля нештатных формирований гражданской обороны

	4.
	Основные характеристики товара
	Основные характеристики поставляемого товара указаны в приложении №1 (в спецификации) к Техническому заданию

	5.
	Срок, место и время поставки товара.
	Срок поставки товара не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления заявки.
Товар поставляется по адресу, указанному в заявке: 
- г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, стр. 5 федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей»;
- г. Москва, пл. Новая, д. ¾ федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей».
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:00 часов, в рамках срока поставки Товара.

	6.
	Комплектность товара
	Товар поставляется в стандартной комплектации. Оригинальная упаковка производителя товара не должна быть повреждена и не должна иметь следов вскрытия.

	7.
	Общие требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Указанный товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора. Продукция должна соответствовать нормативным документам, применяемым на территории Российской Федерации и иметь паспорта (инструкции по эксплуатации) заводов изготовителей, в которых должны быть указаны гарантийные обязательства на продукцию.  

	
	
	

	8.
	Условия поставки
	Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 5 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Исполнителя. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 1 (один) рабочий день путем его уведомления по указанным в контракте средствам связи.
В случае повреждения товара при перевозке, погрузке, разгрузке Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет замену поврежденного товара на новый, за счет собственных средств.

	9.
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок товара в документации завода-изготовителя (гарантийный паспорт, талон, и т.п.), не менее 12 месяцев.

	
	
	Исполнитель дает от своего имени гарантию на товар на 12 месяцев с момента поставки Заказчику (подписания УПД).
В случае обнаружения дефектов (неисправностей) товара в гарантийный период, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя по средствам связи и электронной почте, в виде заявления об обмене товара (ремонте), с указанием наименования товара, его поставщика (изготовителя, отправителя), цены товара, характера недостатков и причин их возникновения, времени продажи. Исполнитель производит замену некачественного товара на новый (или после ремонта) в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.






Приложение №1 
Основные характеристики товара
Спецификация

	№
п/п
	Наименование
	Требования
	Ед. измере-ния
	Кол-во шт.
	Цена за единицу
	Итого

	
	Средства радиационной, химической разведки и контроля

	1.
	Комплект дозиметров (индивидуальных) Измеритель дозы ИД-02.





	Комплектность дозиметра ИД-02:
- измеритель дозы ИД-02 - 10 шт.
- футляр - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
Технические характеристики.
Тип детектора
ионизационная камера
Диапазон энергии гамма излучения
50-2200 (100-2000) кэВ
Диапазон измерения поглощенной дозы гамма излучения, миллирад
0-200 (0-200 мР)
Диапазон рабочих температур
-20*С ... +40*С
Погрешность, не более
10% от конечного значения шкалы
Максимальное число циклов зарядки, не менее 10000
	компл.

1 комп. – 10 индивид. дозиметров
	4
	
	

	2.
	Дозиметр-радиометр ДРБП-03 (ДРБП 03, ДРБП03). α, β, γ излучения (носимый) с диапазоном измерения мощности амбиентного эквивалента дозы γ излучения от 0,10 мкЗв до 10 Зв/ч и плотности потока 2 α – излучения от 0,01 до 1500 с-1* см-2 и β – излучения от 0,1 до 1500 с-1 * см-2
	Дозиметр радиометр α -, β - , γ - излучения предназначен для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) и эквивалентной дозы фотонного излучения (рентгеновского и γ ),плотности потока α и β частиц. Дозиметр радиометр состоит из измерительного блока со встроенными детекторами и набора выносных датчиков и сменных блоков детектирования (БДБА-02 α и β излучение, БДГ-01 - γ - излучение).

	компл.
	1
	
	

	3.
	Метеорологический комплект с электронным термометром (термоанемометром)
Метеокомплект МК–3 (МК-3М, МК-3А)
	Наличие декларации о соответствии.
Метеорологический комплект МК-3 предназначен для ведения метеорологических наблюдений за ветром, температурой воздуха и почвы, а также для разведки особенностей ветрового режима на небольших участках местности.
В состав стандартного электронного метеокомплекта МК-3 входят:
термоанемометр электронный,
термометр-шток электронный,
вымпел (желтого цвета),
компас,
указатели румбов, 
светосигнальный светодиодный фонарь,
шест телескопический с чехлом,
карандаш с ластиком,
журналы метеодонесений (2),
паспорт
сумка
	компл.
	2
	
	

	4.
	Комплект носимых знаков ограждения
	Комплект знаков ограждения КЗО (носимый) используется при ведении разведки знаками ограждения для отметки границ участков, заражённых радиоактивными или отравляющими веществами, и для указывания направления обходов данных районов

Комплект поставки:
щиты	10 шт
стойки	10 шт
фонари	5 шт
карандаш	1 шт
чехол	1 шт
паспорт	1 шт
	компл.
	2
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Весь поставляемый товар должен быть новым не бывшим в употреблении. 
