Приложение № 1

                                  к государственному контракту №      от    

Техническое задание 

Закупка автомобильных шин, аккумуляторов и лампочек

 для автотранспорта заказчика
	 № п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена, руб/шт
	Стоимость, руб

	1
	Шины зимние  275/55/20 SUV
	Ширина 275 мм 

Профиль 55 %

Диаметр 20 
Для внедорожника.

Наличие шипов - Да, 

Индекс скорости – T 

Индекс нагрузки – 117

Рисунок протектора симметричный направленный 
Назначение для эксплуатации в сложных зимних условиях — на льду, плотно укатанном снегу, сухом и мокром асфальте. 
Усиленные боковины с арамидными волокнами.
Состав - резиновая смесь с натуральным каучуком, силикой и рапсовым маслом.

Температурный диапазон работы от +5 °C до –20 °C 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	Шт 
	4
	
	

	2
	Шины зимние 215/65/16
	Ширина 215 мм 

Профиль 65 %

Диаметр 16

Наличие шипов - Да, 

Индекс скорости – T 

Индекс нагрузки – 98

Рисунок протектора асимметричный ненаправленный

Назначение для эксплуатации в сложных зимних условиях — на льду, плотно укатанном снегу, сухом и мокром асфальте

Состав - резиновая смесь с полимерами.

Температурный диапазон работы от +5 °C до –20 °C 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	Шт 
	4
	
	

	3
	Шины зимние 185/65/14
	Ширина 185 мм 

Профиль 65 %

Диаметр 14

Наличие шипов - Да, 

Индекс скорости – T 

Индекс нагрузки – 86
Рисунок протектора асимметричный ненаправленный

Назначение для эксплуатации в сложных зимних условиях — на льду, плотно укатанном снегу, сухом и мокром асфальте

Состав - резиновая смесь с полимерами.

Температурный диапазон работы от +5 °C до –20 °C 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	Шт 
	4
	
	

	4
	Шины зимние 185/75/16С
	Ширина 185 мм 

Профиль 75 %

Диаметр 16 

Для легкогрузовых автомобилей и автобусов

Наличие шипов - Да, 

Рисунок протектора асимметричный ненаправленный

Назначение для эксплуатации в сложных зимних условиях — на льду, плотно укатанном снегу, сухом и мокром асфальте

Состав - резиновая смесь с полимерами.

Температурный диапазон работы от +5 °C до –20 °C 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	шт
	6
	
	

	5
	Шины летние 205/55/16


	Ширина 205 мм 

Профиль 55 %

Диаметр 16

Индекс скорости – V 

Индекс нагрузки – 94
Рисунок протектора асимметричный ненаправленный
Состав - резиновая смесь с полимерами.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	шт.
	4
	
	

	6
	Шины зимние 195/65/15


	Ширина 195 мм 

Профиль 65 %

Диаметр 15

Наличие шипов - Да, 

Индекс скорости – T 

Индекс нагрузки – 91

Рисунок протектора асимметричный ненаправленный

Назначение для эксплуатации в сложных зимних условиях — на льду, плотно укатанном снегу, сухом и мокром асфальте

Состав - резиновая смесь с полимерами.

Температурный диапазон работы от +5 °C до –20 °C 

Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	шт.
	4
	
	

	7
	Литой диск R16
	Ширина × диаметр: 6,5×16 дюймов. 

Разболтовка (PCD): 5×114,3 мм (5 крепежных отверстий на окружности диаметром 114,3 мм). 

Вылет (ET): 50 мм. 

Диаметр центрального отверстия (DIA): 67,1 мм. 

Цвет: серебристый. 

Тип: литой диск.
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	шт.
	4
	
	

	8
	Лампа Н7
	Вид лампы – галоген

Типоразмер: H7

Напряжение: 12 В.

Мощность: 55 Вт
	шт
	30
	
	

	9
	Лампа Н4
	Вид лампы – галоген

Типоразмер: H4

Напряжение: 12 В.

Мощность: 55 Вт
	шт
	20
	
	

	10
	Лампа Н7
	Вид лампы – галоген

Типоразмер: H7

Напряжение: 24 В.

Мощность: 70 Вт
	шт
	10
	
	

	11
	Аккумулятор 65Аh 

	Тип клемм  стандартные евро-конусы

Длина, мм 242 

Ширина, мм 175

Высота, мм 190

Пусковой ток не менее 600 А
Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 65
Страна производитель РОССИЯ

Гарантийный срок не менее 18 месяцев

Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт.
	2
	
	

	12
	Аккумулятор 60Аh низкий


	Тип клемм  стандартные евро-конусы

Тип корпуса низкий

Длина, мм 242 

Ширина, мм 175

Высота, мм 175

Пусковой ток не менее 600 А

Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 60

Страна производитель РОССИЯ

Гарантийный срок не менее 18 месяцев

Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт
	2
	
	

	13
	Аккумулятор 60Аh
	Тип клемм  стандартные евро-конусы

Длина, мм 242 

Ширина, мм 175

Высота, мм 190

Пусковой ток не менее 600 А

Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 60

Страна производитель РОССИЯ

Гарантийный срок не менее 18 месяцев

Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт
	2
	
	

	14
	Аккумулятор 75Аh
	Тип клемм  стандартные 

Длина, мм 260 

Ширина, мм 175

Высота, мм 220

Пусковой ток не менее 600 А

Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 75

Страна производитель РОССИЯ

Гарантийный срок не менее 18 месяцев

Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт
	1
	
	

	15
	Аккумулятор 74Аh 
	Тип клемм  стандартные 

Длина, мм 242 

Ширина, мм 175

Высота, мм 190

Пусковой ток не менее 600 А

Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 74
Страна производитель РОССИЯ

Гарантийный срок не менее 18 месяцев

Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт.
	2
	
	

	16
	Аккумулятор 74Аh 
	Тип клемм  стандартные 

Длина, мм 242 

Ширина, мм 175

Высота, мм 190

Пусковой ток не менее 600 А

Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 74

Страна производитель РОССИЯ

Гарантийный срок не менее 18 месяцев

Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт.
	1
	
	

	17
	Аккумулятор 65Аh
	Тип клемм  толстые клеммы в форме конуса 

Длина, мм 242 

Ширина, мм 175

Высота, мм 190

Пусковой ток не менее 600 А

Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 65
Страна производитель РОССИЯ

Гарантийный срок не менее 18 месяцев

Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт.
	2
	
	



Всего:     рублей.
На основании Постановления правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах 
по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» закупаемый товар попадает в перечень Приложение №1, а следовательно вводится запрет на поставку товара, изготовленного не в Российской Федерации. Помимо этого вводиться обязательное требование 
к предоставлению документов при подаче заявки - требуется конкретное наименование товара, предлагаемое к поставке, а так же удостоверяющие документы, подтверждающие  страну происхождения товара.
Товар должен быть новым не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Дата изготовления Товара: не ранее января 2026 года.

Срок поставки – не позднее 28 августа 2026 года
Гарантийный срок Поставщика на поставляемый товар - не менее 12 месяцев, 
с даты поставки. 

Требования к маркировке: на упаковке должна присутствовать маркировка производителя с указанием идентифицирующей информации (наименование изделия; размер; защитные свойства; дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена).

- Поставка Товара должна осуществляться силами и средствами поставщика 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д.52, лит. А, с соответствующим пакетом документов, действующих на момент поставки, подтверждающих качество 
и безопасность Товара и удостоверяющих соответствие Товара требованиям действующих в отношении данного вида Товара государственных стандартов, технических регламентов и иной нормативно-технической документации (сертификат соответствия 
и/или декларация о соответствии, или отказное письмо, оформленное в соответствии 
с правилами Росстандарта РФ, паспорт качества, технический паспорт; санитарно-эпидемиологическое заключение, инструкция от производителя; инструкция 
по применению на русском языке (при наличии таковых к данному виду товара)).

Условия поставки Товара, в том числе хранение и транспортировка, должны соответствовать требованиям нормативно – технической документации (ГОСТ, ТУ, ФСП), санитарных норм и правил, нормативных документов.

Товар должен поставляться с указанием страны происхождения, производителя, товарной марки и комплектации.

