ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку элементов питания элементов питания для цифровых приборов измерения артериального давления и частоты пульса в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения

1. Цель поставки 
Закупка элементов питания (далее – товар) осуществляется в целях поддержания бесперебойной и производительной работы электронных устройств, эксплуатируемых в Псковстате. 
Поставка товара осуществляется к оборудованию, используемому заказчиком в соответствии с технической документацией на указанное оборудование.
2. Предмет закупки и сроки поставки
Поставщик поставляет товар в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Перечень и необходимые характеристики поставляемого товара представлены в таблице 1.
Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
товара
	Характеристики товара
	Кол-во 

	1
	2
	3
	4

	1
	Элемент питания

	Форма батарейки: мизинчиковая, вытянутая цилиндрическая. 
Диаметр — 10,5 мм, длина — 44,5 мм.
Типоразмер: AAA LR03
Технология изготовления: алкалиновая
Напряжение: 1.5 В
	[bookmark: _GoBack]56 шт.



3.Требования к поставляемому товару:
3.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не восстановленным, не содержать следов коррозии или механических повреждений
3.2. Товар должен быть упакован в индивидуальную потребительскую упаковку (блистер или картонная коробка), предотвращающую замыкание контактов и попадание влаги.
3.3. Товар должен обеспечивать номинальный срок службы, заявленный производителем.
3.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки до места назначения и погрузочно-разгрузочных работ, исключать механические повреждения и деформацию товара.
3.5.Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, дату выпуска и указание срока годности.
3.6. Качество товара должно соответствовать действующему ГОСТ Р МЭК 60086-1-2010 «Батареи первичные. Часть 1. Общие требования», утвержденному и введенному в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2010 № 853-ст, ГОСТ Р МЭК 60086-2-2011 «Батареи первичные. Часть 2. Физические и электрические характеристики», утвержденному и введенному в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1183-ст. Соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
3.7. Поставляемый товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности. Товар не должен содержать в составе ртути и кадмия
4. Отгрузка товара
Поставщик должен поставить товар по адресу Заказчика (180000, г. Псков, ул. К. Маркса, д.15). Поставка товара и разгрузочные работы в месте поставки товара производятся Поставщиком за свой счет, собственными силами и транспортом в рабочее время Заказчика: пн. – чт. с 8.36 до 18.00, пт. с 8.36 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Контактный телефон: 8(8112)79-09-77 Жоров Артур Алекберович.  
5. Гарантийные требования
5.1.Весь поставляемый товар должен быть обеспечен гарантией качества в соответствии с нормативными документами на данные виды товара.
5.2.Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленных товаров.
5.3.Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приема товара.



































