
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Поставка комплекта аварийно-спасательного оборудования маломерного судна 
1. Назначение:
Аварийно-спасательное оборудование на маломерном судне — это набор средств, главная задача которых защитить жизнь людей (пассажиров и экипажа) в нештатных ситуациях: при опрокидывании, пожаре, повреждении корпуса, потере остойчивости или других аварийных случаях. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

	№

п/п


	Наименование объекта закупки
	Показатель объекта

закупки
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения показателя

(при наличии)
	Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке
	Количество, единица измерения

	1
	Круг спасательный
	Масса
	≥ 2,5
	килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	1 штука


	
	
	Наружный диаметр
	≤ 800  
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Внутренний диаметр
	≥ 400
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Плавучесть
	≥ 14,5 в течении 24 часов
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Леер по внешней полости круга
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Световозвращающие полосы
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	2
	Буй для спасательного круга
	Автоматическая активация при попадании в воду
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2 штуки

	
	
	Работа светового сигнала
	≥ 2
	час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Сила света
	≥ 2
	кД
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Габариты
	105-124 × 90 -104 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Масса
	175-200
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	плавучий линь
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	кронштейн для крепления на судне.
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	3
	Спасательный жилет
	Огонь поиска
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6 штук

	
	
	Страховочный пояс
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Светоотражатели
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Свисток
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Паховая стропа
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Вес
	1,5- 2
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Положительная плавучесть
	15-16,5
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	4
	Фальшфейер
	Огонь
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4 штуки

	
	
	Время горения
	20- 60
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Сила света
	10000 - 15000
	кД
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина
	220-225
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Вес
	0,21-0,29
	кг
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Герметичный корпус
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	5
	Фальшфейер
	Огонь
	красный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4 штуки

	
	
	Время горения
	≥ 60
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Сила света
	≥ 15000
	кД
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина
	220
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Вес
	0,25-0,29
	кг
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Герметичный корпус
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	6
	Парашютная ракета бедствия
	Цвет сигнала
	красный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	3 штуки

	
	
	Высота подъема
	≥ 300
	М
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Время горения
	≥ 40
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Мощность свечения
	≥ 30000
	кД
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Герметичный корпус
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Скорость падения сигнальной звёздочки
	≤ 5
	м/с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	


Место поставки товара: Российская Федерация, 196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 17, лит. КР

Срок и условия поставки товара: Товар должен быть поставлен, в течение 5 календарных  дней с момента заключения Контракта. Время поставки: в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов с понедельника по четверг, в пятницу с 9:00 до 15:00 (время местное)
2. Требования к качеству товара, требования к его безопасности, прочие условия:
Товар должен быть сертифицирован. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов поставщик обязан заменить такой товар в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств поставщика. 

3. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается заводом-изготовителем, но должен составлять не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами документов о приемке. 

4. Документы, предоставляемые Поставщиком при поставке товара:

- технические и иные документы, сопровождающие поставку товара.

- копия регистрационного удостоверения (при наличии).
 все товары должны быть сертифицированы РМРС и РКО


