ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Наименование, характеристики и объем поставляемого товара:
	Наименование 
товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Специальный сотовый телефон М-633С-01 с кабелем УВК

Страна происхождения Товара: Российская Федерация 























	Специальный сотовый телефон М-633С обеспечивает:
- возможность установления открытых и закрытых телефонных соединений в сетях сотовой подвижной связи стандарта GSM, информируя абонента о текущем режиме;
- в закрытом режиме криптографическую защиту речевой информации;
- абонентский принцип шифрования;
- аутентификацию абонентов в закрытом режиме;
- выбор частотного диапазона GSM 900/1800 МГц или 850/1900 МГц;
- возможность быстрого набора номера вызываемого абонента одной кнопкой;
- воспроизведение полифонических мелодий в качестве вызывных акустических сигналов;
- возможность использования виброзвонка;
- передачу коротких текстовых сообщений (SMS) в открытом режиме;
- защиту от несанкционированного доступа (НСД) внутрь изделия;
- ввод ключевой информации с электронных оптических дисков с помощью ПЭВМ;
- ввод ключевой информации с электронных пластиковых карт с помощью устройства ввода ключевой информации (УВК);
- возможность регулировки громкости динамика в открытом и закрытом режимах телефонных переговоров;
- встречную работу с аппаратурой М-752, М-752Д, М-633С, М-549МС, М-737С, М-558Ш, М-558Ш2.
- продолжительность работы телефона:
не менее 4 часов в защищенном режиме;
не менее 4,5 часов в открытом режиме;
не менее 4 суток в режиме ожидания.
- диапазон рабочих температур -20оС…+50оС;
- габаритные размеры (высота х ширина х толщина): 50 × 130 × 20 мм;
- масса 180 г.
	комп.
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Требования к качеству поставляемого товара
Специальный сотовый телефон предназначен для приема-передачи в сетях сотовой связи стандарта GSM 850/900/1800/1900 речевой информации и коротких текстовых сообщений (SMS) в открытом виде, а также речевой информации с использованием специальных средств криптографической защиты.
Поставляемый специальный сотовый телефон соответствует требованиям ФСБ России к шифровальной аппаратуре и может использоваться для шифрования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну с грифом передаваемой информации не выше «секретно».
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), российского производства.
Техническая приемка поставляемого Товара производится военным представительством 5006 (далее - 5006 ВП) и отделом технического контроля Поставщика (далее – ОТК). При приемке Товара ОТК ставит отметку в формуляре (паспорте) Товара.
Гарантийный срок на Товар составляет 18 (Восемнадцать) месяцев: из них 6 (Шесть) месяцев на хранение и 12 (Двенадцать) месяцев на эксплуатацию с момента приемки Товара 5006 ВП.
	Место поставки: 357204, Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, г. Минеральные Воды, ул. Советская, здание 150/1.

