Техническое задание
На поставку товаров (запасные части к лодочным моторам)
1) импеллер 
	Характеристика
	Описание (значение характеристики) для ТЗ

	Наименование товара
	Импеллер (лопастной винт водомётного контура) подвесного лодочного мотора

	Совместимость с мотором
	Yamaha 50HMH (2-тактный, 3-цилиндровый)

	Серия водомётной насадки
	Средняя серия (Medium Series)

	Материал изготовления
	Высокопрочный алюминиевый сплав или нержавеющая сталь (коррозионно-стойкая, полированная)

	Количество лопастей
	Не менее 3 

	Геометрические параметры
	Шаг винта: 6 1/16" 

	Эквивалент для подбора
	Аналог оригинального импеллера Outboard Jets (артикул 1431 / 1541)




2) лайнер (обечайка) 
	Характеристика
	Описание (значение характеристики) для ТЗ

	Наименование товара
	Лайнер (обечайка) водомётной насадки подвесного лодочного мотора

	Совместимость с мотором
	Yamaha 50HMH (2-тактный, 3-цилиндровый)

	Серия водомётной насадки
	Средняя серия (Medium Series)

	Материал изготовления
	Износоустойчивый алюминиевый сплав или износостойкий полиуретан

	Конструктивные особенности
	Наличие фланца для фиксации в корпусе улитки водомёта

	Эквивалент для подбора
	Аналог оригинального лайнера Outboard Jets (артикул 1521)

	Совместимость с мотором
	Yamaha 50HMH (2-тактный, 3-цилиндровый)



3) полиуретановый водозаборник (JET WOLF / РУВОД и аналоги) 
	Характеристика
	Описание (значение характеристики) для ТЗ

	Наименование товара
	Водозаборник (интейк) водомётной насадки лодочного мотора

	Совместимость с мотором
	Yamaha 50HMH

	Серия водомётной насадки
	Средняя серия (Medium Series)

	Материал корпуса
	Высокопрочный, ударостойкий полиуретан (быстровосстанавливающий форму)

	Материал решетки
	Стальные съемные пластины (интегрированная защитная решетка)

	Конструктивные особенности
	Наличие крепежных ушек под болты насадки средней серии, устойчивость к механическим ударам о каменистое дно.

	Эквивалент для подбора
	Аналог водозаборников для насадок Outboard Jets (Medium) / Jet Wolf / РУВОД.



4) (втулки импеллера) для водометной насадки подвесного лодочного мотора Yamaha 50HMH 
Назначение: Восстановление рабочих зазоров водометного контура, защита корпуса насадки от износа, обеспечение номинального давления и гидродинамических характеристик водометного движителя.
Совместимость: Водометные насадки средней серии (Medium series) производства Outboard Jets (США) или их аналоги, устанавливаемые на подвесной лодочный мотор Yamaha 50HMH (двухтактный, 3-цилиндровый, объемом 696 куб. см).
	Наименование параметра
	Требуемое значение (характеристика)

	Тип детали
	Втулка сменная, цилиндрическая 

	Материал изготовления
	Капролон (полиамид-6) графитонаполненный 

	Внутренний диаметр (номинал)
	Соответствие внутреннему диаметру рабочей зоны под оригинальный импеллер средней серии

	Устойчивость к средам
	Полная водостойкость, некоррозийность, стойкость к абразивному износу (песок, мелкий гравий, ил)


5) шпонка импеллера водометной насадки
Назначение: Передача крутящего момента от вертикального вала лодочного мотора на импеллер (гребной винт) водометной насадки, а также защита приводного вала от разрушения при заклинивании или ударе о препятствие (работа в качестве срезного элемента).
Совместимость: Лодочный мотор Yamaha 50 HMH (двухтактный/четырехтактный) с установленной водометной насадкой (типа Outboard Jets средней серии «Medium» или аналогов).
Тип шпонки: Сегментная (шпонка Вудруфа).
Размеры: Должны строго соответствовать посадочному пазу на приводном валу средней серии водометных насадок для подвесных моторов мощностью 40-50 л.с.
Материал: Нержавеющая сталь высокой прочности (например, AISI 304, AISI 316 или специализированные углеродистые стали с антикоррозийным покрытием).
Устойчивость к среде: Полная коррозионная стойкость в пресной и соленой воде.
Состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов коррозии, сколов, трещин, заусенцев и деформаций.
Комплектация: Шпонка поставляется поштучно 

