ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Исходные данные и параметры

· Тип и диаметр ваера: Стальной канат 7669-80 ф 17,5мм А-2 2х100
· Длина ваера: общая длина на один барабан 2х800 м
· Характеристики лебедки: тип приводного механизма - электрический
Требования к процессу намотки

· Усилие натяжения: намотка первого (нижнего) и последующих рядов должна производиться под контролем заданного усилия для предотвращения врезания витков.
· Работа ваероукладчика: проверка исправности и точности хода каретки механизма укладки.
· Плотность укладки: витки должны ложиться плотно, без зазоров и перехлестов, образуя ровную послойную структуру.
Контроль и приемка

· Проверка по завершении: визуальный осмотр поверхности намотки, замер оставшегося свободного пространства до края реборды барабана.
· Тестовый прогон: проверка работы лебедки на холостом ходу и под нагрузкой (кратковременное травление/выбирание).
