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Техническое задание 

	№ п/п
	Наименование
	ОКПД2/
КТРУ
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бокс монтажный ЩМП-50.50.24 (500x500x240) Zn У2 IP54 ПЩК
	27.12.31.000
	Габариты: 500×500×240 мм; материал – сталь с цинковым покрытием; степень защиты IP54; климатическое исполнение У2; тип монтажа – навесной; комплектация: DIN-рейка, заземляющая и нулевая шины.
	шт.
	1

	2
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А 4,5кА С КАРАТ IEK
	27.12.22.000
	3-полюсный; номинальный ток 16 А; отключающая способность 4,5 кА; характеристика C; степень защиты IP31; климатическое исполнение УХЛ3.
	шт.
	4

	3
	DIN-рейка (30 см) оцинкованная 1 мм IEK
	27.33.13
	Длина 300 мм; ширина 35 мм; толщина 1 мм; материал – сталь оцинкованная; перфорированная.
	шт.
	2

	4
	Шина N "ноль" в комб. DIN-изол. "Стойка" ШНИ-8х12-8-КС-С ИЭК
	27.33.13
	Нулевая шина на 8 выводов; сечение 12 мм²; изолированная; крепление на DIN-рейку.
	шт.
	2

	 5
	Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 63А (дл. 1 м) ИЭК
	27.33.13
	Ток 63 А; напряжение 400 В; 3 полюса; тип «вилка» (FORK); длина 1 м; степень защиты IP31; климатическое исполнение УХЛ3.
	шт.
	1

	6
	АВР 100А 4Р модульное ТООЗ-100/4Р ТОМZN
	27.12.22.000
	Номинальный ток 100 А; напряжение 400 В, 50 Гц; 4-полюсный; автоматическое управление с приоритетом основной сети; степень защиты IP31; климатическое исполнение УХЛ4.
	шт.
	1

	7
	Индикатор AD22-22DS R красный 220В АС CNC Electric
	26.51.43.137
	Щитовой, световой
Напряжение: 220 В переменного тока
Цвет свечения: красный
Тип лампы: светодиодная
Диаметр отверстия: 22 мм
Степень защиты: IP31
Климатическое исполнение: УХЛ3
	шт.
	1

	8
	Индикатор AD22-22DS G зеленый 220В АС CNC Electric
	26.51.43.137
	Щитовой, световой
Напряжение: 220 В переменного тока
Цвет свечения: зеленый
Тип лампы: светодиодная
Диаметр отверстия: 22 мм
Степень защиты: IP31
 Климатическое исполнение: УХЛ3
	шт.
	1

	9
	Розетка стационарная 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 ИЭК
	27.33.13
	Силовая, стационарная
Номинальный ток: 32 А
Напряжение: 380 В, 50 Гц
Исполнение: 3Р+РЕ+N
Степень защиты: IP44
Климатическое исполнение: УХЛ3
Материал корпуса: термопластик, негорючий
	шт.
	1

	10
	Вилка 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 ИЭК
	27.33.13
	Силовая, вилка
Номинальный ток: 32 А
Напряжение: 380 В, 50 Гц
Исполнение: 3Р+РЕ+N
Степень защиты: IP44
Климатическое исполнение: УХЛ3
	шт.
	1

	11
	Провод ПВ-Знг(А)-LS (ПуГВ) 1х6,0 белый
	27.32.13.110
	Медный, гибкий, одножильный
Сечение: 6,0 мм²
Изоляция: ПВХ, пониженной пожарной опасности (нг(А)-LS)
Цвет изоляции: белый
Климатическое исполнение: УХЛ3
	м
	20

	12
	Провод ПВ-Знг(А)-LS (ПуГВ) 1х6,0 желто-зеленый
	27.32.13.110
	Медный, гибкий, одножильный
Сечение: 6,0 мм²
Изоляция: ПВХ, пониженной пожарной опасности (нг(А)-LS)
Цвет изоляции: желто-зеленый (заземление)
 Климатическое исполнение: УХЛ3
	м
	20

	13
	Наконечник штыревой изолированный НШВИ 6-12 (79449) КВТ
	27.33.13
	Тип: штыревой, изолированный
Сечение провода: 6 мм²
Длина: 12 мм
Материал: медь, изоляция ПВХ
Цвет: синий (соответствует сечению)
Климатическое исполнение: УХЛ3
	шт.
	100

	14
	Короб перфорированный, серый RL6 25х40 DKC
	27.33.13.190
	Кабельный короб перфорированный
Размеры: 25×40 мм (ширина×высота)
Цвет: серый
Материал: сталь, оцинкованная с полимерным покрытием
Длина: 2 м (стандарт)
Степень защиты: IP31
Климатическое исполнение: УХЛ3
	м
	2


Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ, при наличии обоснования.
Заказчик вправе указывать дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ, для минимизации рисков поставки некачественного товара. Указанные требования к техническим характеристикам (номинальные токи, мощности, классы точности, климатическое исполнение) обусловлены производственной необходимостью обеспечения бесперебойной работы электрооборудования в условиях круглогодичной эксплуатации.
Описание объекта закупки, не противоречит требованиям Закона о контрактной системе и Правилам использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145. Заказчик формирует техническое задание в соответствии с собственными потребностями, учитывая требования действующего законодательства.
Заказчиком определена позиция и характеристика по которой риск получения некачественного товара минимизирован. Требуемый к поставке товар необходим Заказчикам для качественного, своевременного и безопасного сопровождения основной деятельности учреждения.
В соответствии с п. 5  Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  Постановления Правительства РФ № 145 от 08 февраля 2017 г. заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупок, приглашении и документации о закупке иную и (или) дополнительную информацию, а также дополнительные и (или) иные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не  предусмотрены в позиции каталога. Заказчик осуществили описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о ФКС, что прямо предусмотрено Правилами использования КТРУ.
        Срок поставки: в течение 7 рабочих дней с момента подписания контракта, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (обед 12:00–13:00).
           Качество: товар новый, без повреждений, коррозии, соответствует заявленной степени защиты IP31 (для компонентов внутри/на панели) и IP44/IP54 для соответствующих изделий.
        Совместимость: все комплектующие должны быть совместимы по электрическим параметрам, габаритам и способам монтажа в щите.
           Поставляемые электротехнические изделия должны иметь сертификаты или декларации о соответствии требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
            Номинальные токи, коммутационная способность, климатическое исполнение (УХЛ3 или УХЛ4) должны обеспечивать бесперебойную работу оборудования при круглогодичной эксплуатации в условиях умеренного и влажного климата (Республика Крым).
            Степень защиты IP31 (по ГОСТ 14254-2015) – обязательна для всех компонентов, устанавливаемых внутри щита и на его лицевой панели.
В период действия гарантийного срока все расходы по гарантийной замене (в случае необходимости), в том числе и на доставку, несет Поставщик.
Гарантийный срок: на все поставляемые товары составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком акта приёма-передачи товара.
Поставщик в период действия гарантийного срока осуществляет бесплатную замену товара на товар надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика. 

Главный энергетик 
ФКУ Дом отдыха «Семидворье» УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю					                  Д.С. Сарнавский
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