Техническое задание на Эхолот однолучевой D270

	Полное название признака
	Значение признака

	ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ однолучевой эхолот для батиметрической съёмки CHCNAV D270 или аналог. ОКПД2 26.51.12
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	Однолучевой эхолот для батиметрической съёмки. 

	Измеряемый диапазон глубин, м
	От 0,15 до 300

	Рабочая частота излучения эхолота, кГц, Не менее
	 200

	Разрешающая способность эхолота, м, не менее
	0,01

	Ширина диаграммы направленности излучателя эхолота, °
	не более 6,5±1

	СКП измерений глубины, м
	0,01+0,001∙Н, где H – измеряемая глубина 

	Свидетельство о проведении поверки
	наличие

	ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: СКП DGPS по высоте
	не более 0,5 м

	ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: Точность курса
	не более 0.1° на 1 м базовой линии

	ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: Дрейф инерциальной системы
	не более 6° в час

	Формат данных
	 NMEA-0183 (SDDBT, SDDPT), форма сигнала

	Операционная система
	
Linux

	Web-интерфейс
	
ПК/мобильные устройства

	Диапазон датчика температуры воды, ℃
	от -55 до +125

	Bluetooth
	
5.0, совместим с 2.X

	Wi-Fi
	
IEEE802.11n-2.4G

	Хранение данных
	Поддержка внешних устройств хранения, встроенная память не менее 8 Гб

	Последовательный интерфейс
	
RS232

	Пыле- и влагозащищённость
	
IP67

	Свидетельство о проведении поверки
	наличие

	Свидетельство о проведении первичной поверки: Срок до окончания действия свидетельства о поверке на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала
	наличие

	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

	Эхолот
	 1

	Трансдьюсер  
	1

	Крепление 
	1

	Кабель интерфейсный Lemo5-DB9[F]
	1

	Кабель интерфейсный DB9[F]-DB9[F]
	1

	Адаптер (USB-RS232)
	1

	Кабель питания
	1

	Блок питания 
	1

	Кабель питания (Клещи-Jack
	1

	Секция (0.5м, Сталь, Top)
	1

	Секция (0.5м, Сталь, Middle)
	2

	Секция (0.5м, Сталь, Bottom)
	1

	Кейс
	1

	ПО для сбора и обработки данных
	2

	Метрологическая поверка
	1



Требования к поставляемому товару: Товар должен быть новым, в упаковке производителя, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Корпус Товара и все его составные части должны быть целостными. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года.
При эксплуатации товар не должен изменять своих качеств, как минимум, на гарантийный период.
Требования к промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда: Нормы безопасности согласно СанПиНу 5804. Общие требования безопасности.
Требования к экологическим параметрам:
Все поставляемые товары при эксплуатации, хранении и утилизации не должны выделять вредных, ядовитых, радиационных веществ; не должны создавать угрозу жизни человеку и окружающей среде при условии эксплуатации, хранении и утилизации согласно приложенной инструкции.
Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара:
Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара, от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.
Упаковка должна быть целой, без следов вскрытия, повреждения или переупаковки. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, повреждённого во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин, Товар подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами. Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе Покупателя.

Требования к погрузочно-разгрузочным работам: Погрузочно-разгрузочные работы производятся согласно требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке или транспортной таре.
Поставщик несет ответственность за утрату, недостачу и повреждение груза, а также, за нанесение ущерба имуществу Заказчика, интерьеру помещений Заказчика, произошедшие во время выполнения работ, за несвоевременную подачу рабочей силы.
Поставщик гарантирует качество погрузочно-разгрузочных работ в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к документации и техническим данным: В комплекте с оборудованием должны быть все необходимые документы: действующие поверки на оборудование, инструкция на русском языке, паспорта, сертификаты и т.д. на все изделия.

Требования к гарантийному сроку товара и объема предоставления гарантий их качества: 
Гарантия Поставщика на Товар предоставляется на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, с момента подписания Заказчиком документа о приемки товара и не менее срока действия гарантии производителя. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части.
Гарантия на поставленный Товар предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на данный вид Товара.
Поставщик обеспечивает контактный телефон/эл.почту, по которым Заказчик мог бы информировать Поставщика о дефектах Товара, обнаруженных в течение гарантийного срока.
Поставщик должен обеспечить техническую поддержку по поставляемому оборудованию.
