Приложение №1
к Контракту №      от «____» ______ 2026 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку электрокомплектующих для кабинета №013 ИАП РАН.

1. Объект закупки: Поставка электрокомплектующих для кабинета №013 ИАП РАН.
2.   Обоснование начальной (максимальной) цены : анализ рынка. 
3.	Место поставки товаров: 198095, г.Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д.31-33,лит.А
4.	Срок поставки товара: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5. Требования к упаковке и условия поставки: Поставка Товара осуществляется в соответствии с перечнем товаров, указанным в данном Техническом задании, в упаковке производителя. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям хранения и транспортировки, установленному для данного вида товаров и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке. Товар должен быть поставлен в полной комплектности, установленной производителем.
 Товар поставляется силами и средствами Поставщика и за его счет. Поставка включает в себя доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на 1 этаж, сборку. 
[bookmark: _GoBack]Поставщик посредством направления уведомления по e-mail: romara10@yandex.ru или по факсу: +7 (812) 363-07-32 -  извещает Заказчика о поставке Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты его поставки. В извещении должен быть указан вид транспортного средства, его государственный номер, ФИО водителя и сопровождающих лиц, включая ответственного представителя Поставщика, а также их контактных телефонов.
6.	Функциональные характеристики товара: Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в котором не происходило восстановление его потребительских свойств).
Товар должен:
- полностью соответствовать характеристикам, установленные в описании объекта закупки (далее – Техническое Задание);
- соответствовать установленным стандартам качества Российской Федерации и/или международным стандартам качества для данного вида товаров и подтверждаться соответствующими сертификатами для каждого вида Товара ;
 - качество поставляемого товара должно удовлетворять требованиям Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, нормам СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ГОСТ Р 55710-2013 — освещение рабочих зон в общественных зданиях, 
 -  соответствовать ограничениям согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 ; страна происхождения товара - Россия должно быть документально подтверждено с использованием Реестра российской промышленной продукции (РПП);
- соответствовать Постановлению Правительства РФ № 2255 от 24.12.2020г. (класс энергоэффектив-ности, индекс цветопередачи (Ra) и т.п.)
- соответствовать функциональным (потребительским) и качественным характеристикам, установленным для данной группы товаров;
- не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов;
- свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.                            6.1. Требования к безопасности товаров: Поставляемый Товар должен быть безопасен при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни и здоровья человека.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата поставляемого Товара производится в один этап путем перечислением денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании документа о приемке, сформированного и подписанного сторонами в течение 7 семи) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами документа о приемке.
7.1. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Документация на поставляемый Товар должна быть на русском языке. Вся необходимая по законодательству документация на Товар должна быть предоставлена Заказчику одновременно с передачей Товара.
8. Порядок сдачи и приемки товаров: Датой передачи Товара считается дата подписания Заказчиком и Поставщиком документа о приемке. Риск случайной гибели или повреждения Товара до даты его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
9. Некачественный, некомплектный Товар, а так же Товар, несоответствующий условиям Контракта считается недопоставленным. Недостатки, повреждения и иные несоответствия Товара условиям контракта, обнаруженные при приемке Товара, Поставщик устраняет своими силами и за свой счет в согласованный с Заказчиком срок или производит его соответствующую замену. Расходы, связанные с заменой некачественного, некомплектного Товара несет Поставщик.
При исполнении контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, которые указаны в данном техническом задании.

	№ п\п
	Полное наименование товара с указанием модели и 
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	1
	2
	
	

	1
	Щит ЩМПг металлический (электрический) с монтажной панелью

[image: Щит с монтажной панелью ЭРА SIMPLE ЩМПг-07 IP54, 600х400х175, Б0047696 1]
	Тип: Распределительные шкафы
Щит с монтажной панелью ЩМПг-40.60.25 IP54
Вид установки: навесной;
Степень защиты:54 IP;
Материал корпуса: сталь,  материал дверцы: сталь,
Высота:600 мм, Ширина:400 мм,  Глубина: 175 мм;
Ревизионное окошко: нет,
Номинальный ток: 630 А,
Замок: есть,  Цвет: серый, 
Класс защиты: I;  
Комплектация: замок, ключи, гарантийный талон, краткое руководство по установке.
Гарантийный срок: 24 мес.  
Предназначен для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электрической энергии и автоматизации технологических процессов, защита электротехнического, низковольтного, оборудования от воздействия окружающей среды.
	 шт
	1

	2
	Светильник светодиодный потолочный Navigator NLP-MS2-36-4K R36Вт IP40 (аналог ДВО/ДПО-36-4000К, 36Вт, IP40)

	Тип светильника: светодиодный потолочный
Вид крепления: встраиваемый/накладной прямоугольной формы,
Модель: Navigator NLP-MS2-36-4K R 36Вт IP40
Мощность ( Вт): 36Вт,
Материал корпуса: металл/пластик, Цвет: белый;
Материал плафона: пластик белый матовый;
Высота/глубина: 45мм,	
Световой Поток: 3900 Лм,	
Цветовая температура: 4000К	,
Цветопередача:80 Ra, 
Цветность: естественный белый (3300-5000 К),
Источник света: светодиоды встроенные,
Напряжение питания:176-264 В,
Защита от пыли и влаги: IP20
Срок службы: не менее 40000 ч	
В комплекте с лампой	: Да,	
Степень защиты IP: IP40,
Устройство управления: LED-драйвер (блок питания для светодиодов) в комплекте;
Диапазон рабочих температур, °C: от -20до +40;
Гарантийный срок: 60 мес.
Все светильники должны иметь сертификаты соответ-ствия: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
	шт
	10

	3
	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS
	Тип изделия: кабель	
Марка:	 ВВГЭнг(А)-LS 
Количество жил: 3, Сечение: 2,5
Негорючий (нг):Да, Индекс пожарной безопасности: A
LS: Да, FRLS: Нет, LSLTx: Нет,
Экран: Экран (Э) из алюмофлекса
Защитный шланг: Без шланга
Оболочка: ПВХ оболочка (LS),
Напряжение: 660 В,
Цветовая маркировка жил: N,PE
Конструкция жилы: ок
Класс жилы: 1, ГОСТ: Да 
Диапазон рабочих температур,°C: от -50 до +50;	
Цвет: черный/серый	 
Назначение: ВВГЭнг(А)-LS предназначен для подключения промышленных объектов различного назначения, а так же жилых строений, стационарных силовых установок к электрическим сетям переменного напряжения 0,66 кВ или 1 кВ с частотой 50 Гц. ВВГЭнг(А)-LS - негорючий экранированный кабель с малым дымо- и газовыделением.
	М.п.
	100

	4
	Труба гофрированная ПВХ легкая зонд д20
	Тип: Труба гибкая гофрированная ПВХ легкая зонд д20
Материал: ПВХ,   Цвет: серый,
Внешний диаметр: 20 мм, Внутренний диаметр:14.1 мм
Степень защиты: 55 IP,
Min радиус изгиба: 60 мм,
Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C):
200 Н
Разрывная прочность:100 Н,
Устойчивость к ультрафиолету: нет,
Не поддерживающие горение (нг): да,
Температура эксплуатации: от -40 до +60 °С,
Температура монтажа: от -5 до +60 °С,
С протяжкой: есть,
ГОСТ: ТУ 22.21.29-010-52715257-2018
Способ монтажа: открытый
Включено в РПП  РФ: 10247301,	
Гарантийный срок: 36 мес.
	М.п.
	50


*Количество и содержание характеристик товара, содержащихся в коде КТРУ, является недостаточным и не позволяет Заказчику в полном объеме описать объект закупки, в наибольшей степени соответствующий потребностям Заказчика.  Необходимость использования дополнительных характеристик (показателей) закупаемого товара и их значений соответствует достижению целей осуществления закупки по обеспечению Заказчика товарами.
Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества.

       Под гарантийным сроком подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака. Товар должен выдерживать хранение не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной без ухудшения его характеристик.
      На товар должна быть предоставлена гарантия Производителя. 
      Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
      Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену товара, в пределах гарантийного срока, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки.

                                    Требования к таре и упаковке товара.

- Товар поставляется в упаковке (таре) производителя, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара, дату выпуска и срок годности товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). На упаковках каждой единицы товара должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название Товара; название организации - производителя; номер серии и дата изготовления (если такое предусмотрено производителем).

Перечень документов, которые должны быть переданы Поставщиком Заказчику вместе с товаром.
- при наличии: сертификат (декларация) соответствия Товара на русском языке, 
- техническая документацией производителя Товара на светильники: Паспорт на светильники, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), гарантийный талон и другие документы (при наличии) в 1 (одном) экземпляре, на русском языке, оригиналы/копии, а также сертификаты соответствия: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
     - при наличии: выписка Реестра российской промышленной продукции ( РПП);


Составил:	Мамонова И.Л.
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