Техническое задание 
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).
1. Предмет поставки:  Инструменты.

	№ п/п
	Страна происхождения
(код ОКСМ)
	ОКПД2
КТРУ

	Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)модель товара (при наличии)
	*Техническое описание товара
(ГОСТ, габариты, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др.  характеристики  товара)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1
	
	26.51.45.119
	Тестер емкости АКБ. SKAT-T-AUTO (254).
	Предназначен для оперативной оценки технического состояния герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов. Автоматический тестер контроля емкости АКБ до 120 Ач с цифровым дисплеем, U-раб.12.6...13,9 В, 210х110х41 мм, шт.
	шт
	1

	2
	
	26.51.12.110
	Лазерный дальномер ADA Cosmo 70 с поверкой А00526
	Поверка да. Внесен в госреестр да. Мах дальность измерения (без пластины) 70 м. Класс лазера 2. Длина волны 690 нм. Цвет луча красный. Кол-во точек начала отсчета 3. Погрешность ±1.5 мм. Ударопрочный корпус да. Функция Пифагора да. Функция сложения/вычитания да. Вычисление углов нет. Функция расчета объема да. Непрерывное измерение да. Вычисление площади да. Определение mах и min значений да. Элементы питания AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03). Количество и напряжение элементов питания 2х1.5B. Рабочая температура от -10 до +50 °С. Габариты без упаковки 113х47х25 мм. Дальность измерения с/без отражателем -/0.05-70 м. Вес нетто 0.105 кг
	шт
	1

	3
	
	25.73.30.233
	Набор диэлектрических отверток 8 шт Gigant GBSD-4
	Набор диэлектрических отверток Gigant GBSD-4 применяется для проведения монтажных работ под напряжением до 1000 В. Стержни инструментов выполнены из прочной хром-ванадиевой стали. Отвёртки оснащены прямыми рукоятками с мягкими прорезиненными вставками, которые не скользят в руке. Набор укомплектован сумкой, которая удобная для переноски инструмента.
	шт
	4

	4
	
	25.73.30.233
	Набор электрика Gigant 27 предметов ELS27
	Набор электрика Gigant 27 предметов ELS27 представляет собой комплект инструментов, которые могут использоваться для спайки деталей, ремонта изделий под напряжением и т.д. Подходит для профессионального использования. Рабочие части выполнены из прочного и стойкого к нагрузкам материала. Набор поставляется в сумке для удобного хранения и транспортировки. Твердость стали соответствует 52 HRC.
	шт
	2

	5
	
	25.99.29.190
	Inforce алюминиевая стремянка с алюминиевым лотком 7 ступеней СП-01-07
	Класс товара Профессиональный. Тип стремянка. Анодированная нет. Телескопическая нет. Телескопическая/выдвижная нет. Лоток для принадлежностей да. Для разноуровневых поверхностей нет. С развальцованными ступенями нет. Max рабочая нагрузка 150 кг. Количество ступеней. 7 шт. Кол-во ступеней по одной стороне 7 шт. Рабочая высота 3.47 м. Высота площадки 1.47 м. Материал алюминий. Общая длина 2.19 м. Широкие ступени да. Ширина ступеней 80 мм. Ширина лестницы 520 мм. Толщина профиля 1.2 мм. Размер в сложенном состоянии 219х52х12.5 см. Габариты без упаковки 2190х520х125 мм. Вес нетто 5.1 кг. min длина в сложенном состоянии 2.19 м, шт.
	шт
	1

	6
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	25.99.29.190
	Алюминиевая стремянка 8 ступеней Gigant AS 108
	Класс товара Бытовой. Тип стремянка. Анодированная нет. Телескопическая нет. Телескопическая/выдвижная нет. Лоток для принадлежностей нет. Для разноуровневых поверхностей нет. С развальцованными ступенями нет. Max рабочая нагрузка 150 кг. Количество ступеней 8 шт. Кол-во ступеней по одной стороне 8 шт. Рабочая высота 3.69 м. Высота площадки 1.69 м. Материал алюминий. Общая длина 2.42 м. Широкие ступени да. Ширина ступеней 80 мм. Ширина лестницы 540 мм. Толщина профиля 1.2 мм. Размер в сложенном состоянии 242х54х11.5 см. Габариты без упаковки 2420х540 мм. Вес нетто 5.4 кг. min длина в сложенном состоянии 2.42 м, шт.
	шт
	1

	7
	
	25.73.30.182
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT + набор бит D-31083 DF333DYX14
	Тип двигателя щеточный. Max крутящий момент 30 Нм. Жестк. вращ. момент 30 Нм. Мягк.вращ. момент14 Нм. Тип аккумулятора Li-Ion. Напряжение аккумулятора 12 В. Емкость аккумулятора 1.5 А*ч. Устройство аккумулятора слайдер. Количество аккумуляторов в комплекте 2. Наличие удара нет. Ленточные (магазинные) нет. Наличие реверса да. Наличие подсветки да. Тормоз двигателя есть. Тип патрона быстрозажимной. Крепление патрона 1/2. Блокировка шпинделя да. Размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм. Min размер оснастки 0.8 мм. Мах размер оснастки 10 мм. Число скоростей 2. Частота вращения шпинделя 0-450/0-1700 об/мин. Max частота вращения шпинделя 1700 об/мин. Max диаметр сверления (металл) 10 мм. Мах диаметр сверления (дерево) 21 мм. Время заряда 0.8 ч. Универсальный аккумулятор есть. Число ступеней крутящего момента 20+1. Зарядное устройство в комплекте есть. Дополнительная рукоятка нет. Наличие фонаря в комплекте нет. Габариты без упаковки 179х66х209 мм. Вес нетто 1.1 кг. Тип аккумуляторный. Серия аккумулятора Makita CXT. Съемный патрон да. Быстросъемный патрон нет. Крепление на ремень да. Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели нет, шт.
	шт
	1


2. Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
3. Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг : 
        В течение 20 календарных дней.
4. Дополнительные условия: Необходимо наличие лицензии/ сертификатов соответствия/ допусков к определенному виду работ/  и т.д. (если предусмотрено законом)  
Требования к упаковке, транспортированию товара: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.
Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:
* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
* наименование страны-изготовителя;
* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;
* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара: 
Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а так же не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.
Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи покупателю. 
Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются: все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, замена дефектного (бракованного) Товара.  
- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;
  


Исполнитель: Ханнанов Р.Ф
Тел (243-16-70)

